|  |  |
| --- | --- |
| **REQUEST FOR QUOTE**  **(RFQ) #027 for Procurement of Greenhouse & Solar Panel**  **Issued Date:** June 10, 2024  **RFQ Number:** MDRD-2024-027  **Questions due by: June 17, 2024**  **Answers due by: June 20, 2024**  **Closing Date: July 1, 2024** | **ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**  **(RFQ) #027 на закуп теплицы и солнечных панелей**  **Дата выпуска:** 10 июня 2024  **Номер запроса предложения:** MDRD-2024-027  **Вопросы принимаются до:** 17 июня 2024 г.  **Ответы отправляются:** 20 июня 2024 г.  **Дата закрытия:** **1 июля 2024 г.** |
| ACDI/VOCA is seeking quotes for the supply and delivery of the goods/services listed in the attached item description/specification table.  All quotes provided should meet the specification(s) listed, and include the following information for the criterion listed, which shall be used in evaluating the best bidder:   * Adherence to specifications listed in the Response to Request for Quotes in Attachment 1 - 3. * Past performance under similar/ related purchase orders, through a review of contracts, Local Purchase Orders or such related information and references from organizations supplied in the past. * Documents confirming the company’s activities (registration certificate, Taxpayer Identification Number, tax payment certificate) and contact information. * Proof of items in stock, ability to supply (which shall be verified prior to award) and delivery period (if any) * Warranty information * Price proposal (reasonable and complete; inclusive of delivery/transport to destination city  Other InFORMATION:  * Delivery To: Tajikistan, Vahdat district, Navnihol village * MDRD Project has VAT exemption. * Wire Banking Information: milestone-based wire transfer  Mode of Submission of Quote: Quote(s) shall be submitted only in sealed envelope to:  Procurement Department at Dushanbe city, Rudaki 127 (Rudaki Plaza), 7th floor, room 722.  **Question shall be submitted to email**: [procurementtajikistan@acdivoca-tj.org](mailto:procurementtajikistan@acdivoca-tj.org) REQUIRED QUALIFICATIONS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS Offerors must follow qualifications and technical specifications in the Attachment 1.  **\*MDRD could select one, several and/or all item (lot) of requested items in the Attachment 1.** CRITERIA FOR EVALUATION The award will be made to a responsible offeror whose offer follows the RFQ instructions, meets the eligibility requirements, and determining the best value based on application of the following evaluation criteria. The relative importance of each individual criterion is indicated by the number of points below:   * *Price* – 40 points: The overall cost presented in the offer. * *Technical* – 40 points: Responsiveness to the technical specifications and requirements. * *Past performance* – 10 points: Past performance under similar/related purchase orders, through a review of contracts, Local Purchase Orders or such related information and references from organizations supplied in the past. * *Delivery* period – 10 points: The speed of delivery. | ACDI/VOCA рассматривает коммерческие предложения на поставку и доставку товаров/ услуг, перечисленных в прилагаемой таблице описания/ спецификации товара.  Все предоставленные предложения должны соответствовать перечисленным спецификациям и включать следующую информацию по указанному критерию, который будет использоваться при оценке лучшего поставщика товаров/ услуг:   * Соблюдение спецификаций, перечисленных в ответе на запрос коммерческого предложения в Приложениях 1 -3. * Прошлые результаты выполнения аналогичных/ связанных заказов на поставку посредством анализа контрактов, местных заказов на поставку или другой соответствующей информации и рекомендаций от организаций, ссотрудничавших в прошлом. * Документы, подтверждающие деятельность компании (свидетельство о регистрации, ИНН, свидетельство об уплате налогов) и контактная информация. * Подтверждение наличия товаров на складе, возможности поставки (которые должны быть проверены до заключения контракта) и срока поставки (если таковые имеются). * Информация о гарантии * Ценовое предложение (обоснованное и полное; включая доставку/транспорт до места назначения).  ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  * Доставка в село Навнихол, район Вахдат, РТ. * Проект MDRD освобожден от уплаты НДС * Информация о банковском переводе: банковский перевод по результатам определенных выполненных работ/услуг.  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ценовые предложения должны быть отправлены только в запечатанном конверте по адресу:  Отдел закупок по адресу г. Душанбе, Рудаки 127 (Рудаки Плаза), 7 этаж, кабинет 722  Вопрос необходимо отправить на электронную почту:  [procurementtajikistan@acdivoca-tj.org](mailto:procurementtajikistan@acdivoca-tj.org) НЕОБХОДМИАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ Претенденты должны соответствовать квалификационным и техническим характеристикам, указанным в Приложении 1.  **\*MDRD оставляет за собой право выбрать одну, несколько и/или все позиции указанные в Приложении 1.** критерии оценки Контракт будет присвоен претенденту, чье предложение соответствует инструкциям указанным в запросе коммерческого предложения, соответствует квалификационным требованиям и определяет наилучшую стоимость на основе применения следующих критериев оценки. Относительная важность каждого отдельного критерия обозначается количеством баллов ниже:   * Цена – 40 баллов: Общая стоимость, представленная в предложении. * Технические параметры – 40 баллов: Соответствие техническим характеристикам и требованиям. * Прошлые результаты – 10 баллов: Прошлые результаты по аналогичным/связанным заказам на поставку посредством анализа контрактов, местных заказов на поставку или другой соответствующей информации и рекомендаций от организаций, ссотрудничавших в прошлом. * Срок доставки – 10 баллов: Скорость поставки. |
| Special ConditionsSource and Nationality Information ACDI/VOCA retains the right to request an original certificate of source for any item being procured under this RFQ. No items may be provided from a prohibited source and must be available in the country at the time of purchase. Validity of Quotes Quotes submitted shall remain open for acceptance for a minimum of 30 days from the last date specified for receipt of quotes. The selected Bidder(s) shall supply the amounts of goods requested at the quoted prices for the delivery/performance period specified in this RFQ. Basis of Selection Bidders should provide their lowest competitive quotes. All Bidders will be notified in writing should there be a significant change to the listed requirements. A Purchase Order will be issued to the responsible Bidder that is judged to be most advantageous to ACDI/VOCA in terms of quality of service, delivery schedule and cost. ACDI/VOCA may accept any item or group of items of a bid. ACDI/VOCA reserves the right to make an award on any item for a quantity less than the quantity stated, at the unit prices quoted.  ACDI/VOCA may reject any quote that is determined to be nonresponsive. A responsive quote is one that complies with all terms and conditions of the RFQ. A quote must be complete, signed by an authorized signatory and delivered no later than the submission time and date indicated on the first page of this RFQ. ACDI/VOCA may reserve the right to waive any minor discrepancies in a quote.  This RFQ does not legally obligate ACDI/VOCA to award a contract. ACDI/VOCA reserves the right to fund/award any or none of the submitted quotes. No commitment is made, either expressed or implied, to compensate Bidders for costs incurred in the preparation and submission of their quotes. | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ И ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРОВ ACDI/VOCA оставляет за собой право запросить оригинал сертификата происхождения для любого товара, закупаемого в рамках настоящего коммерческого предложения. Никакие предметы не могут быть предоставлены из запрещенных источников и должны быть доступны в стране на момент покупки. действительность цен Представленные цены должны оставаться действительными в течении как минимум 30 дней с последней даты, указанной для получения цен. Выбранный(е) участник(и) тендера должен(ы) поставить запрошенное количество товаров по заявленным ценам на период поставки/исполнения, указанный в настоящем RFQ. основа выбора Поставщики должны предоставить свои самые низкие конкурентные предложения. Все поставщики будут уведомлены в письменной форме в случае существенного изменения перечисленных требований. Ответственному участнику тендера будет выдан заказ на закупку, который будет сочтен наиболее выгодным для ACDI/VOCA с точки зрения качества обслуживания, графика поставок и стоимости. ACDI/VOCA может принять любую позицию или группу позиций предложения. ACDI/VOCA оставляет за собой право присудить вознаграждение за любой товар в количестве меньшем, чем заявленное, по указанным ценам за единицу.  ACDI/VOCA может отклонить любое предложение, которое будет признано не отвечающим требованиям. Адекватное предложение — это предложение, которое соответствует всем условиям запроса. Коммерческое предложение должно быть полным, подписанным уполномоченным лицом и доставлено не позднее времени и даты подачи, указанных на первой странице данного запроса предложений. ACDI/VOCA может оставить за собой право не принимать во внимание любые незначительные расхождения в котировках.  Этот запрос предложений не обязывает ACDI/VOCA заключить контракт по закону. ACDI/VOCA оставляет за собой право финансировать/присуждать любое из представленных предложений или ни одно из них. Никаких обязательств, явных или подразумеваемых, по компенсации участникам торгов затрат, понесенных при подготовке и подаче предложений, не принимается. |

## Response to Request for Quotes / ответ на запрос коммерческого предложения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date/Дата | Click here to enter text. | | |
| To/КомуЖ | ACDI/VOCA | Procurement Office/Отдел закупок |
| From/от кого: | Click here to enter text. | | |
| Subject/Тема: | Response to RFQ number/Ответ на RFQ №: | Click here to enter text. |

|  |  |
| --- | --- |
| The following quote is submitted in response to the RFQ from ACDI/VOCA for the following items. ITEM DESCRIPTION Written description and specification in Attachment 1 Delivery of items (include transportation and installation costs) to the following location:Anti-Terrorism Certification The Bidder, to the best of its current knowledge, did not provide within the previous 10 years, and will take all reasonable steps to ensure that it does not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitated, or participated in terrorist acts.  The Bidder also verifies that it does not appear on 1) the website of the Excluded Party List: <https://www.sam.gov>;  2) the website of the United Nations Security (UNSC) sanctions committee established under UNSC Resolution 1267 (1999) (the “1267 Committee”):  <http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml>, and 3) The Office of Foreign Assets Control Specially Designated Nationals and Blocked Persons List <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>  The undersigned declares that he or she is authorized to sign on behalf of the company named above and to bind the company to all conditions and provisions stated in the original RFQ document from ACDI/VOCA.\*  This quote is valid for XXX days. | Следующее предложение представлено в ответ на запрос коммерческих предложений от ACDI/VOCA по следующим позициям. описание продукта Письменное описание и спецификация в Приложение 1. ДОСТАВКА ТОВАРОВ (ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ И УСТАНОВКУ) ДО СЛЕДУЮЩЕГО пункта назначения:АНТИ-ТЕРРОРИЗМ Участник тендера, не предоставлял в течение предыдущих 10 лет и будет  принимать все разумные меры для обеспечения того, чтобы оно не предоставляло и не будет сознательно предоставлять материальную поддержку или ресурсы любому физическому или юридическому лицу, которое совершает, пытается совершить, пропагандирует, содействует или участвует в террористических актах или совершило, попыталось совершить, способствовали террористическим актам или участвовали в них.  Участник тендера также подтверждает, что он не отображается на  1) веб-сайте Списка исключенных сторон: <https://www.sam.gov>;  2) веб-сайт комитета по санкциям Совета Безопасности ООН (СБ ООН), созданного в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1267 (1999) («Комитет 1267»):  <http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml>  3) Список граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами  <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>  Нижеподписавшийся заявляет, что он или она уполномочены подписывать соглашение от имени компании, указанной выше, и обязуют компанию соблюдать все условия и положения, изложенные в исходном документе запроса коммерческого предложения от ACDI/VOCA.\*  Эта цена действительна в течение XXX дней. |
| \*This form is for the convenience of the Bidder. Should the Bidder choose to present this information in another format, this cover page must be presented and signed to signify consent as identified above. | \*Эта форма предназначена для удобства Участника торгов. Если Участник тендера решит представить эту информацию в другом формате, эта титульная страница должна быть представлена и подписана в знак согласия, как указано выше. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Name/Имя Title/Должность Signature/Подпись Date/Дата

**Attachment 1/ Приложение 1.** **Размеры и общая информация о теплице**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина (м) | 60 | Ширина (м) | 12 |
| Один пролета (м) | 12 | Количество пролетов | 1 |
| Размер секции (м) | 2 | Количество секции | 30 |
| Высота комнаты (м) | 4 | Общая высота теплицы (м) | 6,5 |
| Общая площадь (кв. м.) | 720 | Подпорная стенка (м) | 0.5 |



A long room with a green carpet

Description automatically generated with medium confidence

**Attachment 2/ Приложение 2. Ценовое предложение на теплицу**

| **№** | **Наименование** | **Технические спецификации** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена без учета НДС** | **Итого стоимость без учета НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы для каркаса теплицы: | оцинкованная сталь, EN 13031-1:2019 |  |  |  |  |
| 2 | Квадратная труба | Размер:100\*50\*2.5mm, длина 4м | 66 | шт |  |  |
| 3 | Квадратная труба | Размер:100\*50\*2.5mm, длина 60м (60 м имеется ввиду общая длина каркаса сверху с двух боковых сторон) | 2 | шт |  |  |
| 4 | Квадратная труба | Размер:100\*50\*2.5mm, длина 12м (12 м имеется ввиду общая длина каркаса сверху с передней и задней стороны) | 2 | шт |  |  |
| 5 | Квадратная труба | Размер:100\*50\*2.5mm, длина 6,5м (длина центральных опор) | 30 | шт |  |  |
| 6 | Квадратная труба | Размер:50\*30\*2mm, длина 9 м (длина укрепительных труб по центру) | 30 | шт |  |  |
| 7 | Труба | Размер: Ф60\*2mm, длина 10м (для систем подъемных механизмов окон) | 6 | шт |  |  |
| 8 | Труба | Размер: Ф32\*2mm, длина 1.5м (для систем подъемных механизмов окон) | 60 | шт |  |  |
| 9 | Фундаменты для теплиц (Большой) | Размер: 180х 180х500мм,  вес 5 кг | 66 | шт |  |  |
| 10 | Полиэтиленовая пленка | Материал: LDPE / EVА/ LLDPE , 3 слойная, 150 микрон | 1600 | м2 |  |  |
| 11 | Профиль "Зигзаг" для крепления пленки | Материал: Сталь с алюминиевым и цинковым покрытием, Толщина профиля 0.7мм, Зигзаг Ф2.5мм | 1600 | м2 |  |  |
| 12 | Циркуляционый вентилятор по бокам на крыше | Комплект должен содержать:  **Циркуляционые вентиляторы на крыше мощностью 200W – 4шт**  Энергосберегающие вентиляторы низкого давления, антикоррозионные и циркуляционные;  Объём воздуха: 3500 m3/h, наружные размеры: 455х455х310мм,  диаметр лопасти: 400мм | 4 | шт |  |  |
| 13 | Система вентиляции на крыше | Комплект должен содержать:  Подъемный механизм крышных вентиляционных систем  Длина окна: 60м  Ширина открытия окна: 1,5м Способ привода: Двигатель (с устройством ограничения положения)  Мощность двигателя: 70W Рабочее напряжение: 24 V Крутящий момент: 32Nm Скорость вращения вала: 4 об/мин Двигатели используемый для управления открытием и закрытием окна на крыше мощностью 550W каждый Противомолевая сетка. | 1 | комплект |  |  |
| 14 | Система освещения  (рисунок приведен как образец) | Светодиодные лампы обладающие отличной светоотдачей – в пределах 80 – 120 Лм/Вт  Светодиодные лампы не должны бояться разгерметизации колбы и способны светить около 30 000 часов.  Примечание: По бокам запланировано по три полки и для каждой полки предусмотрен один ряд освещения. Это поможет в быстром росте семян и саженцев.   * корпус осветительного оборудования в теплице должен подключаться к защитному заземлению согласно п.1.7.51 ПУЭ; * все места соединения проводов фиксируются пайкой, обжимом или клеммой в соответствии с требованиями п.2.1.21 ПУЭ; * на вводе в теплицу необходимо установить щиток и обустроить в нем систему защиты от перегрузок и аварийных режимов; * при креплении светильников в поликарбонатных теплицах используйте специальные подставки или каркасы. | 6 | комплектов |  |  |
| 15 | Система искусственного тумана М2 | Включая насосы, клапаны, фильтры, водопроводные трубы, соединения, спринклеры; 2 ряда за пролет; длина подачи воды: 60м. Мотор для искусственного тумана 1 штука мощностью 3 кW | 3500 | м3 |  |  |
| 16 | Сетка от насекомых | Монтаж москитной сетки к вентиляционным окнам по периметру крыши | 75 | м2 |  |  |
| 17 | Дверь | Размер: 3х3м, материал: алюминиевый профиль + Поликарбонат | 2 | комплект |  |  |
| 18 | Стеллажи | По обоим боковым сторонам 3 ряда металлических стеллажей размерами ширина 1 м на высоте 0,75 м | 360 | м2 |  |  |
| 19 | Дренажная система теплицы | Желоб крыши: Материал: оцинкованная сталь, Толщина желоба: 2мм, длина 60м за 1 комплект; | 1 | комплект |  |  |
| 20 | Трубы и соединения для канализации: | Труба из нержавеющей стали, размер: ФJ 10 мм, длина 4 м | 15 | шт |  |  |
| 21 | Система управления | Щит размером 400х200х500 мм. Кнопки и электроприборы высокого качества. Кнопки должны иметь рабочие индикаторы независимо управляющим циркуляционным вентилятором внутри теплицы и электродвигателем управления окнами. Электрощит должен быть влагозащищенным. | 1 | комплект |  |  |
| 22 | Доставка теплицы | в село Навнихол, район Вахдат, РТ |  |  |  |  |
| 23 | Установка каркаса теплицы | Монтаж каркаса, пленки теплицы и установка стеллажей |  |  |  |  |
| 24 | Установка системы орошения | Система орошения устанавливается в 10 рядов |  |  |  |  |
|  | **Итого** | | | |  |  | |
|  | Примечания:   1. Проект оставляет за собой право заключить контракт на все или несколько наименований приведенных в списке. 2. При заключении контракта необходимо предоставить сертификаты качества на все товары и разрешение на строительные работы (по установке теплицы). | | | | | | |

**Attachment 3/ Приложение 3. Ценовое предложение на систему солнечных панелей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Наименование и технические характеристики** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена без учета НДС** | **Итого стоимость без учета НДС** |
| 1 | Солнечная панель 550Вт | 16 | шт |  |  |
| 2 | Литиевые аккумуляторы 42kwh, Rated Volotage:409.6V;Rated Capacity:102Ah; Including BMS, Heating system, Fire protection system High voltage PDU Stacked Battery,GH02-42K） | 1 | шт |  |  |
| 3 | Солнечный гибридный инвертор High Voltage ON/OFF Grid Hybrid Inverter, HHT 8K | 1 | шт |  |  |
| 4 | Металлические конструкции для солнечных панелей общей мощностью 8,8 кВт | 1 | комплект |  |  |
| 5 | Шкаф для инвертора | 1 | комплект |  |  |
| 6 | Автономная система защиты от обратного потока | 1 | комплект |  |  |
| 7 | Солнечные кабели / Solar cables 1\*6 mm2 | 100 | м |  |  |
| 8 | Силовые кабели / Power cables | 100 | м |  |  |
| 9 | Стоимость доставки и установки |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |
|  | **Примечание**:  При заключении контракта необходимо предоставить сертификат качества на систему солнечных панелей. | | | | |