

**Программа Поддержки Развития Обществ Горных Регионов**

***Проект ФОНДА АГА ХАНА***

**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

Программа Поддержки Развития Обществ Горных Регионов (ППРОГР) - проект Фонда Ага Хана Таджикистан, приглашает всех заинтересованных, правомочных лиц подать заявки в запечатанных конвертах **на поставку кухонного, кондитерского, декоративно-швейного, бытового оборудования и производственных станков** **в г. Хорог и районы Шугнан и Рошткалъа ГБАО.**

Затребованные товары/работ сгруппированы и разделены на следующие лоты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Номер лота** | **Название лота** |
| 1 | I | **Закупка и поставка кухонного, хлебопекарного и кондитерского оборудования.** |
| 2 | II | **Закупка и поставка бытового, декоративно-швейного оборудования и инструментов.** |
| 3 | III | **Закупка и поставка станочного оборудования.** |

Полное наименование затребованных товаров и работ, с указанием характеристик и спецификаций товаров по каждому лоту, приведены в Приложениях №1, №2 и №3

***Компании могут предоставить свои предложения только по одному из лотов или по всем лотам. При этом коммерческие предложения в обязательном порядке необходимо подготовить и подавать в отдельных конвертах по каждому лоту.***

**Контактное лицо по разъяснению спецификации товаров:**

Шероз Тошмамадов, телефон: +992 93 597 23 32, е-mail: sheroz.toshmamadov@akdn.org

**Следующие документы и информация обязательны для представления в процессе подачи тендерных документов:**

1. ***Сопроводительное письмо*** с обязательным указанием в ней следующей информации:

а) Общая стоимость предложения (в сомони);

б) Сроки поставки/выполнение работ;

в) Место доставки;

г) Срок действия предложенных цен;

д) Условия, форма и порядок оплаты;

е) Гарантийный срок.

1. ***Коммерческое предложение*** с указанием в нем информации:

а) Наименование и детальная спецификация товаров, с указанием стоимости единицы товаров и общая стоимость всех товаров;

б) Транспортные расходы на доставку товаров до места **назначения (указать отдельной строкой и включить в общую стоимость);**

в) Информация об учете **НДС** в стоимости товара (если поставщик является плательщиком НДС указать отдельно);

г) Детальная информация о товаре и производителей товаров;

1. ***Рекомендации от организаций***, с которыми имели договор по поставкам аналогичных товаров/ оборудований/ услуг.
2. ***Юридические документы***, удостоверяющий статус потенциального поставщика (Копия патента, свидетельства, **ИНН**, банковские реквизиты и т. д.).
3. ***Контакты:*** **Адрес, контактный телефон, электронный адрес компании** и **ID Skype**, подавшей заявку на участие.
4. ***Особые условия тендера:***
* Место доставки: **г.Хорог и районы Шугнан и Рошткалъа ГБАО.**
* Любые вопросы для разъяснения тендерной документации принимаются до 17.00 часов 20.09.2024 года и только по электронной почте msdsptj.procurement@akdn.org.
1. ***Дополнительные условия тендера:***
* При выполнении контракта соблюдать принцип обеспечения охраны окружающей среды, а также отказаться от любого негативного воздействия на жизнь человека и экологию.
* Предоставить Кодекс поведения, политики борьбы с мошенничеством, коррупцией/взяточничеством, если такого имеется у поставщика.
* Соблюдать политику донора относительно санкций, при выполнении контракта, если такое требуется.
* Предоставить справки с налоговой инспекции о неимении задолженности (только для выбранного поставщика, который требует предоплату).
* При необходимости участники должны предоставить тендерной комиссии ***образцы*** или подробную спецификацию/фотографии вышеуказанных материалов и товаров (особенно ящиков).
* Приглашение на тендер не обязывает ППРОГР заключать контракты или оплачивать какие-либо расходы участника, понесенные в связи с подготовкой или представлением предложений, или затраты, понесенные в связи с проведением необходимых работ и мероприятий для их подготовки.
1. ***Основные критерии, считающие важными при выборе поставщика.***
* Соответствия описания и спецификации предложенных товаров с заявкой Заказчика
* Качество предложенных товаров
* Приемлемые цены
* Минимальные сроки поставки/выполнения работ
* Гарантия на товары
* Лучшие условия платежа.

**Обратите внимание, что некорректное заполнение, отсутствие или недостоверности требуемых документов и информации влияет на процесс оценки и выбора подрядчика/поставщика или может привести к исключению участника из процесса дальнейшего рассмотрения.**

**Крайний срок подачи документов до 17:00 часов 1 ноября 2024 года.** Коммерческие предложения и прочие затребованные документы **в запечатанных конвертах** направить в офисах организации по следующим адресам: г. Хорог, ул. Ш.Шохтемур 195 или г. Душанбе, пр. Рудаки 137, Тоджикматлубот, 4-й этаж (приёмный AKF). Претенденты обязаны, обращаясь к нижеперечисленным лицам, зарегистрировать себя в списке участников тендера.

**Контактные лица по приёму тендерных документов:**

В г. Хорог: Сайёра Саидова и в г. Душанбе: Мижгона Салтанатова

**Внимание!** Участники торгов приглашаются для присутствия в открытие тендерных предложений **в 16:00 часов 07 ноября 2024,** в офисах ППРОГР по вышеуказанным адресам. Потенциальные поставщики также имеют возможность участвовать в данном процессе в режиме онлайн, посредством **Skype.**

ППРОГР - проект Фонда Ага Хана приветствует компании, учредителями и/или руководителями которых являются женщины-предприниматели, для подачи заявки на участие в тендере.

**Организация-Заказчик** оставляет за собой право принимать любое конкурсное предложение, а также отказаться от всех предложений в любое время до заключения договора и не несет при этом никакой ответственности перед **Участниками Тендера**. Организация – Заказчик также не несет каких-либо обязательств по их информированию относительно причин таких действий.

**Приложение №1. ЛОТ№-1. Закупка и поставка кухонного, хлебопекарного и кондитерского оборудования.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Name of goods, services and works / Наименование товаров, услуг и работ** | **Specific Description / Подробное описание** | **Measure / Единица измерения** | **Q-ty / Количество**  |
| 1 | Трехслойная электрическая печь-духовка | Тип Плита-духовка Название - Трехслойная электрическая духовкаПроисхождение: КитайМатериал - Нержавеющая стальСертификация Евро тест (СЕ)Мощность (Вт) 9.6kwИсточник питания Электрический Напряжение (В) - 220V/380VОбъем больше >41 л - Вместимость - 56л\*3Режим управления - Цифровой контрольный таймерСтиль - ВертикальныйКоличество духовок - 3Управление - ЦифровойКоличество нагревательные элементы: - 6Единица измерения: штука/штукиКоличество:1Вес - 102кгВнутренний размер - 640\*535\*145мм\*3Внешний размеры - 930\*800\*1227ммХарактеристики - 3 слоя, 3 противня | Штук | 1 |
| 2 | Холодильник  | **Общие характеристики** Морозильная камера: с нижней морозильной камерой Цвет / Материал покрытия: серый Управление: электроннное Энергопотребление: А Количество компрессоров: 1 Хладагент: R600a (изобутан) Количество камер: 2 Количество дверей: 2 Количество полок в холодильном отделении: 3 Количество ящиков в холодильном отделении: 1 Количество ящиков/полок в морозильном отделении: 2  Габариты (ШxГxВ): 54x60x158 см**Холод** Размораживание морозильной камеры: De Frost Размораживание холодильной камеры: De Frost**Объем** Общий объем: 224л Объем холодильной камеры: 175л Объем морозильной камеры: 49л**Другие функции и особенности** Генератор льда: отсутствует Материал полок: каленное стекло Возможность перевешивания двери: есть Уровень шума: 40 дБ(А) Климатический класс: SN Вес: 49кг | Штук | 1 |
| 3 | Планетарный миксер  | Планетарный миксер Гарантия - 3 мес.Артикул - 001–099226Базовая единица - штID поста блога для комментариев - 4479Длина сетевого шнура - 1,2мДополнительные режимы - --Защитная крышка на чашу - нетКнопка отсоединения насадок - нетКолво скоростей - 5 скоростейКоличество насадок - количество 4Материал корпуса - пластик/металлМощность - 700ВтНасадки - крючки для замешивания теста, венчик для взбиванияОсобенности - кнопка отсоединения естьПриспособление для хранения насадок - нетПрорезиненная ручка - нетТип - стационарныйЧаша - 4лЧисло скоростей - 5 скоростей | Штук | 1 |
| 4 | Блендер погружной | Блендер погружнойГарантия:12 мес. Цвет: чёрный с краснымАртикул: 001-103286Базовая единица: штID поста блога для комментариев: 6494Венчик для взбивания: да естьИзмельчитель: да естьМатериал погружной части: металлМерный стакана: есть Функциональные возможности: измельчитель, венчикДополнительные режимы: турборежимКол-во скоростей: кол-во 2Материал корпуса: пластикМощность:1000ВтТип:блендер погружнойУправление: кнопочное | Штук | 1 |
| 5 | Стол поворотный - Набор для выпикания тортов | Стол поворотный - Набор для выпикания тортовПроисхождение: Китай Инструменты для Потовка Торта (Струна для бисквита, кондитерские насадки, поворотный столик для торта, кондитерский мешок и круглая насадка, шпатели для выравнивания торта, скребок для выравнивания торта и формы для выпечки тортов) Материал Пластик Тип инструментов для: Формы выпекания тортов Единица измерения: штука/штукиКоличество: 1 | Штук | 2 |
| 6 | Мини плитка (Индукционная плитка - настольная 2 - конфорки) | Индукционная плиткаТехнические характеристикиУправлениеТип управления - Простое сенсорное управлениеТаймер - ДаРучная установка температуры - ДаТочная настройка температуры - ДаГибкая настройка мощности - ДаЭффективностьУровни мощности: 9Техническая информацияШирина: 575 ммВысота: 45 ммГлубина: 360 ммШирина в упаковке: 621 ммВысота в упаковке: 86 ммГлубина в упаковке: 436 ммВес брутто: 5.8 кгВес нетто: 5.4 кгНапряжение: 220-240 BМощность подключения: 3400 ВтАртикул: 896879ЕАN-код: 383878 | Штук | 1 |
| 7 | Тестомес  | Тестомес-Миксер - Профессиональная для кондитераОбъём 15 литра Характеристики• Вместимость: 15 литров• Вместимость муки: 3.4 кг• Скорость (венчик, лопатка, крюк): 480/244/148• Напряжение: 220 В• Мощность: 600 Вт• Размеры: 470\*450\*620 мм• Вес: 46 кгТри насадки в комплекте.• Количество емкостей - 1 шт• Материал емкости - Нержавеющая сталь• Тип насадки оборудования - Венчик, Биттер, Крюк• Голова тестомеса - Стационарная  | Штук | 1 |
| 8 | Электронный весы  | **Весы кухонные электронные**Артикул:001-099631Базовая единица: шт.ID поста блога для комментариев:4773Питание:1 батарейки CR 2032 (в комплекте).Максимальный вес:10 кгОсобенности:Индикация перезагрузки, Сенсорное управление, Нескользящие ножки, Материал платформы СтеклоТип: Кухонные весыФикции: Сброс веса тары, Автоматическое отключение.Гарантия:24 мес. | Штук | 1 |
| 9 | Холодильник  | Артикул: 001-102497Базовая единица: шт.ID поста блога для комментариев: 7525Вес: 59 кгВозможность перевешивания двери: естьГабариты (ШxГxВ): 54 х 60 х 184 смКоличество полок в холодильном отделении: 4Количество ящиков в холодильном отделении: 1Количество ящиков/полок в морозильном отделении: 3Дисплей: нетИнверторный тип компрессора: нетКлиматический класс: SN, TКоличество дверей: 2Количество камер: 2Количество компрессоров: 1Материал полок: Закаленное стеклоМорозильная камера: снизуОбщий объем: 310 лРазмораживание морозильной камеры: No Frost Dual CoolingРазмораживание холодильной камеры: No Frost Dual CoolingУправление: электронноеУровень шума: 40 дБХладагент: R600aЦвет / Материал покрытия: серебристыйЭнергопотребление: А+Гарантия: 36 мес. | Штук | 1 |
| 10 | Пароконвектомат | Питание: 220 ВТип управления : электронноеМощность, кВт: 5,2Тип парообразования: инжектор (инжекционный)Противень: GN 2/3Количество уровней: 6Растояние между уровнями, мм: 60Мойка: полуавтоматическаяТермощуп: ДаУстановка: на подставкеT max, °C: 270T min, °С: 30Габаритные размеры, мм: 550х710(763)х735Количество воздушных ТЭН-ов: 2 штук | Штук | 1 |
| 11 | Миксер | **Общие характеристики**• Тип - стационарный• Мощность - 1500 Вт• Число скоростей - 6• Насадки - венчик для взбивания, крючки для замешивания теста• Количество насадок - 3• Материал корпуса - металл• Чаша – нержавеющая сталь• Объем чаши - 8л• Питание - сеть 220В• Вес – 2300г**Особенности**• Кнопка отсоединения насадокесть• Защитная крышка на чашуесть• Планетарное движениеда• Турборежим - Да | Штук | 1 |
| 12 | Индукционная плита | Цвет - ЧёрныйАртикул - 001-105162Базовая единица - шт.ID поста блога для комментариев - 8126Максимальная температура нагрева - 240 градусовДополнительная информация - Плитка имеет 9 уровней мощности от 400 до 2000 ВаттКонвекция - индукционнаяМатериал корпуса - стеклокерамикаТаймер - естьТип - переноснаяТип управления - СенсорноеГарантия - 12 мес. | Штук | 1 |
| 13 | Кастрюль - набор кастрюль из **нержавеющей стали** с толстым дном | Цвет: стальнойАртикул - 001-094732Базовая единица - шт.ID поста блога для комментариев - 2969Кол-во предметов - 8Комплектация - **Кастрюля - 2.45 л, Кастрюля - 3 л, Кастрюля - 3.35 л, Кастрюля - 5.7 л**Материал ручки - нерж. стальПреимущества - капсулированное дноСовместимость с плитами - всех видов, включая индукциюЛитраж - **2.45 л, 3 л, 3.35 л, 5.70 л**Материал корпуса - нержавеющая стальТип - Набор кастрюль | Набор | 1 |
| 14 | Плита (стеклокерамическая) - духовка | **Общие характеристики**• Управление конфорками - утапливаемые переключатели, электронный LED таймер / программатор**Духовка**• Тип духовки - электрическая• Объём духовки - 65 л• Функции - термостат, таймер, конвекция, электрогриль, подсветка духовки• Часы – есть• Конвекция – есть• Гриль – есть• Цвет - нержавеющая сталь**Варочная поверхность**• Тип варочной поверхности - электрическая• Рабочая поверхность - стеклокерамическая• Общее количество конфорок - 4 | Штук | 1 |
| 15 | Посудомоечная машина  | Серия 8 Отдельностоящие посудомоечные машины 60 cm серебро нержавеющая сталь характеристикиЦвет: нержавеющая стальВес: 47 кгАвтоматическая установка жесткости воды: естьСенсор чистоты воды: естьДисплей: естьДополнительные принадлежности: Дополнительная (верхняя) корзина для столовых приборовЗащита от протечек: естьЗвуковой сигнал: естьИндикатор наличия соли / ополаскивателя: естьКласс мойки: АКласс сушки: АКласс энергопотребления: А ++Количество программ: 8Особенности рабочей камеры: Регулировка высоты второй корзиныРазмеры (ШхГхВ): 598х600х845ммРасход воды: 10 литров за циклСтандартные программы мойки: гигиеническая, автоматическая, интенсивная, стекло, эко, экспрессСушка посуды: конденсационнаяТаймер отсрочки запуска: 1-24 часаТип: отдельностоящая посудомоечная машинаТип управления: электроннноеУровень шума при работе: 44 дБАУстановка: Возможность встраиванияЭнергопотребление за цикл: 0,93 кВт за цикл | Штук | 1 |
| 16 | Ножи (Набор ножей -нержавеющая сталь, 8 предметов)                     | Технические характеристикиТип - наборМатериал клинка - нержавеющая стальМатериал рукояти - нержавеющая стальДлина клинка - 200 ммОбщая длина - 335 ммЦельнометаллический - нетГабариты без упаковки - 165х165х375 ммВес нетто - 1.5 кг | Набор | 1 |
| 17 | Кастрюль-казан (набор - кастрюль казанов с гранитным антипригарным покрытием)      | **Характеристики и описание**Основные - Количество предметов в наборе - 9Кастрюль-казан - 3 штСотейник/ковш - 1 штМатериал - АлюминийТолщина стенок посуды - 5 ммТип дна - МногослойноеВнутреннее покрытие - гранитВнешнее покрытие - гранитКрышки - Жаропрочное стеклоРучки - БакелитАнтипригарное покрытие - Весь наборМерная шкала - НетЦвет - СерыйТип плиты - Газовая, Индукционная, Стеклокерамическая, ЭлектрическаяСтрана производитель - ГерманияСостояние - Новое **Комплектация**: Кастрюль-Казан **1.6/2.8/4.5 Лтр (16/20/24 см.**);Ковшик **16 см, 1.3Лтр.****Дополнительные характеристики**Способ крепления ручек - Литые (цельнолитые)Отверстие для выхода пара в крышках - ДаПодходит для мытья в посудомоечной машине - Да | Набор | 1 |
| 18 | Миски большие эмалированные (Карсон) | Используется для перемешивания продуктов, приготовления салатов и маринования. Отлично подходит для приготовления пищи на природе. Тип товара - мискаОбъем - 15 лФорма - круглаяНазначение - для вторых блюд, для салата, для фруктовДиаметр - 50 смМатериал - стальМатериал - эмалированная сталь | Набор | 4 |
| 19 | Измельчитель | Измельчитель ✅ Электрический измельчитель идеально подходит для высокоскоростных различных видов резки продуктов и питания: мяса, овощей, трав и сухофруктов ✅ Тип прибора: универсальный измельчитель ✅ Тип управления: электронное ✅ Потребляемая мощность 4800W ✅ Материал корпуса: пластик и металл ✅ Объём: 8L  | Штук | 1 |
| 20 | Блендер | Тип устройства стационарный Насадки кофемолка Максимальная мощность - 850 Вт Управление - механическое Ёмкость кувшина - 1.5 л Режим - импульсный режим Материал корпус - пластик, стекло Материал кувшин - стекло  | Штук | 1 |
| 21 | Доска (Складная разделочная доска) | Складная разделочная доска Основные характеристики Особенности: удобно в использовании Материал: пластик Кол-во предметов: 1 Цвет: белый, серый | Штук | 4 |
| 22 | Сковорода (Набор сковород с гранитным покрытием) | Набор сковород Ø24 см; Ø28 см из алюминия с гранитным PTFE антипригарным покрытиемТип: универсальные (классические).Форма: круглая.Материал: кованный алюминий.Ручки: съёмная, бакелит.Антипригарное покрытие: Покрытие гранитного материала PTFE, Покрытие с отличной адгезией на внутренних поверхностях. Дополнительная устойчивость и устойчивость к царапинам. Покрытие: 3-слойное антипригарное покрытие с синими точками струйной обработкНаличие крышки: нет.**Комплектация:**1) Сковорода: диаметр 24 см; высота 5,5 см; длина ручки: 19 см.2) Сковорода: диаметр 28 см; высота 6,5 см; длина ручки: 19 см.**Особенности:**- не содержит PFOA, свинца и кадмия;- современный стильный дизайн;- отличные антипригарные качества;- абсолютная безопасность для здоровья человека;- отличается высокой прочностью и долговечностью;**Использование:**- на индукционной плите;- на стекло-керамической плите;- на электрической плите;- на газовой плите;- в посудомоечной машине. | Набор | 1 |
| 23 | Мясорубка (Электромясорубка) | **Характеристики**Артикул: 001-071188Базовая единица: штID поста блога для комментариев: 1166Защита двигателя от перегрузки: да естьСистема реверса: нетКолво насадок: 3Материал корпуса: пластикМощность: 1300 Вт, номинальная - 200 ВтНасадки: диск для фаршаОсобенности: Материал лотка металл, Самозатачивающийся нож, Прорезиненные ножки, Длина сетевого шнура 0.9 м, Производительность 1.2 кг/минГарантия: 36 мес. | Штук | 1 |
| 24 | Фритюрница  | ФРИТЮРНИЦА двойной **Основные Характеристики**✅ Вместимость картофеля 500г✅ Объем масла 5 л✅ Состояние новое✅ Плавная регулировка температуры✅ Тип управления - Механическое | Штук | 1 |
| 25 | Овощерезка - Слай сер | **Слай сер полуавтоматический, предназначен для нарезки салями, ветчины, мяса, сыров, овощей.** Корпус выполнен из анодированного алюминия. Слай сер обеспечивает нарезку строго заданной толщины. Затачивающее устройство фиксированное. Каретка имеет плавный ход. Габариты, мм - 485х400х385 Габариты (в упаковке), мм - 520х460х380 Вес, кг - 15 Вес (в упаковке), кг - 16.2 Диаметр ножа, мм - 250 Толщина нарезки, мм, до - 9 Напряжение, В - 220 Мощность, кВт - 0,15  | Штук | 1 |
| 26 | Набор стеклянной посуды | 50- штук - тарелок маленькие; 50 штук - чашки для кофе; 50 штук - маленькие пиала18 штук - фруктовницы18 штук - графин20 штук - тарелка для ассорти 20 штук - тарелки для овощной ассорти 50 штук - вилки 50 штук - ложки белого цвета50 штук маленькие ложки (чайные) | Набор | 1 |
| 27 | Швабра с ведром (Швабра с отжимом и ведром AltaMop L (10 л), 2 насадки микрофибра, длина ручки 134–154 см, LAIMA, 60915) | Швабра с отжимом и ведром AltaMop L (10 л), 2 насадки микрофибра, длина ручки 134–154 см, LAIMA, 60915. Характеристики:Тип товара - набор для уборкиОбъем ведра - 10 лОтжим - туннельный отжимОтверстие для слива воды - даКомплектация - ведро двухсекционное, насадка МОП из микрофибры, скребок для очистки насадки, швабра МОПВедро с отжимом: даФорма насадки: прямоугольнаяМатериал насадки: микрофибраМатериал инвентаря: пластик, металлОсновной цвет: черно-серый | Штук | 1 |
| 28 | Конвекционная печь  | Тип - Конвекционная печь Мощность (Вт) - 1500Вт Источник питания - Электрический Напряжение (В) - 320В Стиль - Горизонтальный, Двойное остекление в дверце Количество уровней - 6-10. Температура - 20-300°C Материал - Высокопрочный нержавеющей стали  | Штук | 1 |
| 29 | Тестомес спираль 20л  | Возможности - Дизайн с механизмом подъема чаши Мощность (Вт) - 1100 Вт Напряжение (В) - 220 В Количество скоростей - 2 Емкость Чаши - 20л Тип - СпиральныйУправление - ЭлектромеханическоеМатериал корпуса - Крашенная стальМатериал чаши - Нержавеющая стальМеханизм крепления дежи - Несъемная дежаЗагрузка теста - 6 кг**Размер и вес**Ширина (см) - 42.7Глубина (см) - 67.5Высота (см) - 85.3Вес, кг - 78  | Штук | 1 |
| 30 | Холодильник (**Вертикальный** холодильник объемом 410 литра со стеклянной дверью) | **Основные характеристики**Гарантия - Зависит от условий продавцаВид - отдельностоящийТип - однокамерныйРазмораживание холодильной камеры - капельная системаУровень шума, в децибелах - 40Система No Frost - без No FrostКомпрессор - стандартныйЭнергопотребление, в кВт\*ч/год - 657**Конструкция**Количество дверей - 1Количество камер - 1Расположение морозильной камеры - отсутствуетКоличество полок в холодильной камере - 6Особенности конструкции - перенавешиваемые двери; ручки легкого открыванияМорозильная камераВыдвижная морозильная камера - Нет**Объем**Общий объем, в литрах - 410Объем холодильной камеры, в литрах - 410**Управление**Тип управления - механическое**Функции**Индикация - режима работы**Индикация** Дисплей - отсутствует**Размеры и вес**Габариты, в сантиметрах (ВxШxГ) - 195x60x61,5Высота, в сантиметрах - 195Ширина, в сантиметрах - 60Глубина, в сантиметрах - 61.5Вес, в килограммах - 76**Система охлаждения**Количество компрессоров - 1Климатический классКлиматический класс - n**Корпус**Материал корпуса - металлЦвет корпуса - белый | Штук | 2 |
|  |
| 31 | Холодильник витрина для выпечки (**Горизонтальный** витрина- Холодильная, Холодильник - Пекарная выпечка) | Технические характеристики: Холодильник для выпечки Коммерческий/холодильник с холодильником Sweet Fridge с CE Размер - 1200\*670\*1230 ммТемпература - 2–8°C.Объем - 300 ЛНапряжение - 220 в/50 Гц или 110 в/60 ГцМощность (Вт) - 550 ВТ.Температура окружающей среды - Ниже 40°C.Хладагент - R404A Тип термостата - цифровой дисплейКомпрессор - Donper /nihong/Zanussi (Добро пожаловать в ваш заказ)Испаритель - испаритель змеевика медной трубкиКонденсатор - Конденсатор CooperТолщина изоляции - 50 мм (толщина вспенивания)Пенообразовитель - ЦиклопентанСистема охлаждения - Охлаждение вентилятора | Штук | 1 |  |
| 32 | Стол разделочный с бортом для установки около стены | Стол разделочный с бортом для установки около стены, столешница нержавеющая сталь AISI 430, толщиной 0,8 мм, каркас оцинкованный уголок, 1,5 мм толщиной, борт, сплошная оцинкованная полка. Поставляется в разобранном виде.Длина 1200 ммШирина 600 ммВысота 870 ммСтолешница - нержавеющая сталь AISI430, толщиной 0,8 мм, усилена ЛДСПС бортомКаркас оцинкованная сталь 1,5 мм толщиной,полка оцинкованная сплошная 0,8 мм толщиной**Характеристики**Общие характеристикиРазмеры - ШхГхВ: 120х60х87 смВес - 22 кгТип - стол производственныйМатериал - нержавеющая стальМатериал каркаса - оцинкованная стальПолка - цельная | Штук | 2 |  |
| **Транспортный расход до места назначения** |  |  |  |

**Приложение №2. ЛОТ№-2. Закупка и поставка бытового, декоративно-швейного оборудования и инструментов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Name of goods, services and works / Наименование товаров, услуг и работ** | **Specific Description / Подробное описание** | **Measure / Единица измерения** | **Q-ty / Количество**  |
| 1 | Водонагреватель | • Точки водоразбора - несколько точек (напорный)• Максимальная температура нагрева воды - 75°C• Потребляемая мощность - 1500Вт• Полезная мощность - 1.5кВт• Способ установки - горизонтальная• Управление - механическое• Подводка - нижняя• Установка - настенная• Объём бака - 80л• Внутреннее покрытие бака - титановая эмаль• Системы защиты - предохранительный клапан, от перегрева | Штук | 1 |
| 2 | Стиральная машина автомат  | Модель - XGQ-20FНоминальная емкость - 20 КгЕмкость барабана – 154 LМощность электродвигателя - 2.2 КвтСкорость очистки – 40 Об/минСамораспаковывающийся файл для скорости – 920 Об/минДавление пара - МпаОбщие размеры - 1160\*1050\*1550 МмВес нетто – 400 Кг | Штук | 1 |
| 3 | Сушильная машина-автомат  | Модель - HG-S10 Емкость – 10 Кг Измерение частоты вращения барабана - 630×380 Мм Объем барабана – 158 L Скорость высыхания - 38 R/мин Мощность электродвигателя – 4 Квт Номинальная мощность вентилятора - 0,37 КвтРазмер (L. СЗТ H) - 1000×950×1700 Мм Вес нетто – 300 Кг | Штук | 1 |
| 4 | **Корзина** (Корзина для промотирования, складная проволочная корзина для супермаркета) | Корзина для промотирования, складная проволочная корзина для супермаркета Материал - металл Функциональный дизайн - складной Допуск размеров - L Спецификация - 400\*400\*1200/600\*400\*140/600\*430\*1400800\*400\*1200/900\*400\*1400/1000\*400\*1400Диаметр провода - 8,0\*3,0 мм/7,0\*3,0 мм/6,0\*3,0 ммОбработка поверхности - Хром/цинк/с порошковым покрытиемИспользование - Дисплей супермаркетаБазовые колеса - 2-дюймовые колесаБазовый Размер - ПодгонянныйДелитель - 1-5 шт. | Штук | 2 |
| 5 | Таз для замачивания белья 40л | Таз Радиан 40 л, особо прочный 4607168311298г предназначен для использования в ванной или бане. Таз подойдет для замачивания и стирки крупной одежды или белья. Технические характеристики таза Радиан 4607168311298гФорма - прямоугольныйОбъем - 40 лШирина - 650 ммВысота - 335 ммМатериал - пластикРучки - даВес нетто - 1.4 кгГабариты без упаковки - 650х470х335 мм | Штук | 2 |
| 6 | Шуруповёрт  | Код товара: TDLI1612 - Происхождение: Китай - Напряжение сверления: 16,8 В, - Скорость холостого хода: 0-350 / 0-1350 / мин, - Сила крутящего момента Максимум: 28NM - Максимальная емкость сверления: 0,8-10 мм - Скрученная регулировка: 15 + 1, 0 - Емкость литий-ионного аккумулятора: 16,8 В / 1,5 Ач. - Механическая скорость 2 скорости - Присоединяется с 2 батареями, 1 зарядным устройством, перезаряжаемым аккумулятором за 2 часа - Зарядное напряжение: 100В-240В ~ 50 / 60Гц - Есть 2 Cr-V наконечника 65мм, - Батарея со светодиодной индикацией батарей, упакованных в тканевые мешки - Вес: 2 кг - Гарантия: 6 месяцев | Штук | 1 |
| 7 | Циркулярка (Дисковая пила 1200 Вт, 185мм) | -Код товара: TS1121856-Происхождения: Китай-Напряжение: 220–240 В ~ 50/60 Гц-Входная мощность: 1200 Вт-Скорость холостого хода: 5000 об / мин-Максимальная режущая способность: 62мм-Диаметр лезвия: 185 мм | Штук | 1 |
| 8 | Фрейзер по металлу | Напряжение: 220-240 В~50/60 Гц Входная мощность: 2200 Вт Скорость холостого хода: 14000-20000 об/мин Размер цанги: 6 мм, 8 мм, 12 мм, 1/4", 1/2" Глубина погружения: 0-60 мм Регулируемая скорость  | Штук | 1 |
| 9 | Многоугольный станок для резки - Углерезка (Многоугольный станок для резки-1600 Вт, 305 мм) | **Технические характеристики:** - Номинальное рабочее напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц - Входное напряжение: 1600 Вт - Скорость без нагрузки : 2800 об / мин - Размер лезвия: 305 мм - Максимальная режущая способность: 60x185 мм | Штук | 1 |
| 10 | Фрейзер по дереву 12mm 1600вт | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВОЛЬТАЖ - 230 В - 50 ГцМОЩНОСТЬ - 1.600WСКОРОСТИ ЗАГРУЗКИ - 22000 об / мин / минСОБРАТЬ РАЗМЕР - 6/8/12 мм / 1/4 "/ 1/2"ГЛУБИНА - 0 - 60 ммВЕС - 7 кг | Штук | 1 |
| 11 | Болгарка (угловая шлифовальная машина) | **Информация о продукте:** - Машина с дополнительной ручкой с мягким зажимом. - Простота обслуживания угольных щеток.**Технические характеристики:** - напряжение питания: 220–240 В ~ 50/60 Гц - источник входного сигнала: 1100 Вт - скорость холостого хода: 11000 / мин - диаметр диска: 125 мм - главная ось: M14 | Штук | 1 |
| 12 | Станок для резки металла 355 мм 2350 Вт (Углерезка)  | **Информация о продукте:** - Мощная поддержка машины. - Алюминиевый корпус для долговечности. - Быстрый зажимной механизм. - Интеграция происхождения D. **Технические характеристики:** - Напряжение использования: 220-240 В ~ 50/60 Гц - Источник входного сигнала: 2350 Вт - Размер лезвия: 355x25,4x3 мм - Скорость холостого хода: 3800 / мин. - Максимальная режущая способность: 100X6 мм с трубкой 100X100мм круглый с квадратной сталью 120Х100мм с прямоугольником | Штук | 1 |
| 13 | Лобзик (Пильный Станок) | **Характеристики**- Код товара: TS206806 - Происхождение: Китай - Бесщеточный двигатель - Скорость холостого хода: 800 - 2800 об / мин - Источник напряжения: 220 В - Режущая способность Дерево: 65 мм - способность к резке железом: 8 мм - мощность: 650 Вт | Штук | 1 |
| 14 | Настольный сверлённый станок  | **Технические характеристики:** - Напряжение использования: 220-240 В ~ 50 Гц - Источник входного сигнала: 750 Вт - Скорость без нагрузки: 180-2770 / минута (50 Гц) / 210-3300 / минута (60 Гц) - Установите скорость вала Основной: 16 - Максимальная вместимость сверления: 20 мм - Диаметр цилиндра : 70 мм - Размер стола: 290x290 мм - Размер основания: 460x270 мм - Высота станка: 1600 мм - Вес нетто: 67 кг | Штук | 1 |
| 15 | Высокоскоростная дрель  | - Напряжение использования: 220–240 В ~ 50/60 Гц - Источник входного сигнала: 1010 Вт - Скорость сверления без нагрузки: 0-2800 / мин. - Коэффициент воздействия: 0-44800 / мин. - Рабочий стол пара: 1,5-13 мм | Штук | 1 |
| 16 | Швейная машина  | • Цвет - белый**Общие характеристики**• Тип управления - электронное• Освещение - есть• Напряжение - 220 В• Тип челнока - ротационный горизонтальный• Максимальная скорость шитья - 5000 ст/мин• Максимальная высота подъема лапки - 13 мм**Швейные операции**• Максимальная длина стежка - 5 мм• Количество швейных операций - 60**Конструкция**• Рукавная платформа - есть• Стол для машины в комплекте - есть | Штук | 1 |
| 17 | Болгарка (угловая шлифовальная машина) | **Характеристики**- Код товара: TG1201806 - Происхождение: Китай - Напряжение: 220-240В ~ 50 / 60Гц - Мощность: 2000Вт- Скорость холостого хода: 8000 об / мин - Диаметр шлифовального круга: 180 мм - Сущность: M14- Присоедините вспомогательную ручку и 1 комплект угля. - Вес: 3 кг | Штук | 1 |
| 18 | Пистолет - пластиковый горячий клей  | **Информация о продукте:**- Идеально подходит для склеивания, моделирования, фиксации, герметизации и монтажа - Включает 2 клейкие трубки 11,2 мм - Упаковано в бумагу и пластик**Технические характеристики:**- Напряжение при использовании: 220 В - 240 В / 50-60 Гц - Емкость: 100 Вт - Емкость насоса: 13-18 г / мин - Диаметр клея: 12,2 мм | Штук | 1 |
| 19 | Аргонный сварочный аппарат  | Вес 9кг Диапазон тока - 20-200A Класс защиты - IP21 Класс изоляции - F Страна производителя - Турция Электрод - Ø2 - Ø4мм  | Штук | 1 |
| 20 | Сварочный аппарат 2 в 1 (Сварка без газа-инвертор ручной металлический дуговой MMA MIG сварщик) | **Основные характеристики****Базовая отраслевая спецификация**Провод плавления типа - Спрей передачиМакс. нагрузки мощность - 6.5KVAНоминальная рабочий цикл @ 40 °C (MIG) - 50%**Другие характеристики**Материал / Металл обработки - Углеродистая стальНоминальное входное напряжение - **220 V**Номинальный выходной ток (MIG) - **160A**Состояние - НовыйВес (кг) - **4,5 KG**Гарантированность - 1 годПрименимые индустрии - **Строительный материал магазины, Машины ремонт магазинов, Завод по производству, Строительных работ**Особенность - ПортативныйНоминальное выходное напряжение (MIG) - **45 V**Сварочный ток/диапазон напряжения - **20A-160A**Скорость подачи проволоки - 2 m/minГабаритные размеры - **300\*154\*262**Применение - **Сварка**Модель - MIG/MMA-160BТип - IGBT 1 PCBВходное напряжение - **AC 1P 220V, 110V, 110V/220V**Текущий диапазон - **20A-160A**Тип сварщика MIG - **Использование без газа**Выбор проводов MIG - **Провод флюса 0,8 мм/1,0 мм**Сварочный материал - **Углеродистая сталь**Эффективность - 80%Емкость - 0,6 кВАКласс защиты - 1P21S**Размеры**Размер одной упаковки: - 45X25X45 смОдин вес брутто: - 7.500 кг | Штук | 1 |
|  |
| 21 | Медицинская сухожарка (ФЕРРОПЛАСТ 20) | Размер (ДхШхВ): 400х425х485 ммВес: 16 кгРазмер упаковки: 560x410x500 ммВес с упаковкой: 20 кгРег. удостоверение: естьПрограммы стерилизации: 5 программЗащита от перегрева: естьОхлаждение инструмента: естьИндикация процесса работы: световая и звуковаяОбъем: 20 л | Штук | 1 |  |
| 22 |  Ультразвуковая мойка  | Ультразвуковая мойка оснащена подогревом рабочей жидкости и таймером отключения, а также системой охлаждения и вентиляции для защиты от перегрева. Объем резервуара составляет 2500 мл. Размер (ДхШхВ): 290х230х180 ммВес: 2,5 кгРазмер упаковки: 340x255x225 ммВес с упаковкой: 3 кгТаймер: естьРег. удостоверение: нетПодогрев: естьФункция дегазации: нетСливной кран: нетКонтроль герметичности: нет | Штук | 1 |  |
| 23 | Аппарат для маникюра  | Количество оборотов-об/мин 30000Крутящий момент - 3,0 Н\*смНазначение-Профессиональный Работает с фрезами с диаметром хвостовика 2.35 мм. Мощностью 48 Вт, с реверсом, плавной регулировкой хода, педалью и подставкой Питание от сети 220В, вилка евростандарт. С защитой от перегрузки.Педаль-Вкл/выклТип микромотора-Щеточный | Штук | 1 |  |
| 24 | Кондиционер | Тип: настенная сплит-система Вес внешнего блока: 32 кг.Вес внутреннего блока: 8,5 кгВнутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): 77,3\*25,0\*18,5 смДополнительные режимы: Режим ночной,«Теплый» пуск,Автоматическая смена режимов работы,Режим «Вентиляция»Инвертор (плавная регулировка мощности): нетКласс энергопотребления: АМаксимальная длина коммуникаций: 15 мМощность в режиме обогрева: 3400 ВтМощность в режиме охлаждения: 3250 ВтНаружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): 77,6\*54,0\*32,0 смОбслуживаемая площадь: 35мОсновные режимы: охлаждение / обогревПотребляемая мощность при обогреве: 941 ВтПотребляемая мощность при охлаждении: 1012 ВтПульт дистанционного управления: естьРегулировка скорости вращения вентилятора: есть, количествро скоростей -4Режим осушения: естьРежим приточной вентиляции: нетТаймер включения/выключения: естьТип: настенная сплит-системаТип хладагента: R 410AУровень шума внутреннего блока (мин/макс): 33 дБ/42 дБФаза: однофазныйФильтры тонкой очистки воздуха: нет | Штук | 1 |  |
| 25 | Телевизор  |  Диагональ: 43" (109 см) Формат экрана: 16:9 Разрешение: 3840x2160 Разрешение HD: 4K Формат HDR: Active HDR, HDR 10 Pro, HLG Светодиодная (LED) подсветка: есть Тип матрицы экрана: - Стереозвук: есть Индекс частоты обновления: 60 Гц Smart TV: есть Платформа Smart TV: webOS Поддержка DVBT2: есть Поддержка DVBS2: есть | Штук | 1 |  |
| 26 | Парикмахерская мойка | Каркас мойки - металлический, черного цветаКрепление мойки - крепление задних ножек к полу Цвет мойки - черныйРаковина - Да Подставка для ног - ДаРазмеры (ВхШхД) - 940х760х1240 ммВнутренние размеры (ВхШхГ) - 470х490х450 мм | Штук | 1 |  |
| 27 | Фрезер по дереву 2200 Вт | Напряжение: 220-240 В~50/60 ГцВходная мощность: 2200 ВтСкорость холостого хода: 14000-20000 об/минРазмер цанги: 6 мм, 8 мм, 12 мм, 1/4", 1/2"Глубина погружения: 0-60 ммРегулируемая скорость | Штук | 1 |  |
| 28 | Рубанка   | Технические характеристикиТип двигателя - щеточныйМощность - 1050 ВтРегулировка глубины строгания - даШирина обработки - 82 ммВыборка четверти - даКоличество ножей на рубанке - 2Наличие плавного пуска - нетРегулировка оборотов - нетВозможность стационарного крепления - нетКомплект запасных ножей - нетДлина кабеля - 2 мПылесборник в комплекте – нетГабариты без упаковки - 228х322х210 ммВес нетто - 3.74 кгГлубина строгания - 0–4 ммМах глубина выборки четверти - 25 ммЧисло оборотов - 15000 об/минТип ножей - каленыеВид упаковки - коробка | Штук | 1 |  |
| 29 | Шуруповёрт (Шуруповерт с аккумулятором 16.8V 1612)  | - Происхождение: Китай - Напряжение сверления: 16,8 В, - Скорость холостого хода: 0-350 / 0-1350 / мин, - Сила крутящего момента Максимум: 28NM - Максимальная емкость сверления: 0,8-10 мм - Скрученная регулировка: 15 + 1, 0 - Емкость литий-ионного аккумулятора: 16,8 В / 1,5 Ач. - Механическая скорость 2 скорости - Присоединяется с 2 батареями, 1 зарядным устройством, перезаряжаемым аккумулятором за 2 часа - Зарядное напряжение: 100В-240В ~ 50 / 60Гц - Есть 2 Cr-V наконечника 65мм, - Батарея со светодиодной индикацией батарей, упакованных в тканевые мешки - Вес: 2 кг | Штук | 1 |  |
| 30 | Степлер 4–14 мм | Cтеплер мебельный 4–14 мм — простой и надежный инструмент для установки скоб. Применяется в отделочных работах и для крепежно-обивочных операций. Металлический корпус обеспечивает прочность инструмента и его длительный срок службы. Размер скоб: выс. - 4–14 мм, шир. -11,3 мм (б), толш. до - 0,7 мм (а). Материал корпуса: нержавеющая сталь, пластик. Регулировка силы удара. Вес 0.63 кг Тип инструмента степлер | Штук | 1 |  |
| 31 | Электро - лозбик  | Напряжение: 220–240 В ~ 50/60 ГцВходная мощность: 800 ВтСкорость холостого хода: 800-3000 об/минРежущая способность:Дерево: 100 ммСталь: 10 мм4 ступенчатая функция маятникаАлюминиевое основаниеУпаковано в цветную коробку | Штук | 1 |  |
| 32 | Болгарка (угловая шлифовальная машина) | Мощность, Вт 1010Диаметр диска, мм 125Внутренний диаметр диска, мм 22,2Резьба шпинделя M14Cкорость без нагрузки, об/мин 12000 | Штук | 1 |  |
| 33 | Дрель-шуруповёрт (Набор) | Напряжение. 20В. Удовольствие от революций. 0–400/0–1500 об/мин. Крутящий момент: 45 Нм. Пластиковый патрон. Емкость патрона: 0,8–10 мм. Настройка крутящего момента: 15+1. Механическая двухскоростная коробка передач. Встроенный рабочий свет. В комплект входит: 1 штук аккумулятор 20В 2,0 Ач. 1 штук зарядное устройство. 1 штук бита (отвертка) Cr-V, 65 мм. ИнструкцияКоробка. | Штук | 1 |  |
| 34 | Многоугольный станок для резки - Углерезка (Многоугольный станок для резки-1600 Вт, 305 мм) | **Технические характеристики:** - Номинальное рабочее напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц - Входное напряжение: 1600 Вт - Скорость без нагрузки : 2800 об / мин - Размер лезвия: 305 мм - Максимальная режущая способность: 60x185 мм | Штук | 1 |  |
| 35 | Циркулярка (Дисковая пила 1200 Вт, 185мм) | -Код товара: TS1121856-Происхождения: Китай-Напряжение: 220–240 В ~ 50/60 Гц-Входная мощность: 1200 Вт-Скорость холостого хода: 5000 об / мин-Максимальная режущая способность: 62мм-Диаметр лезвия: 185 мм | Штук | 1 |  |
| 36 | Шлифовочная машина (круглошлифовальный станок)  | **Информация о продукте:**- Переменная скорость - Шлифование 150 мм из ПУ - Упаковано в цветную коробку**Технические характеристики:**- Напряжение при использовании: 220 В - 240 В / 50-60 Гц - Емкость: 450 Вт - Скорость без нагрузки: 4000-13000 об / мин - Диаметр шлифовального диска: 150 мм- Основа на липучке- Регулятор переменной скорости- С наждачной бумагой 5шт- С запасными угольными щетками- Упакован в цветную коробку | Штук | 1 |  |
| 37 | Бензопила | Технические характеристикиДлина шины, дюйм - 18Длина шины, см - 46Длина шины, дюйм - 18"/45смСкорость вращения цепи, м/с - 21,2Объем масляного бака, мл - 260Вид топлива - бензин АИ-92 + масло 2Т двигателейКоличество цилиндров - 1Тактность двигателя - 2-х тактныйОбъем двигателя, см³ - 46Мощность, л.с. - 2,2Мощность, кВт - 1,65Скорость холостого хода, об/мин - 3100Стартер - ручнойЕмкость топливного бака, л - 0,55Праймер - Легкий запускГабариты (ДхШхВ), мм - 480х260х280Вес, кг - 6,5 | Штук | 1 |  |
| 38 | Инвертор плазменной резки  | **Технические характеристики инвертор**Тип резака - 80Напряжение - 380 ВMax мощность - 13.3 кВтMax толщина реза - 30 ммMin ток - 20 АMax ток - 80 АНаличие сетевой вилки - нетEURO-разъем - нетЗажигание дуги - высокочастотное (HF)Класс товараПрофессиональныйГабариты без упаковки - 515х262х468 ммМах глубина выборки четверти - 25 ммЧисло оборотов - 15000 об/минТип ножей - каленыеВид упаковки - коробкаВес нетто - 25 кг | Штук | 1 |  |
| 39 | Компрессор  | Напряжение - 380 В Рабочее давление - 10 бар Число оборотов - 1100 об/мин Объем масляной ванны - 1.2 л Диаметр соединения - 1/4 Производительность на входе - 670 л/мин Объем ресивера - 100 л Тип компрессора - поршневой ременной Мощность - (кВт)3 Мощность - (л.с.)4.1 Транспортировочные колеса - да Тип смазки - масляный Тип соединения - нет Класс товара - Бытовой Тип двигателя - электрический Форма - горизонтальный Кабель питания в комплекте - есть Min уровень шума - 80 дБ Габариты без упаковки - 1000х540х800 мм Вес нетто - 95 кг Частота - 50 Гц Цилиндры - 3  | Штук | 1 |  |
| 40 | Швейная машинка  |  **Характеристики:** LED подсветка - Есть Высота подъёма лапки - 16mm Гарантия - 3 года Игла - DB-1 Мах длина стежка - 1-5 mm Тип управления - электромеханическоеТип челнока - ротационный вертикальныйРегулировка скорости шитья - плавнаяМаксимальная скорость шитья - 5000 ст/мин Работа с тонкими тканями - да Стол для расширения рабочей поверхности - естьДисплей - есть | Штук | 3 |  |
| 41 | Оверлок | Оверлок 5х ниточный 2-х игольный крае обмёточный оверлок для лёгких и средних материалов со встроенным мотором прямого привода Количество нитей - пятиниточныеСкорость шитья - 5000 стежков / минШирина обметки - 5 ммРасстояние между иглами - 3 ммТип стачивающе-обметочной швейной машины - Со встроенным моторомТип мотора - энергосберегающий двигательКоличество игл - двухигольныеИгла - B-27; №70-100Позиционирование иглы - естьТкань - для легких и среднихМощность - 700 ВтНапряжение - 220 В/ГцПроизводство - Китай | Штук | 1 |  |
| 42 | Кондиционер | **Характеристики**Производительность, кБТЕ/ч - 12 кубРекомендуемая площадь помещения - 35 м²Тип - Сплит-системаТип компрессора - DUAL-INVERTERТип хладагента - R410A Сборка - Дубай Мощный корпус Очень хороший качество Красивый дизайн Медный матор Медный трубыЗима лет | Штук | 1 |  |
| 43 | Профессиональный утюг | **Технические характеристики**Вес нетто - 2 кгДлина парового шланга - 1,6 мМощность электронагревателя - 1200 ВтНапряжение питания - 220 ВОбъем емкости для воды - 3,5 лРазмеры подошвы - 195х115 мм | Штук | 1 |  |
| 44 | Набор складных веников | **Щетка и веник с совком для уборки 3 в 1**Назначение щетки - **Для пола; универсальная; для пыли**Назначение средства - **Для уборки; кухня; ванная**Вес товара с упаковкой (г) - 1000 гКомплектация - **Совок - 1 шт.; веник - 1 шт.; щетка - 1шт.**Цвет - Белый; серыйДлина упаковки - 31 смВысота упаковки - 14 смШирина упаковки - 26 см | Штук | 1 |  |
| 45 | Кресло | Регулировка сидения по глубине: ДаДиаметр крестовины: 70Длина см: 56Ширина см: 68Материал каркаса: ПластикЦвет каркаса: СерыйМатериал крестовины: ПластикЦвет крестовины: СерыйМеханизм качания: МультиблокСидушка материал: СеткаСидушка наполнение: НетСидушка цвет: СерыйСпинка материал: СеткаСпинка цвет: СерыйСпинка регулировка: НетПодлокотники материал: ПластикПодлокотники цвет: СерыйПодлокотник регулировка: НетПодголовник наличие: НетВысота кресла максимум: 95,5Высота кресла минимум: 89Высота от пола до подлокотника макс : 68,5Высота от пола до подлокотника мин : 62Высота от пола до сиденья макс: 50Высота от пола до сиденья мин: 43,5Высота спинки: 48Подголовник регулировка: НетГлубина кресла: 57Ширина Сиденья: 47Ширина кресла: 59Глубина сиденья: 44Вес,кг: 10.7Объем,м3: 0,17 | Штук | 3 |  |
|  |
| 46 | Телевизор  | Цифровой ТВ-тюнер - DVB-C; DVB-T; DVB-T2Поддержка 3D - НетЗащита от детей - ДаУправление жестами - НетУправление голосом - ДаТип дистанционного управления - Голосовое управление; пульт управленияДоп. опции телевизора - Android TV; Full HD; YouTubeВстроенный DVD - НетВозможность крепления на стену - ДаРазмер VESA - 100x200Страна производства - КитайКод производителя - 45G7000Комплектация - **Телевизор - 1 шт; пульт ДУ - 1 шт; батарейки - 2 шт; ножки - 2 шт;** Основная информацияЦвет - Черный**Общие характеристики**Модель - G7; s**mart tv; Smart**Операционная система - AndroidВерсия операционной системы - Android 11.0**Экран - Диагональ - 43"**Формат экрана - 16:9Разрешение экрана - 1366х768Частота смены кадров (Гц) - 60 ГцЧастота обновления - 60 ГцРазрешение HD - Full HDПоддержка HDTV - 720p; HD; да**Связь -** Беспроводные интерфейсы - Bluetooth; Wi-Fi, Miracast**Интерфейсы и разъемы**Интерфейс - Wi-Fi; USB; EthernetКоличество портов USB - 2 шт.Количество портов HDMI - 2 шт.**Акустическая система**Мощность акустики - 16 ВтКоличество встроенных динамиков - 2 шт.**Другие функции**Цифровой тюнер - DVB-T; DVB-T2; DVB-CКоммуникации и мультимедиа - Smart TV; голосовое управление; Wi-Fi**Габариты**Длина упаковки - 104 смВысота упаковки - 17 смШирина упаковки - 65 см | Штук | 1 |  |
|  |
| 47 | Отпариватель KT-978 | • Общая мощность (Вт): 2200• Выход пара (гр/мин): 45 ± 15%• Объем резервуара для воды (л): 3,0• Время нагрева (сек): 40-60• Длина электрического шнура (м): 1,9• Длина парового шланга (м): 1,3• Время работы (мин): 66• Ширина плечиков (см): 46• Высота отпаривателя с разложенной стойкой (м): 1,75• Размер устройства (мм): 370 х 250 x 380• Размер упаковки (мм): 410 x 270 x 440• Вес нетто (кг): 6,4• Вес брутто (кг): 7,0 | Штук | 1 |  |
| 48 | Манекен детский | Рост - 130 смМатериал - ПластмассаЦвет - бежевыйОбъем груди - 65 смТалия - 56 см | Штук | 1 |  |
| 49 | Манекены портновские  | Торс мягкого портновского манекена выполнен из пенопласта. Ножка входит в стоимость. Мягкий материал манекена позволяет неограниченно втыкать иголки и булавки под любым углом; На манекене удобно отпаривать и утюжить готовые изделия; Съемный трикотажный чехол. Тренога - деревянная, металлическаяМатериал - Дерево, ПенопластОбъем груди - 98 смТалия - 78 смОбхват бедер - 102 см | Штук | 1 |  |
| 50 | Манекен мужской - (Манекен мужской глянцевый без лица) | Манекен мужской Рост - 188 смОбъем груди - 96 смТалия - 76 смОбхват бедер - 94 см | Штук | 1 |  |
| 51 | Манекен детский | Материал изделия - пластикУпаковка - картонная коробкаВысота - 114 смОбхват груди - 56 смОбхват талии - 51 смОбхват бедер - 63 см | Штук | 1 |  |
| 52 | Манекены женские | Манекен женский Рост - 178 см,Обхват груди - 83 см,Обхват талии - 63 см,Обхват бедер - 90 см. | Штук | 1 |  |
| 53 | Комплект камера видеонаблюдения  | Видеорегистратор Dahua DH-XVR4104C-I – 1 шт.Видеокамеры SEVEN MH-7622 3,6 мм  – 4 шт.Кабель витая пара для подключения видеокамер - 30 м.Комплект разъемов для подключения видеокамер+BNC – 12 шт.Блок питания 12В 3А (10А-12) SEVEN PS-761  – 1 шт.Разветвитель питания на 4 SEVEN C-744 – 1 шт.Жесткий диск на 500 Гб – 1 шт.  | Штук | 1 |  |
| **Транспортный расход до места назначения** |  |  |  |

**Приложение №3. ЛОТ№-3. Закупка и поставка станочного оборудования.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Name of goods, services and works / Наименование товаров, услуг и работ** | **Specific Description / Подробное описание** | **Measure / Единица измерения** | **Q-ty / Количество**  |
| 1 | Станок по производству бумажных салфеток  | Сертификация- Евро тест (СЕ)Напряжение - 220/380 ВМощность-4000Размеры (Д\*Ш\*В)-3,2\*1\*1,8 мВес-1000 кгПроизводственная мощность-900 листов/минГотовый размер- 190\*190-460\*460 ммРазмер-90\*90-230\*230 ммСкорость- 800 листов/минРазмер бумаги -<1200Оригинальный внутренний диаметр сердечника-7500 мм стандартный " | Штук | 1 |
| 2 | Станок фуганка  | Напряжение: 380 ВПотребляемая мощность: 2200 ВтMax ширина обработки: 257 ммMax глубина строгания (рейсмус): 4 ммMax глубина строгания (фугование): 4 ммMax толщина заготовки (рейсмус): 225 ммРазмер рабочего стола:1122x260 мм | Штук | 1 |
| 3 | Токарный станок | Частота вращения шпинделя - 100-3800 об/мин Число скоростей - плавная регулировка Расстояние между центрами - 150 мм Max диаметр обработки над станиной - 100 мм Диаметр сквозного отверстия шпинделя - 10 мм Поперечный ход суппорта - 50 мм Max размер державки резца - 8 мм Система подачи СОЖ- нет Материал обработки - **металл** Скорость шпинделя - плавная регулировка Напряжение - **220в** Высота центров - 150 мм Min частота вращения шпинделя -100 об/мин Max частота вращения шпинделя - 3800 об/мин Регулировка частоты вращения шпинделя - бесступенчатая Конус задней бабки- М14х1 Ход пиноли задней бабки - 23 мм Потребляемая мощность - 260 Вт Выходная мощность - 150 Вт Диаметр обточки над суппортом - 54 мм Длина - 440 мм Ширина - 270 мм Высота - 210 мм Габариты без упаковки - 440х270х210 мм Вес нетто - 13 кг  | Штук | 1 |
| 4 | Радиально-сверлильный станок | Напряжение - 220 В Мощность (Вт)- 550 Тип электродвигателя - асинхронный Тип сверлильного патрона ключевой Расстояние шпиндель-основание 450 мм Расстояние шпиндель-стойка 320 мм Расстояние шпиндель-стол450 мм Мах вылет шпинделя 420 мм Мин вылет шпинделя - 140 мм Max диаметр сверла 16 мм Ход пиноли шпинделя - 80 мм Частота вращения шпинделя 460-2890 об/мин Диаметр колонны - 60 мм Размер основания - 345x215 мм Размер рабочего стола - 230х220 мм Число скоростей - 5 Материал обработки - **дерево, металл** Посадка сверлильного патрона - B16 Настольный - есть Регулировка оборото плавная Реверс - нет Подсветка рабочей зоны - нет Длина - 820 мм Ширина - 320 мм Высота - 880 мм Габариты без упаковки - 880х320х820 мм Вес нетто - 37 кг  | Штук | 1 |
| **Транспортный расход до места назначения** |  |  |