

**Программа Поддержки Развития Обществ Горных Регионов**

***Проект ФОНДА АГА ХАНА***

**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

Программа Поддержки Развития Обществ Горных Регионов (ППРОГР) - проект Фонда Ага Хана Таджикистан, приглашает всех заинтересованных, правомочных лиц подать заявки в запечатанных конвертах **на поставку кухонного, кондитерского, декоративно-швейного, бытового оборудования и производственных станков** **в г. Хорог и районы Шугнан и Рошткалъа ГБАО.**

Затребованные товары/работ сгруппированы и разделены на следующие лоты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Номер лота** | **Название лота** |
| 1 | I | **Закупка и поставка кухонного, хлебопекарного и кондитерского оборудования.** |
| 2 | II | **Закупка и поставка бытового, декоративно-швейного оборудования и инструментов.** |
| 3 | III | **Закупка и поставка станочного оборудования.** |

Полное наименование затребованных товаров и работ, с указанием характеристик и спецификаций товаров по каждому лоту, приведены в Приложениях №1, №2 и №3

***Компании могут предоставить свои предложения только по одному из лотов или по всем лотам. При этом коммерческие предложения в обязательном порядке необходимо подготовить и подавать в отдельных конвертах по каждому лоту.***

**Контактное лицо по разъяснению спецификации товаров:**

Шероз Тошмамадов, телефон: +992 93 597 23 32, е-mail: [sheroz.toshmamadov@akdn.org](mailto:sheroz.toshmamadov@akdn.org)

**Следующие документы и информация обязательны для представления в процессе подачи тендерных документов:**

1. ***Сопроводительное письмо*** с обязательным указанием в ней следующей информации:

а) Общая стоимость предложения (в сомони);

б) Сроки поставки/выполнение работ;

в) Место доставки;

г) Срок действия предложенных цен;

д) Условия, форма и порядок оплаты;

е) Гарантийный срок.

1. ***Коммерческое предложение*** с указанием в нем информации:

а) Наименование и детальная спецификация товаров, с указанием стоимости единицы товаров и общая стоимость всех товаров;

б) Транспортные расходы на доставку товаров до места **назначения (указать отдельной строкой и включить в общую стоимость);**

в) Информация об учете **НДС** в стоимости товара (если поставщик является плательщиком НДС указать отдельно);

г) Детальная информация о товаре и производителей товаров;

1. ***Рекомендации от организаций***, с которыми имели договор по поставкам аналогичных товаров/ оборудований/ услуг.
2. ***Юридические документы***, удостоверяющий статус потенциального поставщика (Копия патента, свидетельства, **ИНН**, банковские реквизиты и т. д.).
3. ***Контакты:*** **Адрес, контактный телефон, электронный адрес компании** и **ID Skype**, подавшей заявку на участие.
4. ***Особые условия тендера:***

* Место доставки: **г.Хорог и районы Шугнан и Рошткалъа ГБАО.**
* Любые вопросы для разъяснения тендерной документации принимаются до 17.00 часов 20.09.2024 года и только по электронной почте [msdsptj.procurement@akdn.org](mailto:msdsptj.procurement@akdn.org).

1. ***Дополнительные условия тендера:***

* При выполнении контракта соблюдать принцип обеспечения охраны окружающей среды, а также отказаться от любого негативного воздействия на жизнь человека и экологию.
* Предоставить Кодекс поведения, политики борьбы с мошенничеством, коррупцией/взяточничеством, если такого имеется у поставщика.
* Соблюдать политику донора относительно санкций, при выполнении контракта, если такое требуется.
* Предоставить справки с налоговой инспекции о неимении задолженности (только для выбранного поставщика, который требует предоплату).
* При необходимости участники должны предоставить тендерной комиссии ***образцы*** или подробную спецификацию/фотографии вышеуказанных материалов и товаров (особенно ящиков).
* Приглашение на тендер не обязывает ППРОГР заключать контракты или оплачивать какие-либо расходы участника, понесенные в связи с подготовкой или представлением предложений, или затраты, понесенные в связи с проведением необходимых работ и мероприятий для их подготовки.

1. ***Основные критерии, считающие важными при выборе поставщика.***

* Соответствия описания и спецификации предложенных товаров с заявкой Заказчика
* Качество предложенных товаров
* Приемлемые цены
* Минимальные сроки поставки/выполнения работ
* Гарантия на товары
* Лучшие условия платежа.

**Обратите внимание, что некорректное заполнение, отсутствие или недостоверности требуемых документов и информации влияет на процесс оценки и выбора подрядчика/поставщика или может привести к исключению участника из процесса дальнейшего рассмотрения.**

**Крайний срок подачи документов до 17:00 часов 1 ноября 2024 года.** Коммерческие предложения и прочие затребованные документы **в запечатанных конвертах** направить в офисах организации по следующим адресам: г. Хорог, ул. Ш.Шохтемур 195 или г. Душанбе, пр. Рудаки 137, Тоджикматлубот, 4-й этаж (приёмный AKF). Претенденты обязаны, обращаясь к нижеперечисленным лицам, зарегистрировать себя в списке участников тендера.

**Контактные лица по приёму тендерных документов:**

В г. Хорог: Сайёра Саидова и в г. Душанбе: Мижгона Салтанатова

**Внимание!** Участники торгов приглашаются для присутствия в открытие тендерных предложений **в 16:00 часов 07 ноября 2024,** в офисах ППРОГР по вышеуказанным адресам. Потенциальные поставщики также имеют возможность участвовать в данном процессе в режиме онлайн, посредством **Skype.**

ППРОГР - проект Фонда Ага Хана приветствует компании, учредителями и/или руководителями которых являются женщины-предприниматели, для подачи заявки на участие в тендере.

**Организация-Заказчик** оставляет за собой право принимать любое конкурсное предложение, а также отказаться от всех предложений в любое время до заключения договора и не несет при этом никакой ответственности перед **Участниками Тендера**. Организация – Заказчик также не несет каких-либо обязательств по их информированию относительно причин таких действий.

**Приложение №1. ЛОТ№-1. Закупка и поставка кухонного, хлебопекарного и кондитерского оборудования.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Name of goods, services and works / Наименование товаров, услуг и работ** | **Specific Description / Подробное описание** | **Measure / Единица измерения** | **Q-ty / Количество** |
| 1 | Трехслойная электрическая печь-духовка | Тип Плита-духовка Название - Трехслойная электрическая духовка Происхождение: Китай Материал - Нержавеющая сталь Сертификация Евро тест (СЕ) Мощность (Вт) 9.6kw Источник питания Электрический Напряжение (В) - 220V/380V Объем больше >41 л - Вместимость - 56л\*3 Режим управления - Цифровой контрольный таймер Стиль - Вертикальный Количество духовок - 3 Управление - Цифровой Количество нагревательные элементы: - 6 Единица измерения: штука/штуки Количество:1 Вес - 102кг Внутренний размер - 640\*535\*145мм\*3 Внешний размеры - 930\*800\*1227мм Характеристики - 3 слоя, 3 противня | Штук | 1 |
| 2 | Холодильник | **Общие характеристики**  Морозильная камера: с нижней морозильной камерой  Цвет / Материал покрытия: серый  Управление: электроннное  Энергопотребление: А  Количество компрессоров: 1  Хладагент: R600a (изобутан)  Количество камер: 2  Количество дверей: 2  Количество полок в холодильном отделении: 3  Количество ящиков в холодильном отделении: 1  Количество ящиков/полок в морозильном отделении: 2   Габариты (ШxГxВ): 54x60x158 см **Холод**  Размораживание морозильной камеры: De Frost  Размораживание холодильной камеры: De Frost **Объем**  Общий объем: 224л  Объем холодильной камеры: 175л  Объем морозильной камеры: 49л **Другие функции и особенности**  Генератор льда: отсутствует  Материал полок: каленное стекло  Возможность перевешивания двери: есть  Уровень шума: 40 дБ(А)  Климатический класс: SN  Вес: 49кг | Штук | 1 |
| 3 | Планетарный миксер | Планетарный миксер  Гарантия - 3 мес. Артикул - 001–099226 Базовая единица - шт ID поста блога для комментариев - 4479 Длина сетевого шнура - 1,2м Дополнительные режимы - -- Защитная крышка на чашу - нет Кнопка отсоединения насадок - нет Колво скоростей - 5 скоростей Количество насадок - количество 4 Материал корпуса - пластик/металл Мощность - 700Вт Насадки - крючки для замешивания теста, венчик для взбивания Особенности - кнопка отсоединения есть Приспособление для хранения насадок - нет Прорезиненная ручка - нет Тип - стационарный Чаша - 4л Число скоростей - 5 скоростей | Штук | 1 |
| 4 | Блендер погружной | Блендер погружной Гарантия:12 мес.  Цвет: чёрный с красным Артикул: 001-103286 Базовая единица: шт ID поста блога для комментариев: 6494 Венчик для взбивания: да есть Измельчитель: да есть Материал погружной части: металл Мерный стакана: есть  Функциональные возможности: измельчитель, венчик Дополнительные режимы: турборежим Кол-во скоростей: кол-во 2 Материал корпуса: пластик Мощность:1000Вт Тип:блендер погружной Управление: кнопочное | Штук | 1 |
| 5 | Стол поворотный - Набор для выпикания тортов | Стол поворотный - Набор для выпикания тортов Происхождение: Китай  Инструменты для Потовка Торта (Струна для бисквита, кондитерские насадки, поворотный столик для торта, кондитерский мешок и круглая насадка, шпатели для выравнивания торта, скребок для выравнивания торта и формы для выпечки тортов)  Материал Пластик  Тип инструментов для: Формы выпекания тортов  Единица измерения: штука/штуки Количество: 1 | Штук | 2 |
| 6 | Мини плитка (Индукционная плитка - настольная 2 - конфорки) | Индукционная плитка Технические характеристики Управление Тип управления - Простое сенсорное управление Таймер - Да Ручная установка температуры - Да Точная настройка температуры - Да Гибкая настройка мощности - Да Эффективность Уровни мощности: 9 Техническая информация Ширина: 575 мм Высота: 45 мм Глубина: 360 мм Ширина в упаковке: 621 мм Высота в упаковке: 86 мм Глубина в упаковке: 436 мм Вес брутто: 5.8 кг Вес нетто: 5.4 кг Напряжение: 220-240 B Мощность подключения: 3400 Вт Артикул: 896879 ЕАN-код: 383878 | Штук | 1 |
| 7 | Тестомес | Тестомес-Миксер - Профессиональная для кондитера Объём 15 литра Характеристики • Вместимость: 15 литров • Вместимость муки: 3.4 кг • Скорость (венчик, лопатка, крюк): 480/244/148 • Напряжение: 220 В • Мощность: 600 Вт • Размеры: 470\*450\*620 мм • Вес: 46 кг Три насадки в комплекте. • Количество емкостей - 1 шт • Материал емкости - Нержавеющая сталь • Тип насадки оборудования - Венчик, Биттер, Крюк • Голова тестомеса - Стационарная | Штук | 1 |
| 8 | Электронный весы | **Весы кухонные электронные** Артикул:001-099631 Базовая единица: шт. ID поста блога для комментариев:4773 Питание:1 батарейки CR 2032 (в комплекте). Максимальный вес:10 кг Особенности: Индикация перезагрузки, Сенсорное управление, Нескользящие ножки, Материал платформы Стекло Тип: Кухонные весы Фикции: Сброс веса тары, Автоматическое отключение. Гарантия:24 мес. | Штук | 1 |
| 9 | Холодильник | Артикул: 001-102497 Базовая единица: шт. ID поста блога для комментариев: 7525 Вес: 59 кг Возможность перевешивания двери: есть Габариты (ШxГxВ): 54 х 60 х 184 см Количество полок в холодильном отделении: 4 Количество ящиков в холодильном отделении: 1 Количество ящиков/полок в морозильном отделении: 3 Дисплей: нет Инверторный тип компрессора: нет Климатический класс: SN, T Количество дверей: 2 Количество камер: 2 Количество компрессоров: 1 Материал полок: Закаленное стекло Морозильная камера: снизу Общий объем: 310 л Размораживание морозильной камеры: No Frost Dual Cooling Размораживание холодильной камеры: No Frost Dual Cooling Управление: электронное Уровень шума: 40 дБ Хладагент: R600a Цвет / Материал покрытия: серебристый Энергопотребление: А+ Гарантия: 36 мес. | Штук | 1 |
| 10 | Пароконвектомат | Питание: 220 В Тип управления : электронное Мощность, кВт: 5,2 Тип парообразования: инжектор (инжекционный) Противень: GN 2/3 Количество уровней: 6 Растояние между уровнями, мм: 60 Мойка: полуавтоматическая Термощуп: Да Установка: на подставке T max, °C: 270 T min, °С: 30 Габаритные размеры, мм: 550х710(763)х735 Количество воздушных ТЭН-ов: 2 штук | Штук | 1 |
| 11 | Миксер | **Общие характеристики** • Тип - стационарный • Мощность - 1500 Вт • Число скоростей - 6 • Насадки - венчик для взбивания, крючки для замешивания теста • Количество насадок - 3 • Материал корпуса - металл • Чаша – нержавеющая сталь • Объем чаши - 8л • Питание - сеть 220В • Вес – 2300г **Особенности** • Кнопка отсоединения насадокесть • Защитная крышка на чашуесть • Планетарное движениеда • Турборежим - Да | Штук | 1 |
| 12 | Индукционная плита | Цвет - Чёрный Артикул - 001-105162 Базовая единица - шт. ID поста блога для комментариев - 8126 Максимальная температура нагрева - 240 градусов Дополнительная информация - Плитка имеет 9 уровней мощности от 400 до 2000 Ватт Конвекция - индукционная Материал корпуса - стеклокерамика Таймер - есть Тип - переносная Тип управления - Сенсорное Гарантия - 12 мес. | Штук | 1 |
| 13 | Кастрюль - набор кастрюль из **нержавеющей стали** с толстым дном | Цвет: стальной Артикул - 001-094732 Базовая единица - шт. ID поста блога для комментариев - 2969 Кол-во предметов - 8 Комплектация - **Кастрюля - 2.45 л, Кастрюля - 3 л, Кастрюля - 3.35 л, Кастрюля - 5.7 л** Материал ручки - нерж. сталь Преимущества - капсулированное дно Совместимость с плитами - всех видов, включая индукцию Литраж - **2.45 л, 3 л, 3.35 л, 5.70 л** Материал корпуса - нержавеющая сталь Тип - Набор кастрюль | Набор | 1 |
| 14 | Плита (стеклокерамическая) - духовка | **Общие характеристики** • Управление конфорками - утапливаемые переключатели, электронный LED таймер / программатор **Духовка** • Тип духовки - электрическая • Объём духовки - 65 л • Функции - термостат, таймер, конвекция, электрогриль, подсветка духовки • Часы – есть • Конвекция – есть • Гриль – есть • Цвет - нержавеющая сталь **Варочная поверхность** • Тип варочной поверхности - электрическая • Рабочая поверхность - стеклокерамическая • Общее количество конфорок - 4 | Штук | 1 |
| 15 | Посудомоечная машина | Серия 8 Отдельностоящие посудомоечные машины 60 cm серебро нержавеющая сталь характеристики Цвет: нержавеющая сталь Вес: 47 кг Автоматическая установка жесткости воды: есть Сенсор чистоты воды: есть Дисплей: есть Дополнительные принадлежности: Дополнительная (верхняя) корзина для столовых приборов Защита от протечек: есть Звуковой сигнал: есть Индикатор наличия соли / ополаскивателя: есть Класс мойки: А Класс сушки: А Класс энергопотребления: А ++ Количество программ: 8 Особенности рабочей камеры: Регулировка высоты второй корзины Размеры (ШхГхВ): 598х600х845мм Расход воды: 10 литров за цикл Стандартные программы мойки: гигиеническая, автоматическая, интенсивная, стекло, эко, экспресс Сушка посуды: конденсационная Таймер отсрочки запуска: 1-24 часа Тип: отдельностоящая посудомоечная машина Тип управления: электроннное Уровень шума при работе: 44 дБА Установка: Возможность встраивания Энергопотребление за цикл: 0,93 кВт за цикл | Штук | 1 |
| 16 | Ножи (Набор ножей -нержавеющая сталь, 8 предметов) | Технические характеристики Тип - набор Материал клинка - нержавеющая сталь Материал рукояти - нержавеющая сталь Длина клинка - 200 мм Общая длина - 335 мм Цельнометаллический - нет Габариты без упаковки - 165х165х375 мм Вес нетто - 1.5 кг | Набор | 1 |
| 17 | Кастрюль-казан (набор - кастрюль казанов с гранитным антипригарным покрытием) | **Характеристики и описание** Основные - Количество предметов в наборе - 9 Кастрюль-казан - 3 шт Сотейник/ковш - 1 шт Материал - Алюминий Толщина стенок посуды - 5 мм Тип дна - Многослойное Внутреннее покрытие - гранит Внешнее покрытие - гранит Крышки - Жаропрочное стекло Ручки - Бакелит Антипригарное покрытие - Весь набор Мерная шкала - Нет Цвет - Серый Тип плиты - Газовая, Индукционная, Стеклокерамическая, Электрическая Страна производитель - Германия Состояние - Новое **Комплектация**:  Кастрюль-Казан **1.6/2.8/4.5 Лтр (16/20/24 см.**); Ковшик **16 см, 1.3Лтр.** **Дополнительные характеристики** Способ крепления ручек - Литые (цельнолитые) Отверстие для выхода пара в крышках - Да Подходит для мытья в посудомоечной машине - Да | Набор | 1 |
| 18 | Миски большие эмалированные (Карсон) | Используется для перемешивания продуктов, приготовления салатов и маринования. Отлично подходит для приготовления пищи на природе. Тип товара - миска Объем - 15 л Форма - круглая Назначение - для вторых блюд, для салата, для фруктов Диаметр - 50 см Материал - сталь Материал - эмалированная сталь | Набор | 4 |
| 19 | Измельчитель | Измельчитель ✅ Электрический измельчитель идеально подходит для высокоскоростных различных видов резки продуктов и питания: мяса, овощей, трав и сухофруктов  ✅ Тип прибора: универсальный измельчитель  ✅ Тип управления: электронное  ✅ Потребляемая мощность 4800W  ✅ Материал корпуса: пластик и металл  ✅ Объём: 8L | Штук | 1 |
| 20 | Блендер | Тип устройства стационарный  Насадки кофемолка  Максимальная мощность - 850 Вт  Управление - механическое  Ёмкость кувшина - 1.5 л  Режим - импульсный режим  Материал корпус - пластик, стекло  Материал кувшин - стекло | Штук | 1 |
| 21 | Доска (Складная разделочная доска) | Складная разделочная доска Основные характеристики  Особенности: удобно в использовании  Материал: пластик  Кол-во предметов: 1  Цвет: белый, серый | Штук | 4 |
| 22 | Сковорода (Набор сковород с гранитным покрытием) | Набор сковород Ø24 см; Ø28 см из алюминия с гранитным PTFE антипригарным покрытием Тип: универсальные (классические). Форма: круглая. Материал: кованный алюминий. Ручки: съёмная, бакелит. Антипригарное покрытие: Покрытие гранитного материала PTFE, Покрытие с отличной адгезией на внутренних поверхностях. Дополнительная устойчивость и устойчивость к царапинам. Покрытие: 3-слойное антипригарное покрытие с синими точками струйной обработк Наличие крышки: нет. **Комплектация:** 1) Сковорода: диаметр 24 см; высота 5,5 см; длина ручки: 19 см. 2) Сковорода: диаметр 28 см; высота 6,5 см; длина ручки: 19 см. **Особенности:** - не содержит PFOA, свинца и кадмия; - современный стильный дизайн; - отличные антипригарные качества; - абсолютная безопасность для здоровья человека; - отличается высокой прочностью и долговечностью; **Использование:** - на индукционной плите; - на стекло-керамической плите; - на электрической плите; - на газовой плите; - в посудомоечной машине. | Набор | 1 |
| 23 | Мясорубка (Электромясорубка) | **Характеристики** Артикул: 001-071188 Базовая единица: шт ID поста блога для комментариев: 1166 Защита двигателя от перегрузки: да есть Система реверса: нет Колво насадок: 3 Материал корпуса: пластик Мощность: 1300 Вт, номинальная - 200 Вт Насадки: диск для фарша Особенности: Материал лотка металл, Самозатачивающийся нож, Прорезиненные ножки, Длина сетевого шнура 0.9 м, Производительность 1.2 кг/мин Гарантия: 36 мес. | Штук | 1 |
| 24 | Фритюрница | ФРИТЮРНИЦА двойной **Основные Характеристики** ✅ Вместимость картофеля 500г ✅ Объем масла 5 л ✅ Состояние новое ✅ Плавная регулировка температуры ✅ Тип управления - Механическое | Штук | 1 |
| 25 | Овощерезка - Слай сер | **Слай сер полуавтоматический, предназначен для нарезки салями, ветчины, мяса, сыров, овощей.**  Корпус выполнен из анодированного алюминия.  Слай сер обеспечивает нарезку строго заданной толщины. Затачивающее устройство фиксированное. Каретка имеет плавный ход.  Габариты, мм - 485х400х385  Габариты (в упаковке), мм - 520х460х380  Вес, кг - 15  Вес (в упаковке), кг - 16.2  Диаметр ножа, мм - 250  Толщина нарезки, мм, до - 9  Напряжение, В - 220  Мощность, кВт - 0,15 | Штук | 1 |
| 26 | Набор стеклянной посуды | 50- штук - тарелок маленькие;  50 штук - чашки для кофе;  50 штук - маленькие пиала 18 штук - фруктовницы 18 штук - графин 20 штук - тарелка для ассорти  20 штук - тарелки для овощной ассорти  50 штук - вилки  50 штук - ложки белого цвета 50 штук маленькие ложки (чайные) | Набор | 1 |
| 27 | Швабра с ведром (Швабра с отжимом и ведром AltaMop L (10 л), 2 насадки микрофибра, длина ручки 134–154 см, LAIMA, 60915) | Швабра с отжимом и ведром AltaMop L (10 л), 2 насадки микрофибра, длина ручки 134–154 см, LAIMA, 60915. Характеристики: Тип товара - набор для уборки Объем ведра - 10 л Отжим - туннельный отжим Отверстие для слива воды - да Комплектация - ведро двухсекционное, насадка МОП из микрофибры, скребок для очистки насадки, швабра МОП Ведро с отжимом: да Форма насадки: прямоугольная Материал насадки: микрофибра Материал инвентаря: пластик, металл Основной цвет: черно-серый | Штук | 1 |
| 28 | Конвекционная печь | Тип - Конвекционная печь  Мощность (Вт) - 1500Вт  Источник питания - Электрический  Напряжение (В) - 320В  Стиль - Горизонтальный,  Двойное остекление в дверце  Количество уровней - 6-10.  Температура - 20-300°C  Материал - Высокопрочный нержавеющей стали | Штук | 1 |
| 29 | Тестомес спираль 20л | Возможности - Дизайн с механизмом подъема чаши  Мощность (Вт) - 1100 Вт  Напряжение (В) - 220 В  Количество скоростей - 2  Емкость Чаши - 20л Тип - Спиральный Управление - Электромеханическое Материал корпуса - Крашенная сталь Материал чаши - Нержавеющая сталь Механизм крепления дежи - Несъемная дежа Загрузка теста - 6 кг **Размер и вес** Ширина (см) - 42.7 Глубина (см) - 67.5 Высота (см) - 85.3 Вес, кг - 78 | Штук | 1 |
| 30 | Холодильник (**Вертикальный** холодильник объемом 410 литра со стеклянной дверью) | **Основные характеристики** Гарантия - Зависит от условий продавца Вид - отдельностоящий Тип - однокамерный Размораживание холодильной камеры - капельная система Уровень шума, в децибелах - 40 Система No Frost - без No Frost Компрессор - стандартный Энергопотребление, в кВт\*ч/год - 657 **Конструкция** Количество дверей - 1 Количество камер - 1 Расположение морозильной камеры - отсутствует Количество полок в холодильной камере - 6 Особенности конструкции - перенавешиваемые двери; ручки легкого открывания Морозильная камера Выдвижная морозильная камера - Нет **Объем** Общий объем, в литрах - 410 Объем холодильной камеры, в литрах - 410 **Управление** Тип управления - механическое **Функции** Индикация - режима работы **Индикация**  Дисплей - отсутствует **Размеры и вес** Габариты, в сантиметрах (ВxШxГ) - 195x60x61,5 Высота, в сантиметрах - 195 Ширина, в сантиметрах - 60 Глубина, в сантиметрах - 61.5 Вес, в килограммах - 76 **Система охлаждения** Количество компрессоров - 1 Климатический класс Климатический класс - n **Корпус** Материал корпуса - металл Цвет корпуса - белый | Штук | 2 |
|  |
| 31 | Холодильник витрина для выпечки (**Горизонтальный** витрина- Холодильная, Холодильник - Пекарная выпечка) | Технические характеристики: Холодильник для выпечки Коммерческий/холодильник с холодильником Sweet Fridge с CE Размер - 1200\*670\*1230 мм Температура - 2–8°C. Объем - 300 Л Напряжение - 220 в/50 Гц или 110 в/60 Гц Мощность (Вт) - 550 ВТ. Температура окружающей среды - Ниже 40°C. Хладагент - R404A  Тип термостата - цифровой дисплей Компрессор - Donper /nihong/Zanussi (Добро пожаловать в ваш заказ) Испаритель - испаритель змеевика медной трубки Конденсатор - Конденсатор Cooper Толщина изоляции - 50 мм (толщина вспенивания) Пенообразовитель - Циклопентан Система охлаждения - Охлаждение вентилятора | Штук | 1 |  |
| 32 | Стол разделочный с бортом для установки около стены | Стол разделочный с бортом для установки около стены, столешница нержавеющая сталь AISI 430, толщиной 0,8 мм, каркас оцинкованный уголок, 1,5 мм толщиной, борт, сплошная оцинкованная полка. Поставляется в разобранном виде. Длина 1200 мм Ширина 600 мм Высота 870 мм Столешница - нержавеющая сталь AISI430, толщиной 0,8 мм, усилена ЛДСП С бортом Каркас оцинкованная сталь 1,5 мм толщиной, полка оцинкованная сплошная 0,8 мм толщиной **Характеристики** Общие характеристики Размеры - ШхГхВ: 120х60х87 см Вес - 22 кг Тип - стол производственный Материал - нержавеющая сталь Материал каркаса - оцинкованная сталь Полка - цельная | Штук | 2 |  |
| **Транспортный расход до места назначения** | | |  |  |  |

**Приложение №2. ЛОТ№-2. Закупка и поставка бытового, декоративно-швейного оборудования и инструментов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Name of goods, services and works / Наименование товаров, услуг и работ** | **Specific Description / Подробное описание** | **Measure / Единица измерения** | **Q-ty / Количество** |
| 1 | Водонагреватель | • Точки водоразбора - несколько точек (напорный) • Максимальная температура нагрева воды - 75°C • Потребляемая мощность - 1500Вт • Полезная мощность - 1.5кВт • Способ установки - горизонтальная • Управление - механическое • Подводка - нижняя • Установка - настенная • Объём бака - 80л • Внутреннее покрытие бака - титановая эмаль • Системы защиты - предохранительный клапан, от перегрева | Штук | 1 |
| 2 | Стиральная машина автомат | Модель - XGQ-20F Номинальная емкость - 20 Кг Емкость барабана – 154 L Мощность электродвигателя - 2.2 Квт Скорость очистки – 40 Об/мин Самораспаковывающийся файл для скорости – 920 Об/мин Давление пара - Мпа Общие размеры - 1160\*1050\*1550 Мм Вес нетто – 400 Кг | Штук | 1 |
| 3 | Сушильная машина-автомат | Модель - HG-S10  Емкость – 10 Кг  Измерение частоты вращения барабана - 630×380 Мм  Объем барабана – 158 L  Скорость высыхания - 38 R/мин  Мощность электродвигателя – 4 Квт  Номинальная мощность вентилятора - 0,37 Квт Размер (L. СЗТ H) - 1000×950×1700 Мм  Вес нетто – 300 Кг | Штук | 1 |
| 4 | **Корзина** (Корзина для промотирования, складная проволочная корзина для супермаркета) | Корзина для промотирования, складная проволочная корзина для супермаркета Материал - металл  Функциональный дизайн - складной  Допуск размеров - L Спецификация - 400\*400\*1200/600\*400\*140/600\*430\*1400 800\*400\*1200/900\*400\*1400/1000\*400\*1400 Диаметр провода - 8,0\*3,0 мм/7,0\*3,0 мм/6,0\*3,0 мм Обработка поверхности - Хром/цинк/с порошковым покрытием Использование - Дисплей супермаркета Базовые колеса - 2-дюймовые колеса Базовый Размер - Подгонянный Делитель - 1-5 шт. | Штук | 2 |
| 5 | Таз для замачивания белья 40л | Таз Радиан 40 л, особо прочный 4607168311298г предназначен для использования в ванной или бане. Таз подойдет для замачивания и стирки крупной одежды или белья. Технические характеристики таза Радиан 4607168311298г Форма - прямоугольный Объем - 40 л Ширина - 650 мм Высота - 335 мм Материал - пластик Ручки - да Вес нетто - 1.4 кг Габариты без упаковки - 650х470х335 мм | Штук | 2 |
| 6 | Шуруповёрт | Код товара: TDLI1612  - Происхождение: Китай  - Напряжение сверления: 16,8 В,  - Скорость холостого хода: 0-350 / 0-1350 / мин,  - Сила крутящего момента Максимум: 28NM  - Максимальная емкость сверления: 0,8-10 мм  - Скрученная регулировка: 15 + 1, 0  - Емкость литий-ионного аккумулятора: 16,8 В / 1,5 Ач.  - Механическая скорость 2 скорости  - Присоединяется с 2 батареями, 1 зарядным устройством, перезаряжаемым аккумулятором за 2 часа  - Зарядное напряжение: 100В-240В ~ 50 / 60Гц  - Есть 2 Cr-V наконечника 65мм,  - Батарея со светодиодной индикацией батарей, упакованных в тканевые мешки  - Вес: 2 кг  - Гарантия: 6 месяцев | Штук | 1 |
| 7 | Циркулярка (Дисковая пила 1200 Вт, 185мм) | -Код товара: TS1121856 -Происхождения: Китай -Напряжение: 220–240 В ~ 50/60 Гц -Входная мощность: 1200 Вт -Скорость холостого хода: 5000 об / мин -Максимальная режущая способность: 62мм -Диаметр лезвия: 185 мм | Штук | 1 |
| 8 | Фрейзер по металлу | Напряжение: 220-240 В~50/60 Гц  Входная мощность: 2200 Вт  Скорость холостого хода: 14000-20000 об/мин  Размер цанги: 6 мм, 8 мм, 12 мм, 1/4", 1/2"  Глубина погружения: 0-60 мм  Регулируемая скорость | Штук | 1 |
| 9 | Многоугольный станок для резки - Углерезка (Многоугольный станок для резки-1600 Вт, 305 мм) | **Технические характеристики:**  - Номинальное рабочее напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц - Входное напряжение: 1600 Вт  - Скорость без нагрузки : 2800 об / мин  - Размер лезвия: 305 мм  - Максимальная режущая способность: 60x185 мм | Штук | 1 |
| 10 | Фрейзер по дереву 12mm 1600вт | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛЬТАЖ - 230 В - 50 Гц МОЩНОСТЬ - 1.600W СКОРОСТИ ЗАГРУЗКИ - 22000 об / мин / мин СОБРАТЬ РАЗМЕР - 6/8/12 мм / 1/4 "/ 1/2" ГЛУБИНА - 0 - 60 мм ВЕС - 7 кг | Штук | 1 |
| 11 | Болгарка (угловая шлифовальная машина) | **Информация о продукте:**  - Машина с дополнительной ручкой с мягким зажимом.  - Простота обслуживания угольных щеток. **Технические характеристики:**  - напряжение питания: 220–240 В ~ 50/60 Гц  - источник входного сигнала: 1100 Вт  - скорость холостого хода: 11000 / мин  - диаметр диска: 125 мм  - главная ось: M14 | Штук | 1 |
| 12 | Станок для резки металла 355 мм 2350 Вт (Углерезка) | **Информация о продукте:**  - Мощная поддержка машины.  - Алюминиевый корпус для долговечности.  - Быстрый зажимной механизм.  - Интеграция происхождения D.  **Технические характеристики:**  - Напряжение использования: 220-240 В ~ 50/60 Гц  - Источник входного сигнала: 2350 Вт  - Размер лезвия: 355x25,4x3 мм  - Скорость холостого хода: 3800 / мин.  - Максимальная режущая способность:  100X6 мм с трубкой  100X100мм круглый с квадратной сталью 120Х100мм с прямоугольником | Штук | 1 |
| 13 | Лобзик (Пильный Станок) | **Характеристики** - Код товара: TS206806  - Происхождение: Китай  - Бесщеточный двигатель  - Скорость холостого хода: 800 - 2800 об / мин  - Источник напряжения: 220 В  - Режущая способность Дерево: 65 мм  - способность к резке железом: 8 мм  - мощность: 650 Вт | Штук | 1 |
| 14 | Настольный сверлённый станок | **Технические характеристики:**  - Напряжение использования: 220-240 В ~ 50 Гц  - Источник входного сигнала:  750 Вт - Скорость без нагрузки: 180-2770 / минута (50 Гц) / 210-3300 / минута (60 Гц)  - Установите скорость вала Основной: 16  - Максимальная вместимость сверления: 20 мм  - Диаметр цилиндра : 70 мм - Размер стола: 290x290 мм - Размер основания: 460x270 мм  - Высота станка: 1600 мм  - Вес нетто: 67 кг | Штук | 1 |
| 15 | Высокоскоростная дрель | - Напряжение использования: 220–240 В ~ 50/60 Гц  - Источник входного сигнала: 1010 Вт  - Скорость сверления без нагрузки: 0-2800 / мин.  - Коэффициент воздействия: 0-44800 / мин.  - Рабочий стол пара: 1,5-13 мм | Штук | 1 |
| 16 | Швейная машина | • Цвет - белый **Общие характеристики** • Тип управления - электронное • Освещение - есть • Напряжение - 220 В • Тип челнока - ротационный горизонтальный • Максимальная скорость шитья - 5000 ст/мин • Максимальная высота подъема лапки - 13 мм **Швейные операции** • Максимальная длина стежка - 5 мм • Количество швейных операций - 60 **Конструкция** • Рукавная платформа - есть • Стол для машины в комплекте - есть | Штук | 1 |
| 17 | Болгарка (угловая шлифовальная машина) | **Характеристики** - Код товара: TG1201806  - Происхождение: Китай  - Напряжение: 220-240В ~ 50 / 60Гц  - Мощность: 2000Вт - Скорость холостого хода: 8000 об / мин  - Диаметр шлифовального круга: 180 мм  - Сущность: M14 - Присоедините вспомогательную ручку и 1 комплект угля.  - Вес: 3 кг | Штук | 1 |
| 18 | Пистолет - пластиковый горячий клей | **Информация о продукте:** - Идеально подходит для склеивания, моделирования, фиксации, герметизации и монтажа - Включает 2 клейкие трубки 11,2 мм  - Упаковано в бумагу и пластик **Технические характеристики:** - Напряжение при использовании: 220 В - 240 В / 50-60 Гц  - Емкость: 100 Вт  - Емкость насоса: 13-18 г / мин  - Диаметр клея: 12,2 мм | Штук | 1 |
| 19 | Аргонный сварочный аппарат | Вес 9кг  Диапазон тока - 20-200A  Класс защиты - IP21  Класс изоляции - F  Страна производителя - Турция  Электрод - Ø2 - Ø4мм | Штук | 1 |
| 20 | Сварочный аппарат 2 в 1 (Сварка без газа-инвертор ручной металлический дуговой MMA MIG сварщик) | **Основные характеристики** **Базовая отраслевая спецификация** Провод плавления типа - Спрей передачи Макс. нагрузки мощность - 6.5KVA Номинальная рабочий цикл @ 40 °C (MIG) - 50% **Другие характеристики** Материал / Металл обработки - Углеродистая сталь Номинальное входное напряжение - **220 V** Номинальный выходной ток (MIG) - **160A** Состояние - Новый Вес (кг) - **4,5 KG** Гарантированность - 1 год Применимые индустрии - **Строительный материал магазины, Машины ремонт магазинов, Завод по производству, Строительных работ** Особенность - Портативный Номинальное выходное напряжение (MIG) - **45 V** Сварочный ток/диапазон напряжения - **20A-160A** Скорость подачи проволоки - 2 m/min Габаритные размеры - **300\*154\*262** Применение - **Сварка** Модель - MIG/MMA-160B Тип - IGBT 1 PCB Входное напряжение - **AC 1P 220V, 110V, 110V/220V** Текущий диапазон - **20A-160A** Тип сварщика MIG - **Использование без газа** Выбор проводов MIG - **Провод флюса 0,8 мм/1,0 мм** Сварочный материал - **Углеродистая сталь** Эффективность - 80% Емкость - 0,6 кВА Класс защиты - 1P21S **Размеры** Размер одной упаковки: - 45X25X45 см Один вес брутто: - 7.500 кг | Штук | 1 |
|  |
| 21 | Медицинская сухожарка (ФЕРРОПЛАСТ 20) | Размер (ДхШхВ): 400х425х485 мм Вес: 16 кг Размер упаковки: 560x410x500 мм Вес с упаковкой: 20 кг Рег. удостоверение: есть Программы стерилизации: 5 программ Защита от перегрева: есть Охлаждение инструмента: есть Индикация процесса работы: световая и звуковая Объем: 20 л | Штук | 1 |  |
| 22 | Ультразвуковая мойка | Ультразвуковая мойка оснащена подогревом рабочей жидкости и таймером отключения, а также системой охлаждения и вентиляции для защиты от перегрева. Объем резервуара составляет 2500 мл. Размер (ДхШхВ): 290х230х180 мм Вес: 2,5 кг Размер упаковки: 340x255x225 мм Вес с упаковкой: 3 кг Таймер: есть Рег. удостоверение: нет Подогрев: есть Функция дегазации: нет Сливной кран: нет Контроль герметичности: нет | Штук | 1 |  |
| 23 | Аппарат для маникюра | Количество оборотов-об/мин 30000 Крутящий момент - 3,0 Н\*см Назначение-Профессиональный Работает с фрезами с диаметром хвостовика 2.35 мм. Мощностью 48 Вт, с реверсом, плавной регулировкой хода, педалью и подставкой Питание от сети 220В, вилка евростандарт. С защитой от перегрузки. Педаль-Вкл/выкл Тип микромотора-Щеточный | Штук | 1 |  |
| 24 | Кондиционер | Тип: настенная сплит-система  Вес внешнего блока: 32 кг. Вес внутреннего блока: 8,5 кг Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): 77,3\*25,0\*18,5 см Дополнительные режимы: Режим ночной,«Теплый» пуск,Автоматическая смена режимов работы,Режим «Вентиляция» Инвертор (плавная регулировка мощности): нет Класс энергопотребления: А Максимальная длина коммуникаций: 15 м Мощность в режиме обогрева: 3400 Вт Мощность в режиме охлаждения: 3250 Вт Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): 77,6\*54,0\*32,0 см Обслуживаемая площадь: 35м Основные режимы: охлаждение / обогрев Потребляемая мощность при обогреве: 941 Вт Потребляемая мощность при охлаждении: 1012 Вт Пульт дистанционного управления: есть Регулировка скорости вращения вентилятора: есть, количествро скоростей -4 Режим осушения: есть Режим приточной вентиляции: нет Таймер включения/выключения: есть Тип: настенная сплит-система Тип хладагента: R 410A Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): 33 дБ/42 дБ Фаза: однофазный Фильтры тонкой очистки воздуха: нет | Штук | 1 |  |
| 25 | Телевизор | Диагональ: 43" (109 см)  Формат экрана: 16:9  Разрешение: 3840x2160  Разрешение HD: 4K  Формат HDR: Active HDR, HDR 10 Pro, HLG  Светодиодная (LED) подсветка: есть  Тип матрицы экрана: -  Стереозвук: есть  Индекс частоты обновления: 60 Гц  Smart TV: есть  Платформа Smart TV: webOS  Поддержка DVBT2: есть  Поддержка DVBS2: есть | Штук | 1 |  |
| 26 | Парикмахерская мойка | Каркас мойки - металлический, черного цвета Крепление мойки - крепление задних ножек к полу Цвет мойки - черный Раковина - Да Подставка для ног - Да Размеры (ВхШхД) - 940х760х1240 мм Внутренние размеры (ВхШхГ) - 470х490х450 мм | Штук | 1 |  |
| 27 | Фрезер по дереву 2200 Вт | Напряжение: 220-240 В~50/60 Гц Входная мощность: 2200 Вт Скорость холостого хода: 14000-20000 об/мин Размер цанги: 6 мм, 8 мм, 12 мм, 1/4", 1/2" Глубина погружения: 0-60 мм Регулируемая скорость | Штук | 1 |  |
| 28 | Рубанка | Технические характеристики Тип двигателя - щеточный Мощность - 1050 Вт Регулировка глубины строгания - да Ширина обработки - 82 мм Выборка четверти - да Количество ножей на рубанке - 2 Наличие плавного пуска - нет Регулировка оборотов - нет Возможность стационарного крепления - нет Комплект запасных ножей - нет Длина кабеля - 2 м Пылесборник в комплекте – нет Габариты без упаковки - 228х322х210 мм Вес нетто - 3.74 кг Глубина строгания - 0–4 мм Мах глубина выборки четверти - 25 мм Число оборотов - 15000 об/мин Тип ножей - каленые Вид упаковки - коробка | Штук | 1 |  |
| 29 | Шуруповёрт (Шуруповерт с аккумулятором 16.8V 1612) | - Происхождение: Китай  - Напряжение сверления: 16,8 В,  - Скорость холостого хода: 0-350 / 0-1350 / мин,  - Сила крутящего момента Максимум: 28NM  - Максимальная емкость сверления: 0,8-10 мм  - Скрученная регулировка: 15 + 1, 0  - Емкость литий-ионного аккумулятора: 16,8 В / 1,5 Ач.  - Механическая скорость 2 скорости  - Присоединяется с 2 батареями, 1 зарядным устройством, перезаряжаемым аккумулятором за 2 часа  - Зарядное напряжение: 100В-240В ~ 50 / 60Гц  - Есть 2 Cr-V наконечника 65мм,  - Батарея со светодиодной индикацией батарей, упакованных в тканевые мешки  - Вес: 2 кг | Штук | 1 |  |
| 30 | Степлер 4–14 мм | Cтеплер мебельный 4–14 мм — простой и надежный инструмент для установки скоб. Применяется в отделочных работах и для крепежно-обивочных операций. Металлический корпус обеспечивает прочность инструмента и его длительный срок службы. Размер скоб: выс. - 4–14 мм, шир. -11,3 мм (б), толш. до - 0,7 мм (а). Материал корпуса: нержавеющая сталь, пластик. Регулировка силы удара. Вес 0.63 кг Тип инструмента степлер | Штук | 1 |  |
| 31 | Электро - лозбик | Напряжение: 220–240 В ~ 50/60 Гц Входная мощность: 800 Вт Скорость холостого хода: 800-3000 об/мин Режущая способность: Дерево: 100 мм Сталь: 10 мм 4 ступенчатая функция маятника Алюминиевое основание Упаковано в цветную коробку | Штук | 1 |  |
| 32 | Болгарка (угловая шлифовальная машина) | Мощность, Вт 1010 Диаметр диска, мм 125 Внутренний диаметр диска, мм 22,2 Резьба шпинделя M14 Cкорость без нагрузки, об/мин 12000 | Штук | 1 |  |
| 33 | Дрель-шуруповёрт (Набор) | Напряжение. 20В.  Удовольствие от революций. 0–400/0–1500 об/мин.  Крутящий момент: 45 Нм.  Пластиковый патрон.  Емкость патрона: 0,8–10 мм.  Настройка крутящего момента: 15+1. Механическая двухскоростная коробка передач.  Встроенный рабочий свет.  В комплект входит:  1 штук аккумулятор 20В 2,0 Ач.  1 штук зарядное устройство.  1 штук бита (отвертка) Cr-V, 65 мм.  Инструкция Коробка. | Штук | 1 |  |
| 34 | Многоугольный станок для резки - Углерезка (Многоугольный станок для резки-1600 Вт, 305 мм) | **Технические характеристики:**  - Номинальное рабочее напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц - Входное напряжение: 1600 Вт  - Скорость без нагрузки : 2800 об / мин  - Размер лезвия: 305 мм  - Максимальная режущая способность: 60x185 мм | Штук | 1 |  |
| 35 | Циркулярка (Дисковая пила 1200 Вт, 185мм) | -Код товара: TS1121856 -Происхождения: Китай -Напряжение: 220–240 В ~ 50/60 Гц -Входная мощность: 1200 Вт -Скорость холостого хода: 5000 об / мин -Максимальная режущая способность: 62мм -Диаметр лезвия: 185 мм | Штук | 1 |  |
| 36 | Шлифовочная машина (круглошлифовальный станок) | **Информация о продукте:** - Переменная скорость  - Шлифование 150 мм из ПУ  - Упаковано в цветную коробку **Технические характеристики:** - Напряжение при использовании: 220 В - 240 В / 50-60 Гц  - Емкость: 450 Вт  - Скорость без нагрузки: 4000-13000 об / мин  - Диаметр шлифовального диска: 150 мм - Основа на липучке - Регулятор переменной скорости - С наждачной бумагой 5шт - С запасными угольными щетками - Упакован в цветную коробку | Штук | 1 |  |
| 37 | Бензопила | Технические характеристики Длина шины, дюйм - 18 Длина шины, см - 46 Длина шины, дюйм - 18"/45см Скорость вращения цепи, м/с - 21,2 Объем масляного бака, мл - 260 Вид топлива - бензин АИ-92 + масло 2Т двигателей Количество цилиндров - 1 Тактность двигателя - 2-х тактный Объем двигателя, см³ - 46 Мощность, л.с. - 2,2 Мощность, кВт - 1,65 Скорость холостого хода, об/мин - 3100 Стартер - ручной Емкость топливного бака, л - 0,55 Праймер - Легкий запуск Габариты (ДхШхВ), мм - 480х260х280 Вес, кг - 6,5 | Штук | 1 |  |
| 38 | Инвертор плазменной резки | **Технические характеристики инвертор** Тип резака - 80 Напряжение - 380 В Max мощность - 13.3 кВт Max толщина реза - 30 мм Min ток - 20 А Max ток - 80 А Наличие сетевой вилки - нет EURO-разъем - нет Зажигание дуги - высокочастотное (HF)Класс товара Профессиональный Габариты без упаковки - 515х262х468 мм Мах глубина выборки четверти - 25 мм Число оборотов - 15000 об/мин Тип ножей - каленые Вид упаковки - коробка Вес нетто - 25 кг | Штук | 1 |  |
| 39 | Компрессор | Напряжение - 380 В  Рабочее давление - 10 бар  Число оборотов - 1100 об/мин  Объем масляной ванны - 1.2 л  Диаметр соединения - 1/4  Производительность на входе - 670 л/мин  Объем ресивера - 100 л  Тип компрессора - поршневой ременной  Мощность - (кВт)3  Мощность - (л.с.)4.1  Транспортировочные колеса - да  Тип смазки - масляный  Тип соединения - нет  Класс товара - Бытовой  Тип двигателя - электрический  Форма - горизонтальный  Кабель питания в комплекте - есть  Min уровень шума - 80 дБ  Габариты без упаковки - 1000х540х800 мм  Вес нетто - 95 кг  Частота - 50 Гц  Цилиндры - 3 | Штук | 1 |  |
| 40 | Швейная машинка | **Характеристики:**  LED подсветка - Есть  Высота подъёма лапки - 16mm  Гарантия - 3 года  Игла - DB-1  Мах длина стежка - 1-5 mm  Тип управления - электромеханическое Тип челнока - ротационный вертикальный Регулировка скорости шитья - плавная Максимальная скорость шитья - 5000 ст/мин Работа с тонкими тканями - да Стол для расширения рабочей поверхности - есть Дисплей - есть | Штук | 3 |  |
| 41 | Оверлок | Оверлок 5х ниточный 2-х игольный крае обмёточный оверлок для лёгких и средних материалов со встроенным мотором прямого привода Количество нитей - пятиниточные Скорость шитья - 5000 стежков / мин Ширина обметки - 5 мм Расстояние между иглами - 3 мм Тип стачивающе-обметочной швейной машины - Со встроенным мотором Тип мотора - энергосберегающий двигатель Количество игл - двухигольные Игла - B-27; №70-100 Позиционирование иглы - есть Ткань - для легких и средних Мощность - 700 Вт Напряжение - 220 В/Гц Производство - Китай | Штук | 1 |  |
| 42 | Кондиционер | **Характеристики** Производительность, кБТЕ/ч - 12 куб Рекомендуемая площадь помещения - 35 м² Тип - Сплит-система Тип компрессора - DUAL-INVERTER Тип хладагента - R410A Сборка - Дубай  Мощный корпус  Очень хороший качество  Красивый дизайн  Медный матор  Медный трубы Зима лет | Штук | 1 |  |
| 43 | Профессиональный утюг | **Технические характеристики** Вес нетто - 2 кг Длина парового шланга - 1,6 м Мощность электронагревателя - 1200 Вт Напряжение питания - 220 В Объем емкости для воды - 3,5 л Размеры подошвы - 195х115 мм | Штук | 1 |  |
| 44 | Набор складных веников | **Щетка и веник с совком для уборки 3 в 1** Назначение щетки - **Для пола; универсальная; для пыли** Назначение средства - **Для уборки; кухня; ванная** Вес товара с упаковкой (г) - 1000 г Комплектация - **Совок - 1 шт.; веник - 1 шт.; щетка - 1шт.** Цвет - Белый; серый Длина упаковки - 31 см Высота упаковки - 14 см Ширина упаковки - 26 см | Штук | 1 |  |
| 45 | Кресло | Регулировка сидения по глубине: Да Диаметр крестовины: 70 Длина см: 56 Ширина см: 68 Материал каркаса: Пластик Цвет каркаса: Серый Материал крестовины: Пластик Цвет крестовины: Серый Механизм качания: Мультиблок Сидушка материал: Сетка Сидушка наполнение: Нет Сидушка цвет: Серый Спинка материал: Сетка Спинка цвет: Серый Спинка регулировка: Нет Подлокотники материал: Пластик Подлокотники цвет: Серый Подлокотник регулировка: Нет Подголовник наличие: Нет Высота кресла максимум: 95,5 Высота кресла минимум: 89 Высота от пола до подлокотника макс : 68,5 Высота от пола до подлокотника мин : 62 Высота от пола до сиденья макс: 50 Высота от пола до сиденья мин: 43,5 Высота спинки: 48 Подголовник регулировка: Нет Глубина кресла: 57 Ширина Сиденья: 47 Ширина кресла: 59 Глубина сиденья: 44 Вес,кг: 10.7 Объем,м3: 0,17 | Штук | 3 |  |
|  |
| 46 | Телевизор | Цифровой ТВ-тюнер - DVB-C; DVB-T; DVB-T2 Поддержка 3D - Нет Защита от детей - Да Управление жестами - Нет Управление голосом - Да Тип дистанционного управления - Голосовое управление; пульт управления Доп. опции телевизора - Android TV; Full HD; YouTube Встроенный DVD - Нет Возможность крепления на стену - Да Размер VESA - 100x200 Страна производства - Китай Код производителя - 45G7000 Комплектация - **Телевизор - 1 шт; пульт ДУ - 1 шт; батарейки - 2 шт; ножки - 2 шт;**  Основная информация Цвет - Черный **Общие характеристики** Модель - G7; s**mart tv; Smart** Операционная система - Android Версия операционной системы - Android 11.0 **Экран - Диагональ - 43"** Формат экрана - 16:9 Разрешение экрана - 1366х768 Частота смены кадров (Гц) - 60 Гц Частота обновления - 60 Гц Разрешение HD - Full HD Поддержка HDTV - 720p; HD; да **Связь -** Беспроводные интерфейсы - Bluetooth; Wi-Fi, Miracast **Интерфейсы и разъемы** Интерфейс - Wi-Fi; USB; Ethernet Количество портов USB - 2 шт. Количество портов HDMI - 2 шт. **Акустическая система** Мощность акустики - 16 Вт Количество встроенных динамиков - 2 шт. **Другие функции** Цифровой тюнер - DVB-T; DVB-T2; DVB-C Коммуникации и мультимедиа - Smart TV; голосовое управление; Wi-Fi **Габариты** Длина упаковки - 104 см Высота упаковки - 17 см Ширина упаковки - 65 см | Штук | 1 |  |
|  |
| 47 | Отпариватель KT-978 | • Общая мощность (Вт): 2200 • Выход пара (гр/мин): 45 ± 15% • Объем резервуара для воды (л): 3,0 • Время нагрева (сек): 40-60 • Длина электрического шнура (м): 1,9 • Длина парового шланга (м): 1,3 • Время работы (мин): 66 • Ширина плечиков (см): 46 • Высота отпаривателя с разложенной стойкой (м): 1,75 • Размер устройства (мм): 370 х 250 x 380 • Размер упаковки (мм): 410 x 270 x 440 • Вес нетто (кг): 6,4 • Вес брутто (кг): 7,0 | Штук | 1 |  |
| 48 | Манекен детский | Рост - 130 см Материал - Пластмасса Цвет - бежевый Объем груди - 65 см Талия - 56 см | Штук | 1 |  |
| 49 | Манекены портновские | Торс мягкого портновского манекена выполнен из пенопласта. Ножка входит в стоимость. Мягкий материал манекена позволяет неограниченно втыкать иголки и булавки под любым углом; На манекене удобно отпаривать и утюжить готовые изделия; Съемный трикотажный чехол. Тренога - деревянная, металлическая Материал - Дерево, Пенопласт Объем груди - 98 см Талия - 78 см Обхват бедер - 102 см | Штук | 1 |  |
| 50 | Манекен мужской - (Манекен мужской глянцевый без лица) | Манекен мужской Рост - 188 см Объем груди - 96 см Талия - 76 см Обхват бедер - 94 см | Штук | 1 |  |
| 51 | Манекен детский | Материал изделия - пластик Упаковка - картонная коробка Высота - 114 см Обхват груди - 56 см Обхват талии - 51 см Обхват бедер - 63 см | Штук | 1 |  |
| 52 | Манекены женские | Манекен женский Рост - 178 см, Обхват груди - 83 см, Обхват талии - 63 см, Обхват бедер - 90 см. | Штук | 1 |  |
| 53 | Комплект камера видеонаблюдения | Видеорегистратор Dahua DH-XVR4104C-I – 1 шт. Видеокамеры SEVEN MH-7622 3,6 мм  – 4 шт. Кабель витая пара для подключения видеокамер - 30 м. Комплект разъемов для подключения видеокамер+BNC – 12 шт. Блок питания 12В 3А (10А-12) SEVEN PS-761  – 1 шт. Разветвитель питания на 4 SEVEN C-744 – 1 шт. Жесткий диск на 500 Гб – 1 шт. | Штук | 1 |  |
| **Транспортный расход до места назначения** | | |  |  |  |

**Приложение №3. ЛОТ№-3. Закупка и поставка станочного оборудования.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Name of goods, services and works / Наименование товаров, услуг и работ** | **Specific Description / Подробное описание** | **Measure / Единица измерения** | **Q-ty / Количество** |
| 1 | Станок по производству бумажных салфеток | Сертификация- Евро тест (СЕ) Напряжение - 220/380 В Мощность-4000 Размеры (Д\*Ш\*В)-3,2\*1\*1,8 м Вес-1000 кг Производственная мощность-900 листов/мин Готовый размер- 190\*190-460\*460 мм Размер-90\*90-230\*230 мм Скорость- 800 листов/мин Размер бумаги -<1200 Оригинальный внутренний диаметр сердечника-7500 мм стандартный " | Штук | 1 |
| 2 | Станок фуганка | Напряжение: 380 В Потребляемая мощность: 2200 Вт Max ширина обработки: 257 мм Max глубина строгания (рейсмус): 4 мм Max глубина строгания (фугование): 4 мм Max толщина заготовки (рейсмус): 225 мм Размер рабочего стола:1122x260 мм | Штук | 1 |
| 3 | Токарный станок | Частота вращения шпинделя - 100-3800 об/мин Число скоростей - плавная регулировка  Расстояние между центрами - 150 мм  Max диаметр обработки над станиной - 100 мм  Диаметр сквозного отверстия шпинделя - 10 мм  Поперечный ход суппорта - 50 мм  Max размер державки резца - 8 мм  Система подачи СОЖ- нет Материал обработки - **металл**  Скорость шпинделя - плавная регулировка  Напряжение - **220в** Высота центров - 150 мм  Min частота вращения шпинделя -100 об/мин  Max частота вращения шпинделя - 3800 об/мин  Регулировка частоты вращения шпинделя - бесступенчатая  Конус задней бабки- М14х1 Ход пиноли задней бабки - 23 мм  Потребляемая мощность - 260 Вт Выходная мощность - 150 Вт  Диаметр обточки над суппортом - 54 мм Длина - 440 мм  Ширина - 270 мм Высота - 210 мм  Габариты без упаковки - 440х270х210 мм  Вес нетто - 13 кг | Штук | 1 |
| 4 | Радиально-сверлильный станок | Напряжение - 220 В  Мощность (Вт)- 550  Тип электродвигателя - асинхронный  Тип сверлильного патрона ключевой  Расстояние шпиндель-основание 450 мм  Расстояние шпиндель-стойка 320 мм  Расстояние шпиндель-стол450 мм Мах вылет шпинделя 420 мм  Мин вылет шпинделя - 140 мм Max диаметр сверла 16 мм  Ход пиноли шпинделя - 80 мм Частота вращения шпинделя 460-2890 об/мин  Диаметр колонны - 60 мм Размер основания - 345x215 мм  Размер рабочего стола - 230х220 мм  Число скоростей - 5  Материал обработки - **дерево, металл**  Посадка сверлильного патрона - B16  Настольный - есть  Регулировка оборото плавная Реверс - нет  Подсветка рабочей зоны - нет  Длина - 820 мм  Ширина - 320 мм  Высота - 880 мм  Габариты без упаковки - 880х320х820 мм  Вес нетто - 37 кг | Штук | 1 |
| **Транспортный расход до места назначения** | | |  |  |