

***ФОНД АГА ХАНА В ТАДЖИКИСТАНЕ***

**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

Фонд Ага Хана в Таджикистане приглашает всех заинтересованных, правомочных лиц подать заявки в **запечатанных конвертах** на закупку и доставку **оборудования и материалов для производственных цехов (пеноблоков, цементблоков, окон и дверей), ульев и материалов для пчеловодства, а также крупного рогатого скота породы чёрно-пёстрая в районах Нурабад, Сангвор и Файзабад.**

Затребованные товары сгруппированы и разделены на следующие лоты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Номер лота** | **Наименование лота** |
| 1 | I | Поставка оборудования и материалов для производственных цехов (пеноблоков, цементблоков, окон и дверей) в районах Нурабад и Файзобод. |
| 2 | II | Поставка ульев (ящиков без пчёл) и материалов для пчеловодства в районах Нурабад и Сангвор. |
| 3 | III | Поставка крупного рогатого скота породы чёрно-пёстрая в районе Файзабад. |

Полное наименование затребованных товаров и работ, с указанием характеристик и спецификаций товаров приведены ниже в Приложениях **№1, №2 и №3.**

Все заинтересованные стороны могут получить полную информацию об условиях и требованиях тендера, наименования, детали и спецификацию по запрошенным товарам по электронной почте: [msdsptj.procurement@akdn.org](mailto:msdsptj.procurement@akdn.org).

Контактные лица для разъяснения спецификации оборудования:

**Ходжаахмад Гафуров**, телефон: **93 555 28 87** е-mail: [khojahmad.gafurov@akdn.org](mailto:khojahmad.gafurov@akdn.org)

**Бобоходжаев Баладжо**, телефон: **91 870 54 28** е-mail: [balajon.bobokhojaev@akdn.org](mailto:balajon.bobokhojaev@akdn.org)

**Следующие документы и информация обязательны для представления в процессе подачи тендерных документов:**

1. ***Сопроводительное письмо*** с обязательным указанием в ней следующей информации:

а) Общая стоимость предложения (в сомони);

б) Сроки поставки/выполнение работ;

в) Место доставки;

г) Срок действия предложенных цен;

д) Условия, форма и порядок оплаты;

е) Гарантийный срок.

1. ***Коммерческое предложение*** с указанием в нем информации:

а) Наименование и детальная спецификация товаров, с указанием стоимости единицы товаров и общая стоимость всех товаров;

б) Транспортные расходы на доставку товаров до места **назначения (указать отдельной строкой и включить в общую стоимость);**

в) Информация об учете **НДС** в стоимости товара (если поставщик является плательщиком НДС указать отдельно);

г) Детальная информация о товаре и производителей товаров;

д) Перечень обязательных документов для **коров и быков породы «Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)»:**

**1. Паспорт или ветеринарный сертификат**

Документ, подтверждающий:

* Породу животного
* Возраст (3 года)
* Историю прививок
* Общие ветеринарные данные

**2. Справка о вакцинации (лист прививок)**

Официальный документ, содержащий:

* Дату и тип проведённых вакцинаций
* Подпись и печать ветеринара

**3. Результаты УЗИ / заключение врача (только для коров)**

Обязательны для подтверждения беременности (срок — 6–8 месяцев), с указанием:

* Имени ветеринарного врача
* Даты обследования

**4. Справка об отсутствии серьёзных заболеваний**

Например:

* Бруцеллёз
* Мастит
* Паралич и другие

**5. Результаты анализа крови**

Подтверждают отсутствие инфекций и обеспечивают контроль качества породы.

**6. Письменная гарантия от поставщика**

Документальное подтверждение:

* Что корова беременна
* Что продавец несёт ответственность за это

**7. Акт ветеринарного осмотра перед покупкой**

Подписанный ветеринаром, проводившим осмотр на месте перед доставкой.

1. ***Рекомендации от организаций***, с которыми имели договор по поставкам аналогичных товаров/ оборудований/ услуг.
2. ***Юридические документы***, удостоверяющий статус потенциального поставщика (Копия патента, свидетельства, **ИНН**, банковские реквизиты и т. д.).
3. ***Контакты:*** Адрес, контактный телефон, электронный адрес компании и ID Skype, подавшей заявку на участие.
4. ***Особые условия тендера:***

* Место доставки:

1. **Республика Таджикистан, район Файзабад:**
   * Джамоат **30 солагии Истиклолият**, сёла **Фатхобод-1**
2. **Республика Таджикистан, район Нуробод:**
   * Джамоат **Оби Лурд**, сёла **Оби Лурд**
3. **Республика Таджикистан, район Сангвор:**
   * Джамоат **Сабзихарф**, сёла **Сабзихарф**

* Коммерческие предложения принимаются от предпринимателей, компаний и предприятий, зарегистрированных в Республике Таджикистан.
* Участник торгов должен соблюдать политику финансирующей организации/государства в отношении применимых санкций.
* Любые вопросы для разъяснения тендерной документации принимаются до **17:00** часов **16.07.2025** года и только по электронной почте [msdsptj.procurement@akdn.org](mailto:msdsptj.procurement@akdn.org).

1. ***Дополнительные условия тендера:***

* При выполнении контракта соблюдать принцип обеспечения охраны окружающей среды, а также отказаться от любого негативного воздействия на жизнь человека и экологию.
* Предоставить Кодекс поведения, политики борьбы с мошенничеством, коррупцией/взяточничеством, если такого имеется у поставщика.
* Соблюдать политику донора относительно санкций, при выполнении контракта, если такое требуется.
* Предоставить справки с налоговой инспекции о неимении задолженности (только для выбранного поставщика, который требует предоплату).
* При необходимости участники должны предоставить тендерной комиссии ***образцы*** или подробную спецификацию/фотографии вышеуказанных материалов и товаров материалов и оборудования.
* Приглашение на тендер не обязывает Фонда Ага Хана в Таджикистане заключать контракты или оплачивать какие-либо расходы участника, понесенные в связи с подготовкой или представлением предложений, или затраты, понесенные в связи с проведением необходимых работ и мероприятий для их подготовки.

1. ***Основные критерии, считающие важными при выборе поставщика.***

* Соответствия описания и спецификации предложенных товаров с заявкой Заказчика
* Качество предложенных товаров
* Приемлемые цены
* Минимальные сроки поставки/выполнения работ
* Гарантия на товары
* Лучшие условия платежа.

**Обратите внимание, что некорректное заполнение, отсутствие или недостоверности требуемых документов и информации влияет на процесс оценки и выбора поставщика или может привести к исключению участника из процесса дальнейшего рассмотрения.**

**Крайний срок приёма заявок до 17:00 часов 16 июля 2025 года.** Коммерческие предложения и прочие затребованные документы в запечатанных конвертах направить в офис организации по следующим адресам: г. Душанбе, пр. Рудаки 137, здание «Тоджикматлубот», 4-й этаж (приёмный AKF) и пгт. Гарм, ул. И. Сомони, д. 73. Претенденты обязаны, обращаясь к нижеперечисленным лицам, зарегистрировать себя в списке участников тендера.

**Контактные лица по приёму тендерных документов:**

в г. Душанбе – Мижгона Салтанатова и в г. Гарм – Асрориддин Саидов.

**Внимание!** Участники торгов приглашаются для присутствия в открытие тендерных предложений **в 16:00 часов 18 июля 2025 года,** в офис Фонда Ага Хана по вышеуказанному адресу. Потенциальные поставщики также имеют возможность участвовать в данном процессе в режиме онлайн.

Фонд Ага Хана приветствует компании, учредителями и/или руководителями которых являются женщины-предприниматели, для подачи заявки на участие в тендере.

**Организация-Заказчик** оставляет за собой право принимать любое конкурсное предложение, а также отказаться от всех предложений в любое время до заключения договора и не несет при этом никакой ответственности перед **Участниками Тендера**. Организация – Заказчик также не несет каких-либо обязательств по их информированию относительно причин таких действий.

**Приложение №1: Поставка оборудования и материалов для производственных цехов (пеноблоков, цементблоков, окон и дверей) в районах Нурабад и Файзобод.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номгуи маводхо, хизматрасонихо ва корҳо / Наименование товаров, услуг и работ** | **Шарҳи муфассал / Подробное описание (Спецификация)** | **Воҳиди ченак / Единица измерения** | **Миқдор / Количества** |
| Дасгоҳи истеҳсоли пеноблок: / Оборудование для производства пеноблоков: | | | | |
| 1 | Зарф (бочка) | **Зарф (бочка)** – Зарфи омехтакуни оҳанин – Ҳаҷм (номиналӣ) – 200 литр – Баландӣ – 880–930 мм – Диаметри берунӣ – 580–600 мм – Ғафсии девор – 0.8–1.2 мм – Вазн – 15–18 кг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Бочка (резервуар)** – Железный смесительный бак – Номинальный объём – 200 литров – Высота – 880–930 мм – Внешний диаметр – 580–600 мм – Толщина стенки – 0.8–1.2 мм – Вес – 15–18 кг | Адад / Штук | 1 |
| 2 | Миксери сохтмонии омехтакунандаи бетон / Смесительный строительный миксер для бетона | **Миксери сохтмонии омехтакунандаи бетон** – Шиддати барқ – 220–240 В – Басомади AC – 50–60 Hz – Истеъмоли номиналии қувваи барқ – 1600 Вт – Суръати шпиндель – 400–1000 чархзанӣ/дақиқа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Смесительный строительный миксер для бетонар** – Напряжение питания – 220–240 В – Частота переменного тока – 50–60 Гц – Номинальное энергопотребление – 1600 Вт – Скорость шпинделя – 400–1000 об/мин | Адад / Штук | 1 |
| 3 | Генератори кафк / Пеногенератор | **Генератори кафк (пеногенератор)** – Иқтидори истеҳсоли кафк – ~100 литр/дақиқа – Муҳаррик – 0.75–1.1 кВт – Система – ҳаҷм + консентрати кафк (одатан 3%) – Мавод – зарфи аз нержавейка ё пӯлоди мустаҳкам – Пӯлоди фишорнок – то 1–1.5 бар – Системаи ҳаводиҳӣ – пайваст бо компрессор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Пеногенератор** – Производительность пены – около 100 литров/мин – Мотор – 0.75–1.1 кВт – Система – объём + концентрат пены (обычно 3%) – Материал – бак из нержавеющей или прочной стали – Рабочее давление – до 1–1.5 бар – Воздушная система – подключена к компрессору | Адад / Штук | 1 |
| 4 | Компрессори ҳаво / Воздушный компрессор | **Компрессори ҳаво** – Фишори корӣ – 6–8 бар – Иқтидор – 50 литр/дақиқа – Навъ – Поршинӣ – Муҳаррик – 1.5–2.2 кВт – Таъмини ҳаво – барои пеногенератор ва интиқоли омехта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Воздушный компрессор** – Рабочее давление – 6–8 бар – Производительность – 50 литров/мин – Тип – Поршневой – Мотор – 1.5–2.2 кВт – Подача воздуха – для пеногенератора и подачи смеси | Адад / Штук | 1 |
| 5 | Қолабҳо барои истеҳсоли пеноблок / Формы для производства пеноблоков | **Қолабҳо** – Андозаҳои стандартӣ – 600×300×200 мм – Ҳаҷми 1 блок – 0.036 м³ (ҳисоб карда мешавад аз андозаи блок) – Навъи қолабҳо – металлӣ аз пӯлод, ғафсӣ – 3 мм – Шумораи ячейкаҳо дар як қолаб – 12 дона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Формы (қолабҳо)** – Стандартные размеры – 600×300×200 мм – Объём 1 блока – 0.036 м³ (рассчитан по размеру блока) – Тип форм – металлические из стали толщиной 3 мм – Количество ячеек в одной форме – 12 штук | Адад / Штук | 3 |
| Дасгоҳи дуредгарӣ (Столярный станок) | | | | |
| 6 | Дасгоҳи дуредгарӣ (Столярный станок) | **Дастгоҳи дуредгарӣ (Столярный станок)** – Андозаи мизи **sliding** (дарозӣ × паҳноӣ) – 3200 × 395 мм – Паҳнои буриш байни майсаи арра ва таваққуфи мувозӣ – 1350 мм – Арра – тамғаи 45×90 – Лифти арраи асосӣ – механикӣ – Муҳаррики асосӣ – 5.5 кВт, суръат: 4000/6000 чархзанӣ/дақ – Муҳаррики баҳодиҳӣ (дополнительный) – 1.1 кВт, суръат: 8000 чархзанӣ/дақ – Диаметри арраи асосӣ – 300/350 мм – Диаметри арраи иловагӣ (баллон) – 120 мм – Баландии буриш – 80 мм – Шиддати барқ – 380 В – Вазн – 800 кг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Столярный станок** – Размер слайдингового стола (длина × ширина) – 3200 × 395 мм – Ширина пропила между пильным диском и параллельным упором – 1350 мм – Пила – модель 45×90 – Подъем основной пилы – механический – Основной двигатель – 5.5 кВт, скорость: 4000/6000 об/мин – Вспомогательный двигатель – 1.1 кВт, скорость: 8000 об/мин – Диаметр основной пилы – 300/350 мм – Диаметр дополнительной пилы – 120 мм – Высота реза – 80 мм – Напряжение – 380 В – Вес – 800 кг | Адад / Штук | 1 |
| Дастгоҳи истеҳсоли сементблок / Оборудование для производства цементных блоков | | | | |
| 7 | Дастгоҳи истеҳсоли сементблок / Оборудование для производства цементных блоков | **Дастгоҳи истеҳсоли сементблок**– Андозаи умумӣ (дарозӣ × паҳноӣ × баландӣ) – 1350 × 1280 × 1700 мм– Қувваи ларзиш – 45.5 кН– Давраи ташаккул – 30 сония– Маҳсулнокӣ – 180 дона/соат– Вазни умумӣ – 670 кг– Шиддати барқ – 380 В– Қувваи муҳаррики электрикӣ – 16 кВт– Ҷузъҳои иловагӣ – 1 адад пулти дурдаст, 2 адад ароба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Оборудование для производства цементных блоков**– Габаритные размеры (длина × ширина × высота) – 1350 × 1280 × 1700 мм– Сила вибрации – 45.5 кН– Цикл формовки – 30 секунд– Производительность – 180 штук/час– Общий вес – 670 кг– Напряжение питания – 380 В– Мощность электродвигателя – 16 кВт– Дополнительно – 1 пульт дистанционного управления, 2 тележки | Адад / Штук | 1 |
| 8 | Тасма бо конвейер (Ленточный конвейер) | **Тасма бо конвейер (лентӣ-нақлиётӣ)** – Тасма – резинии саноатӣ – Паҳнои тасма – 500 мм – Дарозии тасма – 6 м – Ғафсии тасма – 6 мм – Конвейер – сохта аз швелери №10, дарозӣ 6 м – Мотор-редуктор – бо қувваи 0.75 – 2.2 кВт (барои хатти миёна ва хурд) – Суръати лента – 0.5 – 2 м/с – Идоракунӣ – автоматӣ – Қобилияти борбарӣ – 200 кг дар як метр тасма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ленточный конвейер** – Лента – промышленная резиновая – Ширина ленты – 500 мм – Длина ленты – 6 м – Толщина ленты – 6 мм – Конвейер – изготовлен из швеллера №10, длина 6 м – Мотор-редуктор – мощностью 0.75 – 2.2 кВт (для малых и средних линий) – Скорость ленты – 0.5 – 2 м/с – Управление – автоматическое – Грузоподъёмность – 200 кг на 1 метр ленты | Адад / Штук | 1 |
| 9 | Матрица с пуансоном / Матрица с пуансоном (для производства блоков) | **Матритса бо пуансон (барои истеҳсоли блок)** – Дарозӣ – 390 мм – Паҳноӣ – 190 мм – Баландӣ (ғафсӣ) – 190 мм – Андозаҳои дохилӣ – мутобиқ ба андозаи блокҳо (390 × 190 × 190 мм) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Матрица с пуансоном (для производства блоков)** – Длина – 390 мм – Ширина – 190 мм – Высота (глубина) – 190 мм – Внутренние размеры – соответствуют размерам блоков (390 × 190 × 190 мм) | Адад / Штук | 1 |
| 10 | Бетон омехтакунанда 0,6 м3 / Бетономешалка 0,6 м3 | **Бетономешалка** – Иқтидори бараҳнаи зарфи омехта (бункер) – **600** литр – Иқтидори самараноки омехта – **400** литр – Мотор – қудрати **16 кВт** (барои кор бо **380 В**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Бетономешалка** – Ёмкость барабанного миксера (бункера) – **600** литров – Рабочий объём смеси – **400** литров – Мотор – мощность **16 кВ**т (для работы с напряжением **380 В**) | Адад / Штук | 1 |
| 11 | Подон | **Поддон** **ЛДСП** (ламинатсияшудаи ДСП) — плитаи чӯбии фишурдашуда бо қабати пластикии ламинатсияшуда, ки рӯйи он ҳамвор ва обногузар мешавад – Ғафсии плита – 18 мм – Андозаи як адад – дарозӣ 85 см, паҳноӣ 45 см \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Поддон** **ЛДСП** (ламинированная древесно-стружечная плита) — древесно-стружечная плита с пластиковой ламинатной поверхностью, которая становится ровной и водонепроницаемой – Толщина плиты – 18 мм – Размер одной единицы – длина 85 см, ширина 45 см | Адад / Штук | 200 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Нуробод** / Транспортные расходы до района **Нурабада**. | | | Рейс | 1 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Файзобод** / Транспортные расходы до района **Файзабад** | | | Рейс | 1 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Сангвор** / Транспортные расходы до района **Сангвор** | | | Рейс | 1 |
| **🧾ҶАМЪ / ВСЕГО** | | | |  |

**Приложение №2: Поставка ульев (ящиков без пчёл) и материалов для пчеловодства в районах Нурабад и Сангвор.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номгуи маводхо, хизматрасонихо ва корҳо / Наименование товаров, услуг и работ** | **Шарҳи муфассал / Подробное описание (Спецификация)** | **Воҳиди ченак / Единица измерения** | **Миқдор / Количества** |
| Қутти занбури асал ва маводҳои он / Ящик для пчёл и его материалы | | | | |
| 12 | Қутти занбури асал ва маводҳои он / Ящик для пчёл и его материалы | **Андозаи болопуши қутти** – Дарозӣ – 450–470 мм – Паҳноӣ – 350–400 мм – Баландӣ – 50–70 мм – Ғафсии чӯб – 12 мм (фанер ё тахтаи тунук) **Андозаи умумии қутти (мм)** – Дарозӣ – 450–470 мм – Паҳноӣ – 350–400 мм – Баландӣ – 300–350 мм – Баландии умумии қутти (улей) – 600–700 мм – Ғафсии чӯб – тақрибан 25–30 мм – Вазн – 7–10 кг (қутти холӣ) – Миқдори рамкаҳо – ҷойгиршаванда 10–12 рамка **Размеры верхней крышки корпуса** – Длина – 450–470 мм – Ширина – 350–400 мм – Высота – 50–70 мм – Толщина древесины – 12 мм (фанера или тонкая доска) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Общие размеры корпуса (мм)** – Длина – 450–470 мм – Ширина – 350–400 мм – Высота – 300–350 мм – Общая высота корпуса (улья) – 600–700 мм – Толщина древесины – примерно 25–30 мм – Вес – 7–10 кг (пустой корпус) – Количество рамок – помещается 10–12 рамок | Адад / Штук | 100 |
| 13 | Чорчуба барои занбури асал - Лангстрот / Рамки для пчелиного улья - Лангстрот | **Андозаи чорчӯба барои занбури асал (улей Лангстрот, мм)** – Дарозии чорчӯба – 435–440 мм – Паҳноӣ – 230–240 мм – Баландии чорчӯба – 160–170 мм – Ғафсии чӯб – 0–12 мм – Баландии қисмҳои пеш ва қафо – 25–30 мм **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Размеры рамки для пчелиного улья (Лангстрот, мм)** – Длина рамки – 435–440 мм – Ширина – 230–240 мм – Высота рамки – 160–170 мм – Толщина древесины – 0–12 мм – Высота передней и задней планки – 25–30 мм | Адад / Штук | 500 |
| 14 | Асалкашак (медагон) барои истихроҷи асал (Медогонка (асалкашак) для откачки мёда) | **Мушаххасоти асалкашак (4-қатора)** – Навъ – асалкашаки 4-қатора – Мавод – листи пӯлоди галванишуда (ацинковый), ки муқовимат ба зангзаниро таъмин мекунад – Ғафсии пӯлод – 0.7–1.0 мм – Дарозӣ – 600–650 мм – Паҳноӣ – 350–400 мм – Баландӣ – 250–280 мм – Вазн – 6–8 кг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Характеристики медогонки (на 4 рамки)** – Тип – медогонка на 4 рамки – Материал – оцинкованный листовой металл, устойчивый к коррозии – Толщина металла – 0.7–1.0 мм – Длина – 600–650 мм – Ширина – 350–400 мм – Высота – 250–280 мм – Вес – 6–8 кг | Адад / Штук | 2 |
| 15 | Мумварақ (Вощина) | **Мушаххасоти мумварақ** – Бар (паҳно) – 410–420 мм – Баландӣ – 250–270 мм – Ғафсӣ – тақрибан 1 мм – Андозаи шона (ячейка) – 5.4 мм (стандартӣ барои занбӯри корӣ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Характеристики вощины** – Ширина – 410–420 мм – Высота – 250–270 мм – Толщина – примерно 1 мм – Размер соты (ячейка) – 5.4 мм (стандарт для медоносной пчелы) | Килограмм | 50 |
| 16 | Заф барои асал / Фляга для мёда | **Мушаххасоти зарфи алюмини 25 литра**– Ҳаҷм умумӣ – 25 литр– Баландӣ – тақрибан 500 мм– Диаметри беруна (боло) – тақрибан 295–310 мм– Вазни холӣ – 3.0–3.5 кг– Диаметри даҳон – тақрибан 170 мм– Ғафсии девор – 1.5–2 мм– Мавод – алюминийи хӯла (сплави алюминий)**Хусусиятҳо** – сабук, зангнамезанад, тозашаванда ва устувор– Сохт – бо кафшери дохилӣ, танаи яклухт ё дуқисмат– Сарпӯш – бо мӯҳри резинӣ ва қулфи фишордиҳанда (замок)– Ручка – 2 адад, алюминий ё пӯлод, мустаҳкам барои бардошт  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Характеристики алюминиевого бака 25 литров**– Общий объем – 25 литров– Высота – примерно 500 мм– Внешний диаметр (верхняя часть) – примерно 295–310 мм– Вес пустого бака – 3.0–3.5 кг– Диаметр горлышка – примерно 170 мм– Толщина стенки – 1.5–2 мм– Материал – алюминиевый сплав**Особенности** – легкий, не ржавеет, легко чистится и прочный– Конструкция – сварка внутри, цельное или двухсекционное тело– Крышка – с резиновым уплотнителем и запорным замком– Ручки – 2 штуки, из алюминия или стали, прочные для переноски | Адад / Штук | 20 |
| 17 | Дудкунак (Дымарь) | **Мушаххасоти дудкунак (нержавейка)** Навъ – дудкунаки аз пӯлоди зангногир Баландии умумӣ – 250–280 мм Диаметри баллон (ҷисми асосӣ) – 100–120 мм Баландии даҳон (носик) – тақрибан 70 мм Диаметри даҳон – 20–25 мм Вазн – 0.6–1.2 кг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Характеристики дымаря (нержавейка)** Тип – дымарь из нержавеющей стали Общая высота – 250–280 мм Диаметр баллона (основного корпуса) – 100–120 мм Высота носика – примерно 70 мм Диаметр носика – 20–25 мм Вес – 0.6–1.2 кг | Адад / Штук | 10 |
| 18 | Корди кори занбурпавар барои буридани мум / Нож пасечный для распечатки сот | **Мушаххасоти корд (буридани мум)** Навъ – кордии нержавейка Дарозии умумӣ – **200–250** мм Дарозии теғ (поя) – **100–150** мм Бар – **25–30** мм Ғафсӣ – **1.5–2** мм Мавод – пӯлоди зангназад (нержавейка) ё пӯлоди сахт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Характеристики ножа (для резки воска)** Тип – нож из нержавеющей стали Общая длина – **200–250** мм Длина лезвия (лезвия) – **100–150** мм Ширина – **25–30** мм Толщина – **1.5–2** мм Материал – нержавеющая или твердая сталь | Адад / Штук | 10 |
| 19 | Ниқоб (барои занбӯрпарварӣ) / Защитная маска (для пчеловодства) | **Ниқоб (барои занбӯрпарварӣ)** Мушаххасоти ниқоби муҳофизатии нафасгир: – Навъ – матои пахтагии нафасгир, ниқоби сеченака ё торики тунук, ки нафасгириро осон мекунад ва ҳамчун мӯҳркунанда байни сар ва улей амал мекунад – Сохт – сими алюминий ё пӯлод барои шакл додан ба ниқоб – Баландии камонбар – 25–30 см (барои фаро гирифтани сар ва гардан) – Қисми рӯй ва сар – калон, бо мӯҳркунандаи зипер ё резинка муҷаҳҳаз мешавад \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Защитная маска (для пчеловодства)** Характеристики защитной дыхательной маски: – Тип – дышащая хлопчатобумажная ткань, трёхслойная маска или тонкая сетка, облегчающая дыхание и служащая герметизатором между головой и ульем – Конструкция – алюминиевая или стальная проволока для придания формы – Высота дуги – 25–30 см (для охвата головы и шеи) – Лицевая и головная часть – большая, оснащена застёжкой-молнией или резинкой | Адад / Штук | 10 |
| 20 | Сим — барои чорчӯбаҳои қуттиҳои занбури асал / Проволока — для рамок ульев | **Сим — барои чорчӯбаҳои қуттиҳои занбури асал** – Навъ – симҳои сталии галванишуда (зангнамезанад) – Диаметр – аз 0.3 мм то 0.5 мм – Диаметри оптималӣ – 0.4 мм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Проволока — для рамок ульев** – Тип – оцинкованная стальная проволока (не ржавеет) – Диаметр – от 0.3 мм до 0.5 мм – Оптимальный диаметр – 0.4 мм | Ғалтак / Рулон | 10 |
| 21 | Корди каҷдастаи кории занбӯрпарвар барои буридани муми чаҳорчубаҳо / Нож с изогнутой рукояткой пчеловода для распечатки воска с рамок (пасечный, стамеска пчеловода) | **Корди каҷдастаи кории занбӯрпарвар (теғ) — барои буридани муми чаҳорчубаҳо** – Дарозии умумӣ – 150–200 мм – Баландии пӯлод (теғ) – 20–50 мм – Ғафсии теғ – 2–4 мм – Материал – теғ аз пӯлоди сахт, тез ва бо устувор – Дастак – чӯб (сафедор), пластик ё резинӣ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Нож для распечатки сотов, пасечный, стамеска пчеловода** – Общая длина – 150–200 мм – Высота лезвия (лезвие) – 20–50 мм – Толщина лезвия – 2–4 мм – Материал – лезвие из прочной, острой и устойчивой стали – Рукоятка – деревянная (ясень), пластиковая или резиновая | Адад / Штук | 10 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Нуробод** / Транспортные расходы до района **Нурабада**. | | | Рейс | 1 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Сангвор** / Транспортные расходы до района **Сангвор** | | | Рейс | 1 |
| **🧾ҶАМЪ / ВСЕГО** | | | |  |

**Приложение №3: Поставка крупного рогатого скота породы чёрно-пёстрая в районе Файзабад.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номгуи маводхо, хизматрасонихо ва корҳо / Наименование товаров, услуг и работ** | **Шарҳи муфассал / Подробное описание (Спецификация)** | **Воҳиди ченак / Единица измерения** | **Миқдор / Количества** |
| Хушзоткунии чорво ва истеҳсоли шир - ЧКШ- буқа ва гови зоти "Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)" | | | | |
| 1 | Чорови калони шохдор - гов барои шир, зоти "Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)" | **Чорови калони шохдор - гов барои шир, зоти "Сиёҳ-ъало" (3-сола)** – **Шиноснома** – ҳуҷате, ки зотти чорворо тасдиқ мекунад – **Синну сол** – 3 сола (мувофиқ ба маълумоти шиносномаи байторӣ ё ҳуҷҷатҳо) – **Зот** – "Сиёҳ-ъало" (Холштен ё Сиёҳалои сибирӣ) – **Шумораи таваллудҳо** – Бори аввал (ҳоло ҳомиладор аст) – **Моҳҳои ҳомиладорӣ** – 6–8 моҳа (ҳатман бо УЗИ ё ташхиси духтур тасдиқ карда шавад) – **Вазни ҷисм** – 450–550 кг (бо тарозу ё тахминан, вобаста ба шароит) – **Ғуноҷини сесолаи буғуз Сиёҳ ало** – бо вазни 450-550 кг **Маълумоти тиббӣ ва саломатӣ** – **Паспорт ё шиносномаи ветеринарӣ** – (ҳатман талаб карда мешавад) – **Маълумоти эмкунӣ (вакцинаҳо)** – варақаи ваксинаҳои иҷрошуда – **Таърихи бемориҳо** – Оё бемориҳои ҷиддӣ дошт ё не (масалан, брутселлёз, мастит, фалаҷ ва ғ.) – **Натиҷаи ташхиси ҳомиладорӣ** – (номи духтур ва санаи ташхис талаб карда мешавад) – **Натиҷаи ташхиси хун** – барои бехатарӣ ва сифати зот **Мушоҳидаҳои зоҳирӣ (визуалӣ)** – **Ҳолати пистонҳо** – босифат, бе захм ва бе нишонаҳои варам (мастит) – **Табии будани ҳаракат** – ланг нест, пойҳо мустаҳкаманд – **Тозагии чашм ва бинии гов** – бе обрав, бе сурхшавӣ ё аломатҳои беморӣ – **Меъда ва нафаскашӣ** – хӯрдани хуб, ноф ва гурдаҳо бе варам – **Рафтори ором** – гови ором, хашмгин нест, шинос ба одамон – **Ғизои қаблӣ** – консентрат, хошок, алаф ва муҳити парвариш – **Макони парвариш** – деҳа ё ферма, шароити нигоҳдорӣ – **Кафолат оид ба бордор будан** – навишта шавад, ки гов бордор аст ва фурӯшанда масъулият дорад – **Ташрифи байтор пеш аз харид** – ҳатман талаб карда мешавад! \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Крупный рогатый скот - корова для молока, порода "Сиёҳ-ъало" (Черно-пёстрая), 3 года** – **Паспорт** – документ, подтверждающий породу скота – **Возраст** – 3 года (согласно данным ветеринарного паспорта или документов) – **Порода** – "Сиёҳ-ъало" (Холштин или Сибирская черно-пёстрая) – **Количество отёлов** – первый раз (в данный момент беременна) – **Срок беременности** – 6–8 месяцев (обязательно подтверждено УЗИ или врачебным осмотром) – **Вес тела** – 450–550 кг (взвешенный или ориентировочный, в зависимости от условий) – **Тёлка трёхлетняя "Сиёҳ-ъало"** – весом 450–550 кг **Медицинская и ветеринарная информация** – **Паспорт или ветеринарный сертификат** – обязательно – **Информация о вакцинации** – лист выполненных прививок – **История болезней** – наличие или отсутствие серьёзных заболеваний (например, бруцеллёз, мастит, паралич и др.) – **Результаты обследования беременности** – имя врача и дата обследования обязательны – **Результаты анализа крови** – для безопасности и качества породы **Визуальный осмотр** – **Состояние вымени** – качественное, без повреждений и признаков воспаления (мастит) – **Естественность движений** – без хромоты, крепкие ноги – **Чистота глаз и носа** – без выделений, без покраснений или признаков болезни – **Желудок и дыхание** – хороший аппетит, нет отёков лёгких и почек – **Поведение** – спокойное, не агрессивное, привыкшее к людям – **Предыдущий рацион** – концентраты, грубые корма, травы и условия содержания – **Место содержания** – село или ферма, условия содержания – **Гарантия беременности** – указать, что корова беременна и продавец несёт ответственность – **Обязательный ветеринарный осмотр перед покупкой!** | Сар / Голов | 6 |
| 2 | Чорови калони шохдор - буқаи зоти "Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)" | **Чорови калони шохдор — буқаи зоти "Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)"** – Зот – **"Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)"** – Синну сол – 3 сола – Вазн – 500–550 кг – Дарозии ҷисм (аз сар то дум) – 130–140 см – Баландии қафо – 140–150 см – Васеъии сина – 170–190 см – Қад (аз замин то сари буқа) – 125–135 см **Маълумоти тиббӣ ва саломатӣ** – Паспорт ё шиносномаи ветеринарӣ – ҳатман талаб карда мешавад – Маълумоти эмкунӣ (вакцинаҳо) – варақаи ваксинаҳои иҷрошуда талаб карда мешавад \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Крупный рогатый скот — бык породы "Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)"** – Порода – "**Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)**" – Возраст – 3 года – Вес – 500–550 кг – Длина тела (от головы до хвоста) – 130–140 см – Высота крупа – 140–150 см – Ширина груди – 170–190 см – Рост (от земли до головы) – 125–135 см **Медицинская и ветеринарная информация** – Паспорт или ветеринарный сертификат – обязательно – Информация о вакцинации – требуются документы о проведённых прививках | Сар / Голов | 1 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Файзобод** / Транспортные расходы до района **Файзабад** | | | Рейс | 1 |
| **🧾ҶАМЪ / ВСЕГО** | | | |  |