

***ФОНД АГА ХАНА В ТАДЖИКИСТАНЕ***

**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

Фонд Ага Хана в Таджикистане приглашает всех заинтересованных, правомочных лиц подать заявки в **запечатанных конвертах** на закупку и доставку **оборудования и материалов для производственных цехов (пеноблоков, цементблоков, окон и дверей), ульев и материалов для пчеловодства, а также крупного рогатого скота породы чёрно-пёстрая в районах Нурабад, Сангвор и Файзабад.**

Затребованные товары сгруппированы и разделены на следующие лоты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Номер лота** | **Наименование лота** |
| 1 | I | Поставка оборудования и материалов для производственных цехов (пеноблоков, цементблоков, окон и дверей) в районах Нурабад и Файзобод. |
| 2 | II | Поставка ульев (ящиков без пчёл) и материалов для пчеловодства в районах Нурабад и Сангвор. |
| 3 | III | Поставка крупного рогатого скота породы чёрно-пёстрая в районе Файзабад. |

Полное наименование затребованных товаров и работ, с указанием характеристик и спецификаций товаров приведены ниже в Приложениях **№1, №2 и №3.**

Все заинтересованные стороны могут получить полную информацию об условиях и требованиях тендера, наименования, детали и спецификацию по запрошенным товарам по электронной почте: msdsptj.procurement@akdn.org.

Контактные лица для разъяснения спецификации оборудования:

**Ходжаахмад Гафуров**, телефон: **93 555 28 87** е-mail: khojahmad.gafurov@akdn.org

**Бобоходжаев Баладжо**, телефон: **91 870 54 28** е-mail: balajon.bobokhojaev@akdn.org

**Следующие документы и информация обязательны для представления в процессе подачи тендерных документов:**

1. ***Сопроводительное письмо*** с обязательным указанием в ней следующей информации:

а) Общая стоимость предложения (в сомони);

б) Сроки поставки/выполнение работ;

в) Место доставки;

г) Срок действия предложенных цен;

д) Условия, форма и порядок оплаты;

е) Гарантийный срок.

1. ***Коммерческое предложение*** с указанием в нем информации:

а) Наименование и детальная спецификация товаров, с указанием стоимости единицы товаров и общая стоимость всех товаров;

б) Транспортные расходы на доставку товаров до места **назначения (указать отдельной строкой и включить в общую стоимость);**

в) Информация об учете **НДС** в стоимости товара (если поставщик является плательщиком НДС указать отдельно);

г) Детальная информация о товаре и производителей товаров;

д) Перечень обязательных документов для **коров и быков породы «Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)»:**

**1. Паспорт или ветеринарный сертификат**

Документ, подтверждающий:

* Породу животного
* Возраст (3 года)
* Историю прививок
* Общие ветеринарные данные

**2. Справка о вакцинации (лист прививок)**

Официальный документ, содержащий:

* Дату и тип проведённых вакцинаций
* Подпись и печать ветеринара

**3. Результаты УЗИ / заключение врача (только для коров)**

Обязательны для подтверждения беременности (срок — 6–8 месяцев), с указанием:

* Имени ветеринарного врача
* Даты обследования

**4. Справка об отсутствии серьёзных заболеваний**

Например:

* Бруцеллёз
* Мастит
* Паралич и другие

**5. Результаты анализа крови**

Подтверждают отсутствие инфекций и обеспечивают контроль качества породы.

**6. Письменная гарантия от поставщика**

Документальное подтверждение:

* Что корова беременна
* Что продавец несёт ответственность за это

**7. Акт ветеринарного осмотра перед покупкой**

Подписанный ветеринаром, проводившим осмотр на месте перед доставкой.

1. ***Рекомендации от организаций***, с которыми имели договор по поставкам аналогичных товаров/ оборудований/ услуг.
2. ***Юридические документы***, удостоверяющий статус потенциального поставщика (Копия патента, свидетельства, **ИНН**, банковские реквизиты и т. д.).
3. ***Контакты:*** Адрес, контактный телефон, электронный адрес компании и ID Skype, подавшей заявку на участие.
4. ***Особые условия тендера:***
* Место доставки:
1. **Республика Таджикистан, район Файзабад:**
	* Джамоат **30 солагии Истиклолият**, сёла **Фатхобод-1**
2. **Республика Таджикистан, район Нуробод:**
	* Джамоат **Оби Лурд**, сёла **Оби Лурд**
3. **Республика Таджикистан, район Сангвор:**
	* Джамоат **Сабзихарф**, сёла **Сабзихарф**
* Коммерческие предложения принимаются от предпринимателей, компаний и предприятий, зарегистрированных в Республике Таджикистан.
* Участник торгов должен соблюдать политику финансирующей организации/государства в отношении применимых санкций.
* Любые вопросы для разъяснения тендерной документации принимаются до **17:00** часов **16.07.2025** года и только по электронной почте msdsptj.procurement@akdn.org.
1. ***Дополнительные условия тендера:***
* При выполнении контракта соблюдать принцип обеспечения охраны окружающей среды, а также отказаться от любого негативного воздействия на жизнь человека и экологию.
* Предоставить Кодекс поведения, политики борьбы с мошенничеством, коррупцией/взяточничеством, если такого имеется у поставщика.
* Соблюдать политику донора относительно санкций, при выполнении контракта, если такое требуется.
* Предоставить справки с налоговой инспекции о неимении задолженности (только для выбранного поставщика, который требует предоплату).
* При необходимости участники должны предоставить тендерной комиссии ***образцы*** или подробную спецификацию/фотографии вышеуказанных материалов и товаров материалов и оборудования.
* Приглашение на тендер не обязывает Фонда Ага Хана в Таджикистане заключать контракты или оплачивать какие-либо расходы участника, понесенные в связи с подготовкой или представлением предложений, или затраты, понесенные в связи с проведением необходимых работ и мероприятий для их подготовки.
1. ***Основные критерии, считающие важными при выборе поставщика.***
* Соответствия описания и спецификации предложенных товаров с заявкой Заказчика
* Качество предложенных товаров
* Приемлемые цены
* Минимальные сроки поставки/выполнения работ
* Гарантия на товары
* Лучшие условия платежа.

**Обратите внимание, что некорректное заполнение, отсутствие или недостоверности требуемых документов и информации влияет на процесс оценки и выбора поставщика или может привести к исключению участника из процесса дальнейшего рассмотрения.**

**Крайний срок приёма заявок до 17:00 часов 16 июля 2025 года.** Коммерческие предложения и прочие затребованные документы в запечатанных конвертах направить в офис организации по следующим адресам: г. Душанбе, пр. Рудаки 137, здание «Тоджикматлубот», 4-й этаж (приёмный AKF) и пгт. Гарм, ул. И. Сомони, д. 73. Претенденты обязаны, обращаясь к нижеперечисленным лицам, зарегистрировать себя в списке участников тендера.

**Контактные лица по приёму тендерных документов:**

в г. Душанбе – Мижгона Салтанатова и в г. Гарм – Асрориддин Саидов.

**Внимание!** Участники торгов приглашаются для присутствия в открытие тендерных предложений **в 16:00 часов 18 июля 2025 года,** в офис Фонда Ага Хана по вышеуказанному адресу. Потенциальные поставщики также имеют возможность участвовать в данном процессе в режиме онлайн.

Фонд Ага Хана приветствует компании, учредителями и/или руководителями которых являются женщины-предприниматели, для подачи заявки на участие в тендере.

**Организация-Заказчик** оставляет за собой право принимать любое конкурсное предложение, а также отказаться от всех предложений в любое время до заключения договора и не несет при этом никакой ответственности перед **Участниками Тендера**. Организация – Заказчик также не несет каких-либо обязательств по их информированию относительно причин таких действий.

**Приложение №1: Поставка оборудования и материалов для производственных цехов (пеноблоков, цементблоков, окон и дверей) в районах Нурабад и Файзобод.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Номгуи маводхо, хизматрасонихо ва корҳо / Наименование товаров, услуг и работ** |  **Шарҳи муфассал / Подробное описание (Спецификация)** | **Воҳиди ченак / Единица измерения** | **Миқдор / Количества** |
| Дасгоҳи истеҳсоли пеноблок: / Оборудование для производства пеноблоков: |
| 1 | Зарф (бочка) | **Зарф (бочка)**– Зарфи омехтакуни оҳанин– Ҳаҷм (номиналӣ) – 200 литр– Баландӣ – 880–930 мм– Диаметри берунӣ – 580–600 мм– Ғафсии девор – 0.8–1.2 мм– Вазн – 15–18 кг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бочка (резервуар)**– Железный смесительный бак– Номинальный объём – 200 литров– Высота – 880–930 мм– Внешний диаметр – 580–600 мм– Толщина стенки – 0.8–1.2 мм– Вес – 15–18 кг | Адад / Штук | 1 |
| 2 | Миксери сохтмонии омехтакунандаи бетон / Смесительный строительный миксер для бетона | **Миксери сохтмонии омехтакунандаи бетон**– Шиддати барқ – 220–240 В– Басомади AC – 50–60 Hz– Истеъмоли номиналии қувваи барқ – 1600 Вт– Суръати шпиндель – 400–1000 чархзанӣ/дақиқа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Смесительный строительный миксер для бетонар**– Напряжение питания – 220–240 В– Частота переменного тока – 50–60 Гц– Номинальное энергопотребление – 1600 Вт– Скорость шпинделя – 400–1000 об/мин | Адад / Штук | 1 |
| 3 | Генератори кафк / Пеногенератор | **Генератори кафк (пеногенератор)**– Иқтидори истеҳсоли кафк – ~100 литр/дақиқа– Муҳаррик – 0.75–1.1 кВт– Система – ҳаҷм + консентрати кафк (одатан 3%)– Мавод – зарфи аз нержавейка ё пӯлоди мустаҳкам– Пӯлоди фишорнок – то 1–1.5 бар– Системаи ҳаводиҳӣ – пайваст бо компрессор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Пеногенератор**– Производительность пены – около 100 литров/мин– Мотор – 0.75–1.1 кВт– Система – объём + концентрат пены (обычно 3%)– Материал – бак из нержавеющей или прочной стали– Рабочее давление – до 1–1.5 бар– Воздушная система – подключена к компрессору | Адад / Штук | 1 |
| 4 | Компрессори ҳаво / Воздушный компрессор | **Компрессори ҳаво**– Фишори корӣ – 6–8 бар– Иқтидор – 50 литр/дақиқа– Навъ – Поршинӣ– Муҳаррик – 1.5–2.2 кВт– Таъмини ҳаво – барои пеногенератор ва интиқоли омехта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Воздушный компрессор**– Рабочее давление – 6–8 бар– Производительность – 50 литров/мин– Тип – Поршневой– Мотор – 1.5–2.2 кВт– Подача воздуха – для пеногенератора и подачи смеси | Адад / Штук | 1 |
| 5 | Қолабҳо барои истеҳсоли пеноблок/ Формы для производства пеноблоков | **Қолабҳо**– Андозаҳои стандартӣ – 600×300×200 мм– Ҳаҷми 1 блок – 0.036 м³ (ҳисоб карда мешавад аз андозаи блок)– Навъи қолабҳо – металлӣ аз пӯлод, ғафсӣ – 3 мм– Шумораи ячейкаҳо дар як қолаб – 12 дона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Формы (қолабҳо)**– Стандартные размеры – 600×300×200 мм– Объём 1 блока – 0.036 м³ (рассчитан по размеру блока)– Тип форм – металлические из стали толщиной 3 мм– Количество ячеек в одной форме – 12 штук | Адад / Штук | 3 |
| Дасгоҳи дуредгарӣ (Столярный станок) |
| 6 | Дасгоҳи дуредгарӣ (Столярный станок) | **Дастгоҳи дуредгарӣ (Столярный станок)**– Андозаи мизи **sliding** (дарозӣ × паҳноӣ) – 3200 × 395 мм– Паҳнои буриш байни майсаи арра ва таваққуфи мувозӣ – 1350 мм– Арра – тамғаи 45×90– Лифти арраи асосӣ – механикӣ– Муҳаррики асосӣ – 5.5 кВт, суръат: 4000/6000 чархзанӣ/дақ– Муҳаррики баҳодиҳӣ (дополнительный) – 1.1 кВт, суръат: 8000 чархзанӣ/дақ– Диаметри арраи асосӣ – 300/350 мм– Диаметри арраи иловагӣ (баллон) – 120 мм– Баландии буриш – 80 мм– Шиддати барқ – 380 В– Вазн – 800 кг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Столярный станок**– Размер слайдингового стола (длина × ширина) – 3200 × 395 мм– Ширина пропила между пильным диском и параллельным упором – 1350 мм– Пила – модель 45×90– Подъем основной пилы – механический– Основной двигатель – 5.5 кВт, скорость: 4000/6000 об/мин– Вспомогательный двигатель – 1.1 кВт, скорость: 8000 об/мин– Диаметр основной пилы – 300/350 мм– Диаметр дополнительной пилы – 120 мм– Высота реза – 80 мм– Напряжение – 380 В– Вес – 800 кг | Адад / Штук | 1 |
| Дастгоҳи истеҳсоли сементблок / Оборудование для производства цементных блоков |
| 7 | Дастгоҳи истеҳсоли сементблок / Оборудование для производства цементных блоков | **Дастгоҳи истеҳсоли сементблок**– Андозаи умумӣ (дарозӣ × паҳноӣ × баландӣ) – 1350 × 1280 × 1700 мм– Қувваи ларзиш – 45.5 кН– Давраи ташаккул – 30 сония– Маҳсулнокӣ – 180 дона/соат– Вазни умумӣ – 670 кг– Шиддати барқ – 380 В– Қувваи муҳаррики электрикӣ – 16 кВт– Ҷузъҳои иловагӣ – 1 адад пулти дурдаст, 2 адад ароба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Оборудование для производства цементных блоков**– Габаритные размеры (длина × ширина × высота) – 1350 × 1280 × 1700 мм– Сила вибрации – 45.5 кН– Цикл формовки – 30 секунд– Производительность – 180 штук/час– Общий вес – 670 кг– Напряжение питания – 380 В– Мощность электродвигателя – 16 кВт– Дополнительно – 1 пульт дистанционного управления, 2 тележки | Адад / Штук | 1 |
| 8 | Тасма бо конвейер (Ленточный конвейер) | **Тасма бо конвейер (лентӣ-нақлиётӣ)**– Тасма – резинии саноатӣ– Паҳнои тасма – 500 мм– Дарозии тасма – 6 м– Ғафсии тасма – 6 мм– Конвейер – сохта аз швелери №10, дарозӣ 6 м– Мотор-редуктор – бо қувваи 0.75 – 2.2 кВт (барои хатти миёна ва хурд)– Суръати лента – 0.5 – 2 м/с– Идоракунӣ – автоматӣ– Қобилияти борбарӣ – 200 кг дар як метр тасма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ленточный конвейер**– Лента – промышленная резиновая– Ширина ленты – 500 мм– Длина ленты – 6 м– Толщина ленты – 6 мм– Конвейер – изготовлен из швеллера №10, длина 6 м– Мотор-редуктор – мощностью 0.75 – 2.2 кВт (для малых и средних линий)– Скорость ленты – 0.5 – 2 м/с– Управление – автоматическое– Грузоподъёмность – 200 кг на 1 метр ленты | Адад / Штук | 1 |
| 9 | Матрица с пуансоном / Матрица с пуансоном (для производства блоков) | **Матритса бо пуансон (барои истеҳсоли блок)**– Дарозӣ – 390 мм– Паҳноӣ – 190 мм– Баландӣ (ғафсӣ) – 190 мм– Андозаҳои дохилӣ – мутобиқ ба андозаи блокҳо (390 × 190 × 190 мм)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Матрица с пуансоном (для производства блоков)**– Длина – 390 мм– Ширина – 190 мм– Высота (глубина) – 190 мм– Внутренние размеры – соответствуют размерам блоков (390 × 190 × 190 мм) | Адад / Штук | 1 |
| 10 |  Бетон омехтакунанда 0,6 м3 / Бетономешалка 0,6 м3 | **Бетономешалка**– Иқтидори бараҳнаи зарфи омехта (бункер) – **600** литр– Иқтидори самараноки омехта – **400** литр– Мотор – қудрати **16 кВт** (барои кор бо **380 В**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бетономешалка**– Ёмкость барабанного миксера (бункера) – **600** литров– Рабочий объём смеси – **400** литров– Мотор – мощность **16 кВ**т (для работы с напряжением **380 В**) | Адад / Штук | 1 |
| 11 | Подон | **Поддон****ЛДСП** (ламинатсияшудаи ДСП) — плитаи чӯбии фишурдашуда бо қабати пластикии ламинатсияшуда, ки рӯйи он ҳамвор ва обногузар мешавад– Ғафсии плита – 18 мм– Андозаи як адад – дарозӣ 85 см, паҳноӣ 45 см\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Поддон****ЛДСП** (ламинированная древесно-стружечная плита) — древесно-стружечная плита с пластиковой ламинатной поверхностью, которая становится ровной и водонепроницаемой– Толщина плиты – 18 мм– Размер одной единицы – длина 85 см, ширина 45 см | Адад / Штук | 200 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Нуробод** / Транспортные расходы до района **Нурабада**.  | Рейс | 1 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Файзобод** / Транспортные расходы до района **Файзабад** | Рейс | 1 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Сангвор** / Транспортные расходы до района **Сангвор** | Рейс | 1 |
| **🧾ҶАМЪ / ВСЕГО** |   |

**Приложение №2: Поставка ульев (ящиков без пчёл) и материалов для пчеловодства в районах Нурабад и Сангвор.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Номгуи маводхо, хизматрасонихо ва корҳо / Наименование товаров, услуг и работ** |  **Шарҳи муфассал / Подробное описание (Спецификация)** | **Воҳиди ченак / Единица измерения** | **Миқдор / Количества** |
| Қутти занбури асал ва маводҳои он / Ящик для пчёл и его материалы |
| 12 | Қутти занбури асал ва маводҳои он / Ящик для пчёл и его материалы | **Андозаи болопуши қутти**– Дарозӣ – 450–470 мм– Паҳноӣ – 350–400 мм– Баландӣ – 50–70 мм– Ғафсии чӯб – 12 мм (фанер ё тахтаи тунук)**Андозаи умумии қутти (мм)**– Дарозӣ – 450–470 мм– Паҳноӣ – 350–400 мм– Баландӣ – 300–350 мм– Баландии умумии қутти (улей) – 600–700 мм– Ғафсии чӯб – тақрибан 25–30 мм– Вазн – 7–10 кг (қутти холӣ)– Миқдори рамкаҳо – ҷойгиршаванда 10–12 рамка**Размеры верхней крышки корпуса**– Длина – 450–470 мм– Ширина – 350–400 мм– Высота – 50–70 мм– Толщина древесины – 12 мм (фанера или тонкая доска)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общие размеры корпуса (мм)**– Длина – 450–470 мм– Ширина – 350–400 мм– Высота – 300–350 мм– Общая высота корпуса (улья) – 600–700 мм– Толщина древесины – примерно 25–30 мм– Вес – 7–10 кг (пустой корпус)– Количество рамок – помещается 10–12 рамок | Адад / Штук | 100 |
| 13 | Чорчуба барои занбури асал - Лангстрот / Рамки для пчелиного улья - Лангстрот | **Андозаи чорчӯба барои занбури асал (улей Лангстрот, мм)**– Дарозии чорчӯба – 435–440 мм– Паҳноӣ – 230–240 мм– Баландии чорчӯба – 160–170 мм– Ғафсии чӯб – 0–12 мм– Баландии қисмҳои пеш ва қафо – 25–30 мм**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Размеры рамки для пчелиного улья (Лангстрот, мм)**– Длина рамки – 435–440 мм– Ширина – 230–240 мм– Высота рамки – 160–170 мм– Толщина древесины – 0–12 мм– Высота передней и задней планки – 25–30 мм | Адад / Штук | 500 |
| 14 | Асалкашак (медагон) барои истихроҷи асал (Медогонка (асалкашак) для откачки мёда) | **Мушаххасоти асалкашак (4-қатора)**– Навъ – асалкашаки 4-қатора– Мавод – листи пӯлоди галванишуда (ацинковый), ки муқовимат ба зангзаниро таъмин мекунад– Ғафсии пӯлод – 0.7–1.0 мм– Дарозӣ – 600–650 мм– Паҳноӣ – 350–400 мм– Баландӣ – 250–280 мм– Вазн – 6–8 кг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Характеристики медогонки (на 4 рамки)**– Тип – медогонка на 4 рамки– Материал – оцинкованный листовой металл, устойчивый к коррозии– Толщина металла – 0.7–1.0 мм– Длина – 600–650 мм– Ширина – 350–400 мм– Высота – 250–280 мм– Вес – 6–8 кг | Адад / Штук | 2 |
| 15 | Мумварақ (Вощина) | **Мушаххасоти мумварақ**– Бар (паҳно) – 410–420 мм– Баландӣ – 250–270 мм– Ғафсӣ – тақрибан 1 мм– Андозаи шона (ячейка) – 5.4 мм (стандартӣ барои занбӯри корӣ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Характеристики вощины**– Ширина – 410–420 мм– Высота – 250–270 мм– Толщина – примерно 1 мм– Размер соты (ячейка) – 5.4 мм (стандарт для медоносной пчелы) | Килограмм | 50 |
| 16 | Заф барои асал / Фляга для мёда | **Мушаххасоти зарфи алюмини 25 литра**– Ҳаҷм умумӣ – 25 литр– Баландӣ – тақрибан 500 мм– Диаметри беруна (боло) – тақрибан 295–310 мм– Вазни холӣ – 3.0–3.5 кг– Диаметри даҳон – тақрибан 170 мм– Ғафсии девор – 1.5–2 мм– Мавод – алюминийи хӯла (сплави алюминий)**Хусусиятҳо** – сабук, зангнамезанад, тозашаванда ва устувор– Сохт – бо кафшери дохилӣ, танаи яклухт ё дуқисмат– Сарпӯш – бо мӯҳри резинӣ ва қулфи фишордиҳанда (замок)– Ручка – 2 адад, алюминий ё пӯлод, мустаҳкам барои бардошт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Характеристики алюминиевого бака 25 литров**– Общий объем – 25 литров– Высота – примерно 500 мм– Внешний диаметр (верхняя часть) – примерно 295–310 мм– Вес пустого бака – 3.0–3.5 кг– Диаметр горлышка – примерно 170 мм– Толщина стенки – 1.5–2 мм– Материал – алюминиевый сплав**Особенности** – легкий, не ржавеет, легко чистится и прочный– Конструкция – сварка внутри, цельное или двухсекционное тело– Крышка – с резиновым уплотнителем и запорным замком– Ручки – 2 штуки, из алюминия или стали, прочные для переноски | Адад / Штук | 20 |
| 17 | Дудкунак (Дымарь) | **Мушаххасоти дудкунак (нержавейка)**Навъ – дудкунаки аз пӯлоди зангногирБаландии умумӣ – 250–280 ммДиаметри баллон (ҷисми асосӣ) – 100–120 ммБаландии даҳон (носик) – тақрибан 70 ммДиаметри даҳон – 20–25 ммВазн – 0.6–1.2 кг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Характеристики дымаря (нержавейка)**Тип – дымарь из нержавеющей сталиОбщая высота – 250–280 ммДиаметр баллона (основного корпуса) – 100–120 ммВысота носика – примерно 70 ммДиаметр носика – 20–25 ммВес – 0.6–1.2 кг | Адад / Штук | 10 |
| 18 | Корди кори занбурпавар барои буридани мум / Нож пасечный для распечатки сот | **Мушаххасоти корд (буридани мум)**Навъ – кордии нержавейкаДарозии умумӣ – **200–250** ммДарозии теғ (поя) – **100–150** ммБар – **25–30** ммҒафсӣ – **1.5–2** ммМавод – пӯлоди зангназад (нержавейка) ё пӯлоди сахт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Характеристики ножа (для резки воска)**Тип – нож из нержавеющей сталиОбщая длина – **200–250** ммДлина лезвия (лезвия) – **100–150** ммШирина – **25–30** ммТолщина – **1.5–2** ммМатериал – нержавеющая или твердая сталь | Адад / Штук | 10 |
| 19 | Ниқоб (барои занбӯрпарварӣ) / Защитная маска (для пчеловодства) | **Ниқоб (барои занбӯрпарварӣ)**Мушаххасоти ниқоби муҳофизатии нафасгир:– Навъ – матои пахтагии нафасгир, ниқоби сеченака ё торики тунук, ки нафасгириро осон мекунад ва ҳамчун мӯҳркунанда байни сар ва улей амал мекунад– Сохт – сими алюминий ё пӯлод барои шакл додан ба ниқоб– Баландии камонбар – 25–30 см (барои фаро гирифтани сар ва гардан)– Қисми рӯй ва сар – калон, бо мӯҳркунандаи зипер ё резинка муҷаҳҳаз мешавад\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Защитная маска (для пчеловодства)**Характеристики защитной дыхательной маски:– Тип – дышащая хлопчатобумажная ткань, трёхслойная маска или тонкая сетка, облегчающая дыхание и служащая герметизатором между головой и ульем– Конструкция – алюминиевая или стальная проволока для придания формы– Высота дуги – 25–30 см (для охвата головы и шеи)– Лицевая и головная часть – большая, оснащена застёжкой-молнией или резинкой | Адад / Штук | 10 |
| 20 | Сим — барои чорчӯбаҳои қуттиҳои занбури асал / Проволока — для рамок ульев | **Сим — барои чорчӯбаҳои қуттиҳои занбури асал**– Навъ – симҳои сталии галванишуда (зангнамезанад)– Диаметр – аз 0.3 мм то 0.5 мм– Диаметри оптималӣ – 0.4 мм\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Проволока — для рамок ульев**– Тип – оцинкованная стальная проволока (не ржавеет)– Диаметр – от 0.3 мм до 0.5 мм– Оптимальный диаметр – 0.4 мм | Ғалтак / Рулон | 10 |
| 21 | Корди каҷдастаи кории занбӯрпарвар барои буридани муми чаҳорчубаҳо/ Нож с изогнутой рукояткой пчеловода для распечатки воска с рамок (пасечный, стамеска пчеловода) | **Корди каҷдастаи кории занбӯрпарвар (теғ) — барои буридани муми чаҳорчубаҳо**– Дарозии умумӣ – 150–200 мм– Баландии пӯлод (теғ) – 20–50 мм– Ғафсии теғ – 2–4 мм– Материал – теғ аз пӯлоди сахт, тез ва бо устувор– Дастак – чӯб (сафедор), пластик ё резинӣ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Нож для распечатки сотов, пасечный, стамеска пчеловода**– Общая длина – 150–200 мм– Высота лезвия (лезвие) – 20–50 мм– Толщина лезвия – 2–4 мм– Материал – лезвие из прочной, острой и устойчивой стали– Рукоятка – деревянная (ясень), пластиковая или резиновая | Адад / Штук | 10 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Нуробод** / Транспортные расходы до района **Нурабада**. | Рейс | 1 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Сангвор** / Транспортные расходы до района **Сангвор** | Рейс | 1 |
| **🧾ҶАМЪ / ВСЕГО** |   |

**Приложение №3: Поставка крупного рогатого скота породы чёрно-пёстрая в районе Файзабад.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Номгуи маводхо, хизматрасонихо ва корҳо / Наименование товаров, услуг и работ** |  **Шарҳи муфассал / Подробное описание (Спецификация)** | **Воҳиди ченак / Единица измерения** | **Миқдор / Количества** |
| Хушзоткунии чорво ва истеҳсоли шир - ЧКШ- буқа ва гови зоти "Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)" |
| 1 | Чорови калони шохдор - гов барои шир, зоти "Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)" | **Чорови калони шохдор - гов барои шир, зоти "Сиёҳ-ъало" (3-сола)**– **Шиноснома** – ҳуҷате, ки зотти чорворо тасдиқ мекунад– **Синну сол** – 3 сола (мувофиқ ба маълумоти шиносномаи байторӣ ё ҳуҷҷатҳо)– **Зот** – "Сиёҳ-ъало" (Холштен ё Сиёҳалои сибирӣ)– **Шумораи таваллудҳо** – Бори аввал (ҳоло ҳомиладор аст)– **Моҳҳои ҳомиладорӣ** – 6–8 моҳа (ҳатман бо УЗИ ё ташхиси духтур тасдиқ карда шавад)– **Вазни ҷисм** – 450–550 кг (бо тарозу ё тахминан, вобаста ба шароит)– **Ғуноҷини сесолаи буғуз Сиёҳ ало** – бо вазни 450-550 кг**Маълумоти тиббӣ ва саломатӣ**– **Паспорт ё шиносномаи ветеринарӣ** – (ҳатман талаб карда мешавад)– **Маълумоти эмкунӣ (вакцинаҳо)** – варақаи ваксинаҳои иҷрошуда– **Таърихи бемориҳо** – Оё бемориҳои ҷиддӣ дошт ё не (масалан, брутселлёз, мастит, фалаҷ ва ғ.)– **Натиҷаи ташхиси ҳомиладорӣ** – (номи духтур ва санаи ташхис талаб карда мешавад)– **Натиҷаи ташхиси хун** – барои бехатарӣ ва сифати зот**Мушоҳидаҳои зоҳирӣ (визуалӣ)**– **Ҳолати пистонҳо** – босифат, бе захм ва бе нишонаҳои варам (мастит)– **Табии будани ҳаракат** – ланг нест, пойҳо мустаҳкаманд– **Тозагии чашм ва бинии гов** – бе обрав, бе сурхшавӣ ё аломатҳои беморӣ– **Меъда ва нафаскашӣ** – хӯрдани хуб, ноф ва гурдаҳо бе варам– **Рафтори ором** – гови ором, хашмгин нест, шинос ба одамон– **Ғизои қаблӣ** – консентрат, хошок, алаф ва муҳити парвариш– **Макони парвариш** – деҳа ё ферма, шароити нигоҳдорӣ– **Кафолат оид ба бордор будан** – навишта шавад, ки гов бордор аст ва фурӯшанда масъулият дорад– **Ташрифи байтор пеш аз харид** – ҳатман талаб карда мешавад!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Крупный рогатый скот - корова для молока, порода "Сиёҳ-ъало" (Черно-пёстрая), 3 года**– **Паспорт** – документ, подтверждающий породу скота– **Возраст** – 3 года (согласно данным ветеринарного паспорта или документов)– **Порода** – "Сиёҳ-ъало" (Холштин или Сибирская черно-пёстрая)– **Количество отёлов** – первый раз (в данный момент беременна)– **Срок беременности** – 6–8 месяцев (обязательно подтверждено УЗИ или врачебным осмотром)– **Вес тела** – 450–550 кг (взвешенный или ориентировочный, в зависимости от условий)– **Тёлка трёхлетняя "Сиёҳ-ъало"** – весом 450–550 кг**Медицинская и ветеринарная информация**– **Паспорт или ветеринарный сертификат** – обязательно– **Информация о вакцинации** – лист выполненных прививок– **История болезней** – наличие или отсутствие серьёзных заболеваний (например, бруцеллёз, мастит, паралич и др.)– **Результаты обследования беременности** – имя врача и дата обследования обязательны– **Результаты анализа крови** – для безопасности и качества породы**Визуальный осмотр**– **Состояние вымени** – качественное, без повреждений и признаков воспаления (мастит)– **Естественность движений** – без хромоты, крепкие ноги– **Чистота глаз и носа** – без выделений, без покраснений или признаков болезни– **Желудок и дыхание** – хороший аппетит, нет отёков лёгких и почек– **Поведение** – спокойное, не агрессивное, привыкшее к людям– **Предыдущий рацион** – концентраты, грубые корма, травы и условия содержания– **Место содержания** – село или ферма, условия содержания– **Гарантия беременности** – указать, что корова беременна и продавец несёт ответственность– **Обязательный ветеринарный осмотр перед покупкой!** | Сар / Голов | 6 |
| 2 | Чорови калони шохдор - буқаи зоти "Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)" | **Чорови калони шохдор — буқаи зоти "Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)"**– Зот – **"Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)"**– Синну сол – 3 сола– Вазн – 500–550 кг– Дарозии ҷисм (аз сар то дум) – 130–140 см– Баландии қафо – 140–150 см– Васеъии сина – 170–190 см– Қад (аз замин то сари буқа) – 125–135 см**Маълумоти тиббӣ ва саломатӣ**– Паспорт ё шиносномаи ветеринарӣ – ҳатман талаб карда мешавад– Маълумоти эмкунӣ (вакцинаҳо) – варақаи ваксинаҳои иҷрошуда талаб карда мешавад\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Крупный рогатый скот — бык породы "Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)"**– Порода – "**Сиёҳ-ъало (Чёрно-пёстрая)**"– Возраст – 3 года– Вес – 500–550 кг– Длина тела (от головы до хвоста) – 130–140 см– Высота крупа – 140–150 см– Ширина груди – 170–190 см– Рост (от земли до головы) – 125–135 см**Медицинская и ветеринарная информация**– Паспорт или ветеринарный сертификат – обязательно– Информация о вакцинации – требуются документы о проведённых прививках | Сар / Голов | 1 |
| 🚚 Хароҷоти нақлиёт то ноҳияи **Файзобод** / Транспортные расходы до района **Файзабад** | Рейс | 1 |
| **🧾ҶАМЪ / ВСЕГО** |   |