|  |  |
| --- | --- |
| **РАЗДЕЛ I:** **ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ RFQ – USAID/LHSS-GHS – 001** |  |
| **Item** | **перечень** | **размеры** | **Технические спецификации и назначения** | **количество**  | **Цена (за единицу) TJS** | **цена общая (TJS)** |
| **Voltammetric analyzer TA-Lab**  | **Вольтамперометрический анализатор ТА-Lab**  | - Габаритные размеры, мм 265х103х262- Вес, килограмм 2,5 | -Диапазон измерений массовой концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди, мг/дм3 от 0,00010 до 1,0- Пределы допускаемой относительной погрешности измерениймассовой концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в аттестованных смесях:от 0,00010 до 0,0050 мг/дм3 вкл., %св. 0,0050 до 1,0 мг/дм3 вкл., % ±25±20- Количество электрохимических ячеек, работающих одновременно, штук 3- Количество результатов единичных измерений, получаемых одновременно, штук 3- Расчет показателей повторяемости и точности автоматически - Количество источников УФ-излучения, штук 2- Мощность источников УФ-излучения суммарная, Вт 22- Материал корпуса (коррозионностойкая сталь)- Количество светодиодов для подсветки раствора электрохимических ячеек, штук (3)- Подача инертного газа в ячейки анализатора (автоматически)- Подача озона в ячейки анализатора (автоматически)- Количество штуцеров для подачи инертного газа и озона, штук (2)- Средний срок службы, лет (12)**Назначение**: **Согдийская обл**. г. Худжанд 1 шт., **Хатлонская обл. г**. Бохтар 1 шт. | 2 |   |   |
| **Общее окончательное и комплексное ценовое предложение (сомони)** |  |  |  |

**Дополнительные условия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **payment form** | **Форма оплаты** |  |
| **Delivery date** | **Дата доставки**  |  |
| **Warranty**  | **Гарантия на обслуживание** |  |
| **validity day of the quotation** | **срок действия предложения** |  |

**Общие требования**

1. **Место доставки и установки: г. Худжанд ., Согдийски област и г. Бохтар., Хатлонсикй область назначения указаны в спецификации.**
2. **Цены должны включать транспортировку и установку до места назначения.**
3. **Гарантия должна составлять минимальный срок 12 месяцев.**
4. **Оплата: 100% после доставки и установки товара и подписания акта приема-передачи, посредством банковского перевода суммы на расчётный счет поставщика.**
5. **Товар принимается после осмотра на предмет отсутствия внешних повреждений и дефектов.**
6. **Срок действия ценового предложения должен быть 30 календарных дней с даты его предоставления.**
7. **Коммерческое предложение должно быть отправлено на электронный адрес** **Suhrob\_Dodojonov@abtassoc.com** **с копией на электронный адрес** **Dilovar\_Mirrahmatov@abtassoc.com** **с указанием темы RFQ – USAID/LHSS-GHS – 001 до 17:00 9 Февраля 2024 года.**
8. **Предложения, полученные после этой даты и времени, не будут приниматься. Получение вашего предложения будет подтверждено по электронной почте.**
9. **Предложения, которые не соответствуют всем требованиям данного Запроса, не подлежат рассмотрению.**

***Представительство Абт Ассосиэйтс инк в Республике Таджикистан освобождено от уплаты НДС. Цены должны быть указаны без НДС, в случае если участник является НДС плательщиком НДС должен указываться отдельно от цены.***

 **Представительство Абт Ассосиэйтс инк в РТ имеет право на а) отклонение любого предложения, основываясь на несоблюдение требований, б) продление сроков на предоставление коммерческих предложений, уведомляя об этом участников, в) заключение договора на часть товаров либо заключение несколько договоров.**

 **Расходы на подготовку коммерческого предложения несут заявители.**

Ф,И,О, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать