|  |  |
| --- | --- |
| **REQUEST FOR QUOTE** **(RFQ) #016 Security System for Bank** **Issued Date:** March 4, 2024**RFQ Number:** MDRD-2024-016**Questions due by:** March 7, 2024**Answers due by:** March 11, 2024**Closing Date: March 27**, **2024** | **ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (RFQ) #016 Система безопасноcти для банка****Дата выпуска: 4** марта 2024г.**Номер запроса предложения:** MDRD-2024-016**Вопросы принимаются до: 7** марта 2024г.**Ответы отправляются:** 11 марта 2024 г.**Дата закрытия**: **27 марта 2024 г.**  |
| ACDI/VOCA is seeking quotes for the supply and delivery of the goods/services listed in the attached item description/specification table.All quotes provided should meet the specification(s) listed, and include the following information for the criterion listed, which shall be used in evaluating the best bidder:* Adherence to specifications listed in the Response to Request for Quotes in Attachment 1.
* Past performance under similar/ related purchase orders, through a review of contracts, Local Purchase Orders or such related information and references from organizations supplied in the past.
* Documents confirming the company’s activities (registration certificate, Taxpayer Identification Number, tax payment certificate) and contact information.
* Proof of items in stock, ability to supply (which shall be verified prior to award) and delivery period (if any)
* Warranty information
* Price proposal (reasonable and complete; inclusive of delivery/transport to destination city

Other InFORMATION:* Delivery should be provided to the city and districts according to Annex 1.
* Wire Banking Information: 100% post payment wire transfer

Mode of Submission of Quote:Quote(s) shall be submitted only in sealed envelope to: Procurement Department at Dushanbe city, Rudaki 127 (Rudaki Plaza), 7th floor, room 722.**Question shall be submitted to email**: procurementtajikistan@acdivoca-tj.orgREQUIRED QUALIFICATIONS/ TECHNICAL SPECIFICATIONSOfferors must follow qualifications and technical specifications in the Attachment 1.**\*MDRD could select one, several and/or all item (lot) of requested items in the Attachment 1.**CRITERIA FOR EVALUATIONThe award will be made to a responsible offeror whose offer follows the RFQ instructions, meets the eligibility requirements, and determining the best value based on application of the following evaluation criteria. The relative importance of each individual criterion is indicated by the number of points below:* *Price* – 40 points: The overall cost presented in the offer.
* *Technical* – 40 points: Responsiveness to the technical specifications and requirements.
* *Past performance* – 10 points: Past performance under similar/related purchase orders, through a review of contracts, Local Purchase Orders or such related information and references from organizations supplied in the past.
* *Delivery* period – 10 points: The speed of delivery.
 | ACDI/VOCA рассматривает коммерческие предложения на поставку и доставку товаров/ услуг, перечисленных в прилагаемой таблице описания/ спецификации товара.Все предоставленные предложения должны соответствовать перечисленным спецификациям и включать следующую информацию по указанному критерию, который будет использоваться при оценке лучшего поставщика товаров/ услуг:* Соблюдение спецификаций, перечисленных в ответе на запрос коммерческого предложения в Приложении 1.
* Прошлые результаты выполнения аналогичных/ связанных заказов на поставку посредством анализа контрактов, местных заказов на поставку или другой соответствующей информации и рекомендаций от организаций, ссотрудничавших в прошлом.
* Документы, подтверждающие деятельность компании (свидетельство о регистрации, ИНН, свидетельство об уплате налогов) и контактная информация.
* Подтверждение наличия товаров на складе, возможности поставки (которые должны быть проверены до заключения контракта) и срока поставки (если таковые имеются).
* Информация о гарантии
* Ценовое предложение (обоснованное и полное; включая доставку/транспорт до места назначения).

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ:* Доставка по районам должна быть произведена согласно таблице в Приложении 1.
* Информация о банковском переводе: 100% банковский перевод после оплаты.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:Ценовые предложения должны быть отправлены только в запечатанном конверте по адресу: Отдел закупок по адресу г. Душанбе, Рудаки 127 (Рудаки Плаза), 7 этаж, кабинет 722Вопрос необходимо отправить на электронную почту: procurementtajikistan@acdivoca-tj.orgНЕОБХОДМИАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИПретенденты должны соответствовать квалификационным и техническим характеристикам, указанным в Приложении 1.**\*MDRD оставляет за собой право выбрать одну, несколько и/или все позиции указанные в Приложении 1.**критерии оценкиКонтракт будет присвоен претенденту, чье предложение соответствует инструкциям указанным в запросе коммерческого предложения, соответствует квалификационным требованиям и определяет наилучшую стоимость на основе применения следующих критериев оценки. Относительная важность каждого отдельного критерия обозначается количеством баллов ниже:* Цена – 40 баллов: Общая стоимость, представленная в предложении.
* Технические параметры – 40 баллов: Соответствие техническим характеристикам и требованиям.
* Прошлые результаты – 10 баллов: Прошлые результаты по аналогичным/связанным заказам на поставку посредством анализа контрактов, местных заказов на поставку или другой соответствующей информации и рекомендаций от организаций, ссотрудничавших в прошлом.
* Срок доставки – 10 баллов: Скорость поставки.
 |
| Special ConditionsSource and Nationality InformationACDI/VOCA retains the right to request an original certificate of source for any item being procured under this RFQ. No items may be provided from a prohibited source and must be available in the country at the time of purchase.**Please note that all products of the following companies, including their affiliates and subsidiaries, are prohibited for us to purchase:*** **Huawei Technologies Company**
* **ZTE Corporation**
* **Hytera Communications Corporation**
* **Hangzhou Hikvision Digital Technology Company**
* **Dahua Technology Company**

Validity of QuotesQuotes submitted shall remain open for acceptance for a minimum of 30 days from the last date specified for receipt of quotes. The selected Bidder(s) shall supply the amounts of goods requested at the quoted prices for the delivery/performance period specified in this RFQ.Basis of SelectionBidders should provide their lowest competitive quotes. All Bidders will be notified in writing should there be a significant change to the listed requirements. A Purchase Order will be issued to the responsible Bidder that is judged to be most advantageous to ACDI/VOCA in terms of quality of service, delivery schedule and cost. ACDI/VOCA may accept any item or group of items of a bid. ACDI/VOCA reserves the right to make an award on any item for a quantity less than the quantity stated, at the unit prices quoted.ACDI/VOCA may reject any quote that is determined to be nonresponsive. A responsive quote is one that complies with all terms and conditions of the RFQ. A quote must be complete, signed by an authorized signatory and delivered no later than the submission time and date indicated on the first page of this RFQ. ACDI/VOCA may reserve the right to waive any minor discrepancies in a quote.This RFQ does not legally obligate ACDI/VOCA to award a contract. ACDI/VOCA reserves the right to fund/award any or none of the submitted quotes. No commitment is made, either expressed or implied, to compensate Bidders for costs incurred in the preparation and submission of their quotes. | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ И ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРОВ ACDI/VOCA оставляет за собой право запросить оригинал сертификата происхождения для любого товара, закупаемого в рамках настоящего коммерческого предложения. Никакие предметы не могут быть предоставлены из запрещенных источников и должны быть доступны в стране на момент покупки.**Обратите внимание, что нам запрещено покупать все продукты следующих компаний, включая их филиалы и дочерние компании:*** **Huawei Technologies Company**
* **ZTE Corporation**
* **Hytera Communications Corporation**
* **Hangzhou Hikvision Digital Technology Company**
* **Dahua Technology Company**

действительность ценПредставленные цены должны оставаться действительными в течении как минимум 30 дней с последней даты, указанной для получения цен. Выбранный(е) участник(и) тендера должен(ы) поставить запрошенное количество товаров по заявленным ценам на период поставки/исполнения, указанный в настоящем RFQ.основа выбораПоставщики должны предоставить свои самые низкие конкурентные предложения. Все поставщики будут уведомлены в письменной форме в случае существенного изменения перечисленных требований. Ответственному участнику тендера будет выдан заказ на закупку, который будет сочтен наиболее выгодным для ACDI/VOCA с точки зрения качества обслуживания, графика поставок и стоимости. ACDI/VOCA может принять любую позицию или группу позиций предложения. ACDI/VOCA оставляет за собой право присудить вознаграждение за любой товар в количестве меньшем, чем заявленное, по указанным ценам за единицу.ACDI/VOCA может отклонить любое предложение, которое будет признано не отвечающим требованиям. Адекватное предложение — это предложение, которое соответствует всем условиям запроса. Коммерческое предложение должно быть полным, подписанным уполномоченным лицом и доставлено не позднее времени и даты подачи, указанных на первой странице данного запроса предложений. ACDI/VOCA может оставить за собой право не принимать во внимание любые незначительные расхождения в котировках.Этот запрос предложений не обязывает ACDI/VOCA заключить контракт по закону. ACDI/VOCA оставляет за собой право финансировать/присуждать любое из представленных предложений или ни одно из них. Никаких обязательств, явных или подразумеваемых, по компенсации участникам торгов затрат, понесенных при подготовке и подаче предложений, не принимается. |

## Response to Request for Quotes / ответ на запрос коммерческого предложения

|  |  |
| --- | --- |
| Date/Дата | Click here to enter text. |
| To/КомуЖ | ACDI/VOCA | Procurement Office/Отдел закупок |
| From/от кого: | Click here to enter text. |
| Subject/Тема: | Response to RFQ number/Ответ на RFQ №: | Click here to enter text. |

|  |  |
| --- | --- |
| The following quote is submitted in response to the RFQ from ACDI/VOCA for the following items. ITEM DESCRIPTIONWritten description and specification in Attachment 1Delivery of items (include transportation and installation costs) to the following location:Anti-Terrorism CertificationThe Bidder, to the best of its current knowledge, did not provide within the previous 10 years, and will take all reasonable steps to ensure that it does not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitated, or participated in terrorist acts.The Bidder also verifies that it does not appear on 1) the website of the Excluded Party List: <https://www.sam.gov>; 2) the website of the United Nations Security (UNSC) sanctions committee established under UNSC Resolution 1267 (1999) (the “1267 Committee”): <http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml>, and 3) The Office of Foreign Assets Control Specially Designated Nationals and Blocked Persons List <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>The undersigned declares that he or she is authorized to sign on behalf of the company named above and to bind the company to all conditions and provisions stated in the original RFQ document from ACDI/VOCA.\*This quote is valid for XXX days. | Следующее предложение представлено в ответ на запрос коммерческих предложений от ACDI/VOCA по следующим позициям. описание продуктаПисьменное описание и спецификация в Приложение 1.ДОСТАВКА ТОВАРОВ (ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ И УСТАНОВКУ) ДО СЛЕДУЮЩЕГО пункта назначения:АНТИ-ТЕРРОРИЗМ Участник тендера, не предоставлял в течение предыдущих 10 лет и будетпринимать все разумные меры для обеспечения того, чтобы оно не предоставляло и не будет сознательно предоставлять материальную поддержку или ресурсы любому физическому или юридическому лицу, которое совершает, пытается совершить, пропагандирует, содействует или участвует в террористических актах или совершило, попыталось совершить, способствовали террористическим актам или участвовали в них.Участник тендера также подтверждает, что он не отображается на 1) веб-сайте Списка исключенных сторон: <https://www.sam.gov>;2) веб-сайт комитета по санкциям Совета Безопасности ООН (СБ ООН), созданного в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1267 (1999) («Комитет 1267»):<http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml>3) Список граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами<http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>Нижеподписавшийся заявляет, что он или она уполномочены подписывать соглашение от имени компании, указанной выше, и обязуют компанию соблюдать все условия и положения, изложенные в исходном документе запроса коммерческого предложения от ACDI/VOCA.\*Эта цена действительна в течение XXX дней. |
| \*This form is for the convenience of the Bidder. Should the Bidder choose to present this information in another format, this cover page must be presented and signed to signify consent as identified above. | \*Эта форма предназначена для удобства Участника торгов. Если Участник тендера решит представить эту информацию в другом формате, эта титульная страница должна быть представлена и подписана в знак согласия, как указано выше. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Name/Имя Title/Должность Signature/Подпись Date/Дата

Attachment 1 / Приложение 1

| **№**  | **Описание**  | **Общее количество**  | **Распределение оборудования по регионам** | **Цена без учета НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Панджакент** | **Айни** | **Мастчох** | **Вандж** | **Рошткала** | **Мургаб** |  |
|  | Предварительная  площадь каждого помещения  | **80-100 м2**  | **40-50 м2** | **40-50 м2** | **40-50 м2** | **40-50 м2** | **40-50 м2** |  |
| **1** |  **Установка системы видеонаблюдения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Видеорегистратор:** **16 каналов для Пенджикента и 8 каналов для остальных**, Запись видео до разрешения 8 Мп: Видеовыход до разрешения 4КСинхронное воспроизведение 4-х каналов @4MP; 8 каналов @ 1080p 2 жестких диска SATA емкостью до 8 ТБ, 1 сетевой интерфейс RJ-45 10M/100M/100M в шт. | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
|  **HD Видеокамера уличная:** Матрица 2 МП: 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой ИК-подсветка до 30 метров, DWDR, 3D DNR, IP67 в шт. | **19** | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |
|  **HD Видеокамера внутренная обычная:** Матрица 2 МП: 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой ИК-подсветка до 30 метров, DWDR, 3D DNR, в шт. | **16** | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |
|  **HD** **Видеокамера внутренная для кассы:** Матрица 5 МП: 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой ИК-подсветка до 30 метров, DWDR, 3D DNR, в шт. | **7** | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| **Блок питания 12 волт 30 ампер** в шт. | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| **Монитор 24 дюйма:** Разрешение 1920 x 1080 Яркость 250 кд/м2, Входы: HDMI, VGA, Пластиковый корпус Круглосуточная работа в шт. | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| **ИБП:**Источник бесперебойного питания UPS 100 W в шт. | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| **Жесткий диск 8 ТБ** Жесткие диски WD Purple специально для видеонаблюдения в шт. | **7** | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| **Шкаф железный настенный** 600x600x623мм для Пенджикента (ШхГхВ) , в шт.  | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| **КВК-В 2х0.5 (indoor). Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения.** в метрах | **800** | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |   |
| **ПВХ Гофра Диаметр 16мм.** В метрах | **800** | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |   |
| **Монтажная коробка 10х10** в шт. | **26** | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |
| **БНС Конектор**  в шт. | **98** | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |   |
| **Конектор питания**  в шт. | **49** | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |   |
| **2** | **Установка противопажарной системы** |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Прибор приемно-контрольный пожарный в шт.** | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| **РИП 12В в** металлическом корпусе с отдельными предохранителями 5А/10А/20А/30А в шт. | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| **Аккумуляторная батарея** 12ВП Ач в шт. | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| **Извещатель пожарный дымовой** оптико-электронный Ипит=9/36В(10%) 300х100х141порш=0,025Л в шт. | **95** | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |   |
| **Извещатель пожарный ручной** (+10%) в шт. | **19** | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |
| **Оповещатель комбинированный** 12в в шт | **12** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |
| **Кабель симметричный огнестойкий для шлейфа сигнализации сеч 1х2х0.52мм. в метрах** | **650** | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| **Кабель сеч 2х1мм в метр.** | **260** | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |   |
| **Короб в метр.** | **500** | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |   |
| **3** | **Охранная сигнализация** |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Прибор приемно-контрольный охранный** Устройство контрольно-охранной сигнализации, 5 зон, 2 поста наблюдения. **В шт.** | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| Магнитно-контактный охранный извещатель, ИК-извещатель, 15 м, от -300С в шт | **28** | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |
| Звуковой детектор поверхностной безопасности в шт. | **28** | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный в шт. | **21** | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |
| Свето-звуковая сирена в шт. | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| Распределительная коробка 20х12,5 в шт. | **24** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |
| Аккумуляторная батарея 7А 12В в шт. | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| Считиватель ТМ в шт. | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| Кабель симметричный огнестойкий для шлейфа сигнализации сеч 1х2х0.52мм. в метрах | **650** | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| Кабель сеч 2х1мм в метр. | **260** | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |   |
| Короб в метр. | **500** | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |   |
| **4** | **Установка локальной сети- интернет** |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Кабелm UTP в метр. | **500** | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |   |
| Патч панел 8 порт в шт. | **6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| Розекти RJ 45 в шт. | **26** | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |
| Короба в метрах | **380** | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |   |
| Конектор RJ45 в шт. | **95** | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |   |
| 5 | **Доставка и установка в Панджакент, Айни, Мастчох, Вандж, Рошткала, Мургаб** |   |  |   |   |   |   |   |
|   | **ИТОГО с учётом доставки и установки по районам** |  |